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表一
	建设项目名称
	年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目（一期）

	建设单位名称
	辉县市博林弹簧有限公司

	建设项目性质
	新建  改扩建  技改  迁建√

	建设地点
	河南省新乡市辉县市百泉镇城西产业集聚区金河路以西、药贸路以南

	主要产品名称
	弹簧、冲压件

	设计生产能力
	弹簧：5亿只/年，冲压件：500万件/年

	实际生产能力
	弹簧：1.3亿只/年，冲压件：500万件/年（一期）

	建设项目
环评时间
	2026.5
	开工建设时间
	2026.5

	调试时间
	2026.6.7-2026.7.2
	验收现场检测时间
	2026.7.1-2026.7.2

	环评报告表
审批部门
	新乡市生态环境局辉县分局
	环评报告表
编制单位
	河南蓝天环境工程有限公司

	环保设施设计单位
	河南省绿生环保设备有限公司
	环保设施施工单位
	河南省绿生环保设备有限公司

	投资总概算
	2000万（全厂）
	环保投资总概算
	30（全厂）
	比例
	1.5%

	实际总概算
	1000万（一期）
	实际环保投资
	30（一期）
	比例
	3%

	验收检测依据
	1.《中华人民共和国生态环境法典》，（2026年8月15日起施行）；
2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）；
3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；
4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）；
5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；
6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；
7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）；
8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）；
9.《辉县市博林弹簧有限公司年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目环境影响报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2026.05；
10.《辉县市博林弹簧有限公司年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目环境影响报告表》的批复（辉环监[2026]35号），新乡市生态环境局辉县分局，2026.05.28；
11.《辉县市博林弹簧有限公司年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目（一期）竣工环境保护验收检测》，河南环碳检测技术有限公司，报告编号：HT202606274，2026.7.13；
12.排污单位名称：辉县市博林弹簧有限公司；管理分类：登记管理；固定污染源排污登记编号：91410782MA44BT6726001W；排污登记申领时间：2026年06月04日（于2026年06月09日通过登记变更）；有效期：2026年06月09日至2031年06月08日。
注：根据市场需求，本公司决定对辉县市博林弹簧有限公司年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目分期建设，一期已完成建设。根据中华人民共和国生态环境部关于如何“依法”界定分期建设项目、如何分期竣工验收的回复：“根据《建设项目环境保护条例》（国务院第682号令）第18条规定分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。在实际工作中，只要建设项目在建设过程中实施了分期建设，并分期投入生产或者使用，其相应的环境保护设施应当分期验收。”本次仅对辉县市博林弹簧有限公司年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目（一期）进行验收，待二期项目建设完成后再进行验收。

	验收检测评价标准、标号、级别、限值
	1、废气
表1           废气污染物执行标准限值
	标准名称
	污染因子
	标准限值

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级
	非甲烷总烃
	有组织
	120mg/m3，10kg/h

	
	
	无组织
	4mg/m3

	
	颗粒物
	有组织
	120mg/m3，3.5kg/h

	
	
	无组织
	1.0mg/m3

	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）
	非甲烷总烃
	有组织
	80mg/m3，去除率大于70%

	
	
	无组织
	2mg/m3

	《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》及其补充说明中通用涉PM、涉VOCs企业绩效引领性指标要求
	非甲烷总烃
	有组织
	30mg/m3

	
	颗粒物
	有组织
	10mg/m3

	《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业
	颗粒物
	有组织
	10mg/m3

	
	
	无组织
	0.5mg/m3


2、 废水
表2            废水污染物执行标准限值
	标准名称
	污染因子
	标准限值

	辉县市共城污水净化有限责任公司收水标准
	COD
	360mg/L

	
	BOD5
	155mg/L

	
	SS
	180mg/L

	
	NH3-N
	30mg/L

	
	TP
	3mg/L

	
	TN
	40mg/L


3、 噪声
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准值见表2。
[bookmark: _Ref307476589]表3              噪声污染物执行标准限值
	标准名称
	昼间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
	昼间
	60dB（A）

	
	夜间
	50dB（A）


3、 固废
运营期产生的固体废物，固废贮存执行标准见下表。
表4                 固废执行标准
	类别
	标准名称

	一般固废
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求

	危险废物
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）






表二
	1、项目情况
辉县市博林弹簧有限公司位于河南省新乡市辉县市百泉镇城西产业集聚区金河路以西、药贸路以南。《辉县市博林弹簧有限公司年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目环境影响报告表》于2026年5月由河南蓝天环境工程有限公司编制完成，2026年5月28日新乡市生态环境局辉县分局对该项目环评进行了批复（批复文号：辉环监[2026]35号）。企业于2026年06月05日进行排污许可登记（固定污染源排污登记编号：91410782MA44BT6726001W），最新变更时间为2026年06月09日，变更后有效期为2026年06月09日至2031年06月08日。
辉县市博林弹簧有限公司年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目性质为迁建，公司拟投资2000万元建设年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目。该项目分期建设、分期验收，一期建设规模为年产1.3亿只弹簧和500万件冲压件项目。其余为二期建设内容，本次对项目一期工程进行验收。
2、地理位置
本项目位于河南省新乡市辉县市百泉镇城西产业集聚区金河路以西、药贸路以南，利用现有闲置空厂房进行生产。项目四周环境为：东侧为河南宝泉电力设备制造有限公司，西侧为辉县市博世弹簧有限公司，南侧为辉县市正业弹簧有限公司，北侧为辉县市东方弹簧有限责任公司。距离项目最近的环境敏感点为：东侧205m处的辉县市技工学校。
项目实际建设地点四周环境以及周边环境保护目标与环评及批复内容一致，项目周围环境情况如下图。










图1    项目厂区四周环境及周边环境保护目标图
4、 工程建设内容
本项目进行分期建设，根据《建设项目环境保护管理条例》第十八条规定：分期建设、分期投入生产或使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。本次仅对辉县市博林弹簧有限公司年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目（一期）进行验收。本次验收工程实际建设情况与环评批复情况对比分析见下表。
表5                     项目基本概况一览表 
	序号
	项目
	内容
	一致性

	
	
	环评批复
	实际建设（一期）
	

	1
	项目名称
	年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目
	年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目（一期）
	分期建设

	2
	建设单位
	辉县市博林弹簧有限公司
	辉县市博林弹簧有限公司
	一致

	3
	产品方案
	弹簧：5亿只/年，冲压件：500万件/年
	弹簧：1.3亿只/年，冲压件：500万件/年（一期工程）
	分期建设，本次针对一期进行验收

	4
	项目地址
	河南省新乡市辉县市百泉镇城西产业集聚区金河路以西、药贸路以南
	河南省新乡市辉县市百泉镇城西产业集聚区金河路以西、药贸路以南
	一致

	5
	占地面积（m2）
	4481.85m2
	4481.85m2
	一致

	6
	总投资
（万元）
	2000万元
	1000万元
	分期建设

	7
	定员与工作制度
	员工20人，两班制（每班8小时），年工作300天
	员工20人，两班制（每班8小时），年工作300天
	一致


本项目分期建设分期验收，由上表可知，项目基本概况未发生变化，与环评一致。
4、项目主要组成
表6                        项目组成一览表
	序号
	项目
	建设内容
	数量、规模或要求
	一致性

	
	
	
	环评批复
	实际建设
	

	1
	主体工程
	一车间
	建筑面积1120m2；
	建筑面积1120m2；
	一致

	
	
	二车间
	建筑面积1760m2；
	建筑面积1760m2；
	一致

	2
	辅助工程
	办公室
	三间（两间位于一车间，面积分别为40m2、20m2；一间位于二车间，面积为20m2；），位于生产车间内，占地面积80m2
	三间（两间位于一车间，面积分别为40m2、20m2；一间位于二车间，面积为20m2；），位于生产车间内，占地面积80m2
	一致

	4
	环保工程
	废水
	生活污水
	经化粪池处理后排入辉县市共城污水净化有限责任公司进一步处理
	生活污水
	经化粪池处理后排入辉县市共城污水净化有限责任公司进一步处理
	一致

	
	
	废气
	一车间
	回火废气
	引风管道+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m高排气筒P1
	回火废气
	引风管道+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m高排气筒P1
	一致

	
	
	
	
	抛丸、磨平废气
	集气罩+脉冲滤筒式除尘器+15m高排气筒P2
	抛丸、磨平废气
	集气罩+脉冲滤筒式除尘器+15m高排气筒P2
	一致

	
	
	
	二车间
	回火废气
	引风管道+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m高排气筒P3
	回火废气
	引风管道+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m高排气筒P3
	一致

	
	
	
	
	抛丸、磨平废气
	集气罩+脉冲滤筒式除尘器+15m高排气筒P4
	抛丸、磨平废气
	集气罩+脉冲滤筒式除尘器
	15m高排气筒P4
	治理设施优化

	
	
	
	
	
	
	
	集气罩+脉冲滤筒式除尘器
	
	

	
	
	噪声
	基础减振、厂房隔声
	基础减振、厂房隔声
	一致

	
	
	固废
	一般固废间1座（10m2）
	一般固废间1座（10m2）
	一致

	
	
	
	危废贮存库1座（5m2）
	危废贮存库1座（5m2）
	一致

	5
	公用工程
	供水
	自来水管网供水
	自来水管网供水
	一致

	
	
	供电
	国家电网供电
	国家电网供电
	一致


由上表可知，项目实际建设内容与环评及批复一致。
5、 工程主要设备
表7                     项目设备一览表
	序号
	设备名称
	环评批复
	实际建设
	一致性

	
	
	型号
	数量
	一期（本次验收）
	二期
	

	一车间

	1
	电脑弹簧机
	10.5kW
	5
	10.5kW
	5
	一致

	2
	压簧机
	10.5kW
	1
	10.5kW
	1
	一致

	3
	数控万能机
	14kW
	3
	14kW
	3
	一致

	4
	连续式热风回火炉
	500℃
	5
	500℃
	2
	分期建设

	5
	箱式电阻炉
	1000℃
	2
	1000℃
	2
	一致

	6
	高温恒温干燥箱
	500℃
	1
	500℃
	1
	一致

	7
	数控弹簧端面磨床
	32kW
	3
	32kW
	3
	一致

	8
	电脑数控磨簧机
	5kW
	1
	5kW
	1
	一致

	9
	弹簧双端面磨床
	1kW
	2
	1kW
	2
	一致

	10
	双面磨簧机
	2kW
	1
	2kW
	1
	一致

	11
	台式砂轮机
	0.5kW
	2
	0.5kW
	2
	一致

	12
	履带式抛丸清理机
	11.78kW
	1
	11.78kW
	1
	一致

	13
	全自动弹簧拉压试验机
	GLS-S511
	6
	GLS-S511
	6
	一致

	14
	弹簧拉压试验机
	HD-50
	2
	HD-50
	2
	一致

	15
	弹簧试验机
	ZQ-21B-1
	1
	ZQ-21B-1
	1
	一致

	16
	空压机
	11kW
	1
	11kW
	1
	一致

	二车间

	1
	自动冲床
	1.5kW
	3
	1.5kW
	3
	一致

	2
	自动冲床
	5.5kW
	3
	5.5kW
	3
	一致

	3
	电脑弹簧机
	14kW
	18
	14kW
	18
	一致

	4
	无凸轮多轴弹簧成型机
	13.2kW
	1
	13.2kW
	1
	一致

	5
	压簧机
	3kW
	5
	3kW
	5
	一致

	6
	打圈对焊一体机
	3.3kW
	1
	3.3kW
	1
	一致

	7
	连续式热风回火炉
	500℃
	10
	500℃
	2
	分期建设

	8
	无心磨床
	9.23kW
	2
	9.23kW
	2
	一致

	9
	数控弹簧端面磨床
	32kW
	1
	32kW
	1
	一致

	10
	弹簧端面磨床
	0.8kW
	1
	0.8kW
	1
	一致

	11
	电脑数控磨簧机
	5kW
	1
	5kW
	1
	一致

	12
	台式砂轮机
	0.5kW
	2
	0.5kW
	2
	一致

	13
	弹簧拉压试验机
	TLD-1000A
	3
	TLD-1000A
	3
	一致

	14
	弹簧扭转试验机
	TNS-S1000L
	3
	TNS-S1000L
	3
	一致


由于弹簧产品规格较多，为满足不同规格弹簧的生产要求，弹簧绕制工序实际建设多种不同规格的弹簧机，一车间、二车间共计34台，占环评批复弹簧机数量的100%，回火工序一车间、二车间共建设4台回火炉，占环评批复回火炉数量的4/15。绕制工序弹簧机数量与回火工序回火炉数量占原设计产能的比例不一致的原因仅为弹簧规格较多，不同弹簧机用于生产不同规格的弹簧，实际决定产能设备为回火炉，因此，本次一期工程依然按照回火炉所占原设计产能的比例（4/15）对弹簧生产线进行验收。冲压件生产线影响产能的设备主要是自动冲床，本次一期工程建设自动冲床6台，与环评批复自动冲床数量一致。因此，一期工程产能为年产1.3亿只弹簧和500万件冲压件，项目分期建设、分期验收，实际建设设备数量与环评一致。
6、原辅材料消耗
	序号
	原料名称
	环评批复用量
	实际使用量（一期）
	一致性

	1
	钢丝
	350.5t/a
	91.13
	分期建设，本次针对一期工程进行验收

	2
	冷拔丝
	150.5t/a
	39.13
	

	3
	防锈油
	2t/a
	0.7
	

	4
	钢带
	150.5t/a
	150.5t/a
	一致

	5
	切削液
	0.05t/a
	0.05t/a
	一致

	6
	液压油
	0.1t/a
	0.1t/a
	一致

	7
	水
	180m3/a
	180m3/a
	一致

	8
	电
	1万kWh/a
	8000kWh/a
	分期建设，本次针对一期工程进行验收


表8                本项目原辅材料及资源能源消耗量
由上表可知，本项目实际建设中原辅材料及能源资源消耗量与环评批复一致。
7、生产工艺
本项目分期建设、分期验收，实际建设内容与环评及批复基本一致，主要生产工艺一致，项目实际生产工艺流程示意图如下：


本项目弹簧生产工艺流程图如下：


注：G：废气；N：噪声；S：固废
图2    弹簧生产工艺及产污环节流程图
生产工艺流程详细说明如下：
（1）绕制：将外购钢丝、冷拔丝根据客户的要求采用电脑弹簧机、压簧机或数控万能机等卷绕成不同规格的弹簧，该工序会产生废边角料，设备运行会产生噪声。
（2）回火：将卷绕好的弹簧半成品放进连续式热风回火炉进行回火处理，回火温度控制在200~300℃，时间控制在15~30min，回火炉采用电加热。为防止钢丝生锈，钢丝厂家会在钢丝上涂有少量防锈油，因此，回火过程会产生有机废气，设备运行会产生噪声。
（3）磨平：回火后的弹簧利用电脑数控磨簧机、数控弹簧端面磨床、弹簧双面磨床、双面磨簧机或台式砂轮机进行磨平处理，该工序会产生金属粉尘和噪声。
（4）校正：将磨平后的弹簧人工进行垂直度的校正。
（5）二次回火：校正后的弹簧再次送入连续式热风回火炉进行二次回火处理，回火过程会产生有机废气和噪声。
（6）抛丸：利用履带式抛丸清理机对二次回火后的弹簧进行抛丸，该工序会产生金属粉尘和噪声。
（7）检验：利用全自动弹簧拉压试验机、弹簧拉压试验机或弹簧试验机对抛丸处理后的弹簧进行检验，检验合格的弹簧进行下一步防锈处理，该工序会产生不合格品。
（8）防锈：检验合格的弹簧放入防锈池里，常温下浸泡防锈油1分钟左右捞出，在沥油槽上方静置片刻，再将沥油后的弹簧放入甩桶甩干、捞出即为成品；防锈油循环使用，弹簧放入甩干桶时滴落的少量油由托盘收集回用于防锈工序，无废油产生。
（9）成品：将弹簧进行人工包装即为成品。
本项目冲压件生产工艺流程图如下：


注：G：废气；N：噪声；S：固废
图3    冲压件生产工艺及产污环节流程图
生产工艺流程详细说明如下：
（1）冲压：将外购钢带根据客户的要求采用自动冲床冲压成型，该工序会产生噪声、废液压油和含油废边角料。
（2）回火：将冲压成型的冲压件放进连续式热风回火炉进行回火处理，回火温度控制在200~300℃，时间控制在15~30min，回火炉采用电加热。为防止钢带生锈，钢带厂家会在钢带上涂有少量防锈油，因此，回火过程会产生有机废气，设备运行会产生噪声。
（3）精密磨削：为保证冲压件的精密程度，需根据客户要求对部分冲压件进行精密磨削。将回火后的冲压件送入无心磨床进行打磨，利用切削液对打磨过程进行润滑、降温，该工序为湿法打磨，因此无颗粒物产生。该工序会产生噪声、废切削液，废切削液作为危废处理。
（4）二次回火：回火处理后的冲压件进行二次回火，以提高产品的延展性，该工序会产生有机废气和噪声。
（5）检验：对二次回火后的冲压件进行人工检验，该工序会产生不合格品。
（6）防锈：将检验合格的冲压件放入防锈池里，常温下浸泡防锈油1分钟左右捞出，在沥油槽上方静置片刻，再将沥油后的冲压件放入甩桶甩干、捞出即为成品；防锈油循环使用，冲压件放入甩干桶时滴落的少量油由托盘收集回用于防锈工序，无废油产生。
（7）成品：将冲压件进行人工包装即为成品。
本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。
表9                  项目营运期产污环节一览表
	污染因素
	产污环节
	污染物
	防治措施

	废水
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TN、TP
	化粪池
	排入辉县市共城污水净化有限责任公司进一步处理

	废气
	回火
	非甲烷总烃
	一车间：引风管道+活性炭吸附/脱附+催化燃烧
	15m高排气筒P1

	
	
	
	二车间：引风管道+活性炭吸附/脱附+催化燃烧
	15m高排气筒P3

	
	抛丸、磨平
	颗粒物
	一车间：集气罩+脉冲滤筒式除尘器
	15m高排气筒P2

	
	
	
	二车间
	集气罩+脉冲滤筒式除尘器
	15m高排气筒P4

	
	
	
	
	集气罩+脉冲滤筒式除尘器
	

	噪声
	电脑弹簧机、压簧机、自动冲床、台式砂轮机、电脑数控磨簧机、连续式热风回火炉等
	噪声
	基础减振、厂房隔声等

	固废
	一般固废
	产品生产
	不合格品
	收集至一般固废间暂存，定期外售

	
	
	废气治理
	收集粉尘
	

	
	危险废物
	绕制、冲压
	含油废边角料
	危废收集桶收集并静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求后废边角料作为生产原料用于金属冶炼

	
	
	精密磨削
	废切削液
	密闭容器收集后暂存于厂区危废贮存间，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置

	
	
	冲压
	废液压油
	

	
	
	切削液、液压油使用过程
	废包装桶
	

	
	
	废气治理设施运行
	废活性炭
	

	
	
	
	废催化剂
	










[bookmark: _GoBack]





42

表三
	主要污染源、污染物处理和排放：
1、废气
本项目废气主要为回火工序产生的非甲烷总烃和抛丸、磨平工序产生的颗粒物。一车间回火工序产生的非甲烷总烃经引风管道收集后进入一车间活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后的废气经15m高排气筒（P1）排放，一车间抛丸、磨平工序产生的颗粒物经集气罩收集后进入一车间脉冲滤筒式除尘器处理，处理后的废气经15m高排气筒（P2）排放；二车间回火工序产生的非甲烷总烃经引风管道收集后进入二车间活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后的废气经15m高排气筒（P3）排放，二车间抛丸、磨平工序产生的颗粒物经集气罩收集后进入二车间脉冲滤筒式除尘器（2套）处理，处理后的废气经一根15m高排气筒（P4）排放。


图4    废气处理流程示意图
2、废水
本项目生活污水经化粪池处理后排入辉县市共城污水净化有限责任公司进一步处理。



图5    废水处理流程示意图
3、噪声
本项目噪声设备主要为电脑弹簧机、压簧机、自动冲床、台式砂轮机、电脑数控磨簧机、连续式热风回火炉等，经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60 dB（A）、夜间50 dB（A）的限值要求。


图6    噪声治理流程示意图
4、固废
本项目产生的一般固废包括一般固废和危险废物。一般固废为检验工序产生的不合格品和磨平、抛丸工序袋式脉冲滤筒除尘器收集的粉尘（主要为金属粉尘），收集至一般固废间暂存，定期外售。危险废物为绕制、冲压过程产生的含油废边角料、精密磨削工序产生的废切削液，冲压工序产生的废液压油，切削液、液压油使用过程中产生的废包装桶，废气治理设施运行产生的废活性炭、废催化剂，含油废边角料由危废收集桶收集并静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求后废边角料作为生产原料用于金属冶炼，其余危险废物于危废贮存库内暂存，定期委托有相应类别危废资质单位安全处置。
本项目新建1座10m2的一般固废间和1座5m2的危废贮存库，对项目固废实现分类存放。一般固废间建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危废贮存库地面进行硬化防渗处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防风、防雨及防渗的“三防”措施。根据目前固废的实际产生情况，项目一期工程满负荷运行时的生产过程中固废产生量约不合格品0.15t/a、除尘器收集粉尘0.5t/a、含油废边角料0.3t/a、废切削液0.05t/a、废液压油0.1t/a、废包装桶0.03t/a、废活性炭1.06t/a、废催化剂0.05t/a。



图7      固废处置流程示意图
5、环保设施“三同时”落实情况
本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。
表10                   项目环保治理设施一览表
	污染因素
	产污环节
	污染物
	防治措施
	实际建设

	
	
	
	防治措施内容、数量
	投资(万元)
	防治措施内容、数量
	投资(万元)

	废水
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TN、TP
	化粪池
	排入辉县市共城污水净化有限责任公司进一步处理
	2
	化粪池
	排入辉县市共城污水净化有限责任公司进一步处理
	1

	废气
	回火
	非甲烷总烃
	一车间：引风管道+活性炭吸附/脱附+催化燃烧
	15m高排气筒P1
	6
	一车间：引风管道+活性炭吸附/脱附+催化燃烧
	15m高排气筒P1
	5

	
	
	
	二车间：引风管道+活性炭吸附/脱附+催化燃烧
	15m高排气筒P3
	6
	二车间：引风管道+活性炭吸附/脱附+催化燃烧
	15m高排气筒P3
	5

	
	抛丸、磨平
	颗粒物
	一车间：集气罩+脉冲滤筒式除尘器
	15m高排气筒P2
	6
	一车间：集气罩+脉冲滤筒式除尘器
	15m高排气筒P2
	5

	
	
	
	二车间：集气罩+脉冲滤筒式除尘器
	15m高排气筒P4
	6
	二车间：集气罩+脉冲滤筒式除尘器（2套）
	15m高排气筒P4
	10

	噪声
	电脑弹簧机、压簧机、自动冲床、台式砂轮机、电脑数控磨簧机、连续式热风回火炉等
	噪声
	基础减振、厂房隔声等
	1
	基础减振、厂房隔声等
	1

	固废
	一般固废
	产品生产
	不合格品
	收集至一般固废间暂存，定期外售
	1
	收集至一般固废间暂存，定期外售
	1

	
	
	废气治理
	收集粉尘
	
	
	
	

	
	危险废物
	绕制、冲压
	含油废边角料
	危废收集桶收集并静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求后废边角料作为生产原料用于金属冶炼
	2
	危废收集桶收集并静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求后废边角料作为生产原料用于金属冶炼
	2

	
	
	精密磨削
	废切削液
	密闭容器收集后暂存于厂区危废贮存间，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置
	
	密闭容器收集后暂存于厂区危废贮存间，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置
	

	
	
	冲压
	废液压油
	
	
	
	

	
	
	切削液、液压油使用过程
	废包装桶
	
	
	
	

	
	
	废气治理设施运行
	废活性炭
	
	
	
	

	
	
	
	废催化剂
	
	
	
	

	合计
	/
	30
	/
	30


6、厂区平面布置及监测点位图


图8   本项目监测点位图
7、项目变动情况
本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析：
表11               本项目与《通知》的对比分析
	通知内容
	本项目情况
	对比结果

	性质
	1、建设项目开发、使用功能发生变化的。
	无变动
	不属于

	规模
	2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	
	

	
	4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	
	

	地点
	5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	无变动
	不属于

	生产工艺
	6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
（3）废水第一类污染物排放量增加的；
（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	无变动
	不属于

	环境保护措施
	8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	环评批复二车间抛丸、磨平工序产生的颗粒物经集气罩收集后进入一台脉冲滤筒式除尘器处理，实际建设两台脉冲滤筒式除尘器，治理设施优化
	不属于

	
	9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	无变动
	不属于


根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。













表四
	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：
（1）产业政策
经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”、“限制类”“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。本项目已通过辉县市发展和改革委员会备案，项目代码为：2604-410782-04-01-403769。
（2）选址相符性分析
本项目位于新乡市辉县市百泉镇城西产业集聚区金河路以西、药贸路以南，在现有闲置空厂房内进行生产，根据《辉县市土地利用总体规划图（2010-2020）调整完善》（见附图2），项目所占用地为建设用地，符合辉县市土地利用总体规划。
[bookmark: OLE_LINK82]项目选址距离最近的饮用水源地为百泉镇百泉村地下水井群，辉县市百泉镇百泉村地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：1号取水井外围150米的区域（在南水北调一级保护区内），2号取水井外围150米至229省道的区域。
本项目距离百泉镇百泉村地下水井群一级保护区约1570m，不在其保护区范围内。
（3）大气环境影响分析
本项目生产过程中回火废气、抛丸、磨平废气经配套措施治理后，能够达标排放。
（4） 水环境影响分析
本项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入辉县市共城污水净化有限责任公司进一步处理。
（5）声环境影响分析
该项目高噪声设备主要为弹簧机、压簧机、连续式热风回火炉、磨簧机、弹簧端面磨床、台式砂轮机、履带式抛丸清理机、无心磨床、弹簧试验机、空压机、自动冲床及环保设备风机等。声源强度在75-80dB（A）之间，经采取基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目运营对周围声环境影响较小。
（6）总量控制
本项目属于新建（迁建）项目，本项目污染物排放量为COD 0.0043t/a、NH3-N 0.0002t/a、TP 0.00004t/a、颗粒物0.0846t/a（有组织0.0135t/a、无组织0.0711t/a）、VOCs 0.3805t/a（有组织0.3205t/a、无组织0.06t/a）。现有工程以新代老削减量为COD 0.0144t/a、NH3-N 0.0007t/a、TP0.0002t/a、颗粒物0.2484t/a、VOCs 0.4065t/a，本项目建成后全厂不新增污染物排放量。
综上所述，辉县市博林弹簧有限公司年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。





















2、审批部门的决定
审批意见：
辉环监[2026]35号

关于《辉县市博林弹簧有限公司
年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目环境影响报告表》的批复

辉县市博林弹簧有限公司：
你单位委托河南蓝天环境工程有限公司环评工程师刘继娟（资格证书编号:20220503541000000040）编制的《辉县市博林弹簧有限公司年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，并已公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规规定，经局长办公会研究，批复如下：
一、我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资2000万元，于辉县市产业集聚区城西园区建设年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目。
二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。
三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保措施及环保投资，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。
（一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。
（二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：
1、废水：生活污水经化粪池处理后排入辉县市污水处理厂进一步处理，应满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，同时满足辉县市污水处理厂收水标准要求。
2、废气：生产过程产生颗粒物经脉冲滤筒式除尘器处理后通过15米高排气筒排放，应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准和新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。回火工序产生废气经活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后通过15米高排气筒排放，应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业建议值及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》及其补充说明中通用涉VOCs企业绩效引领性指标等相关要求。
3、噪声：采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施处理后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
4、固废：固废临时贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的标准要求进行控制；危险废物暂存于危废间，委托有资质的单位安全处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，避免对环境造成二次污染。
四、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口,安装污染物在线监测及监控设施，并与生态环境部门联网。
五、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。
六、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证,按规定程序和标准进行竣工环境保护验收,并将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。
七、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。
八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。
九、新乡市生态环境局辉县分局百泉环保中心所负责本项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。


新乡市生态环境局辉县分局
2026年5月28日



3、本项目落实环评批复情况
表12                    本项目落实环评批复情况
	新乡市生态环境局辉县分局对本项目环评批复情况
	落实情况

	一、我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资2000万元，于辉县市产业集聚区城西园区建设年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目。
	已落实

	二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。
	已落实

	三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保措施及环保投资，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。
	已落实

	（一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。
	已落实

	（二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：
	1、废水：生活污水经化粪池处理后排入辉县市污水处理厂进一步处理，应满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，同时满足辉县市污水处理厂收水标准要求。
	已落实

	
	2、废气：生产过程产生颗粒物经脉冲滤筒式除尘器处理后通过15米高排气筒排放，应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准和新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。回火工序产生废气经活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后通过15米高排气筒排放，应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业建议值及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》及其补充说明中通用涉VOCs企业绩效引领性指标等相关要求。
	已落实

	
	3、噪声：采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施处理后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
	已落实

	
	4、固废：固废临时贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的标准要求进行控制；危险废物暂存于危废间，委托有资质的单位安全处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，避免对环境造成二次污染。
	已落实

	四、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口,安装污染物在线监测及监控设施，并与生态环境部门联网。
	已落实

	五、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。
	已落实

	六、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证,按规定程序和标准进行竣工环境保护验收,并将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。
	已落实

	七、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。
	已落实

	八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。
	已落实

	九、新乡市生态环境局辉县分局百泉环保中心所负责本项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
	已落实










































表五
	验收检测质量保证及质量控制：
受辉县市博林弹簧有限公司委托，河南环碳检测技术有限公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。
1、验收执行标准
（1）废水
表13                  废水污染物执行标准限值
	标准名称
	污染因子
	标准限值

	辉县市共城污水净化有限责任公司收水标准
	COD
	360mg/L

	
	BOD5
	155mg/L

	
	SS
	180mg/L

	
	NH3-N
	30mg/L

	
	TP
	3mg/L

	
	TN
	40mg/L


（2）废气
表14                   废气污染物执行标准限值
	标准名称
	污染因子
	标准限值

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级
	非甲烷总烃
	有组织
	120mg/m3，10kg/h

	
	
	无组织
	4mg/m3

	
	颗粒物
	有组织
	120mg/m3，3.5kg/h

	
	
	无组织
	1.0mg/m3

	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）
	非甲烷总烃
	有组织
	80mg/m3，去除率大于70%

	
	
	无组织
	2mg/m3

	《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》及其补充说明中通用涉PM、涉VOCs企业绩效引领性指标要求
	非甲烷总烃
	有组织
	30mg/m3

	
	颗粒物
	有组织
	10mg/m3

	《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业
	颗粒物
	有组织
	10mg/m3

	
	
	无组织
	0.5mg/m3


（3）噪声


表15                   厂界环境噪声排放标准
	标准名称
	标准限值

	
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
	60dB(A)
	50dB(A)


（4）固废
生产过程产生的一般固废储存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物储存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
2、总量控制指标
本项目环评允许排放量为：非甲烷总烃0.3805t/a、颗粒物0.0846t/a、COD 0.0360t/a、NH3-N 0.0036t/a、TP 0.0004t/a、TN 0.0043t/a。本次验收仅对项目一期进行验收，一期项目总量控制指标：：非甲烷总烃0.1639t/a、颗粒物0.0172t/a、COD 0.0360t/a、NH3-N 0.0036t/a、TP 0.0004t/a、TN 0.0043t/a。
3、分析方法、方法来源和所用仪器设备
本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表。
表16             检测分析方法一览表
	序号
	检测项目
	依据标准
	检出限

	1
	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染 物采样方法
GB/T 16157-1996及修改单
	/

	
	
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
 HJ 836-2017
	1.0mg/m3

	
	
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 
HJ 1263-2022
	168μg/m3

	2
	非甲烷总烃
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
	0.07mg/m3（以碳计）

	
	
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	0.07mg/m3（以碳计）

	3
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
HJ 828-2017
	4mg/L

	4
	五日生化需氧量（BOD5）
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法
HJ 505-2009
	0.5mg/L

	5
	悬浮物
	水质悬浮物的测定重量法
GB 11901-89
	/

	6
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
HJ 535-2009
	0.025mg/L

	7
	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
 HJ 636-2012
	0.05mg/L

	8
	总磷
	水质总磷的测定钼酸铵分光光度法
GB 11893-89
	0.01mg/L

	9
	厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 
GB 12348-2008
	/


表17                  主要检测仪器一览表
	序号
	检测仪器
	仪器编号
	检定/校准有效期
	备注

	1
	自动烟尘烟气监测仪GH-60E
	HTJC-057
	2027年2月24日
	/

	2
	自动烟尘烟气监测仪GH-60E
	HTJC-058
	2027年2月24日
	/

	3
	真空气袋采样器KB-6D
	HTJC-021
	2027年2月24日
	/

	4
	真空气袋采样器KB-6D
	HTJC-022
	2027年2月24日
	/

	5
	自动烟尘（气）测试仪TC-60H
	HTJC-138
	2027年5月6日
	/

	6
	真空采样箱HP-CYX-3
	HTJC-146
	2027年5月6日
	/

	7
	空气/智能TSP综合采样器崂应2050
	HTJC-122
	2027年5月6日
	/

	8
	空气/智能TSP综合采样器崂应2050
	HTJC-123
	2027年5月6日
	/

	9
	空气/智能TSP综合采样器崂应2050
	HTJC-124
	2027年5月6日
	/

	10
	空气/智能TSP综合采样器崂应2050
	HTJC-125
	2027年5月6日
	/

	11
	真空箱气袋采样器ZF-3052型
	HTJC-153
	2026年7月31日
	/

	12
	真空箱气袋采样器ZF-3052型
	HTJC-154
	2026年7月31日
	/

	13
	真空箱气袋采样器ZF-3052型
	HTJC-155
	2026年7月31日
	/

	14
	真空箱气袋采样器ZF-3052型
	HTJC-156
	2026年7月31日
	/

	15
	便携式多参数测定仪TCX-407
	HTJC-186
	2026年10月13日
	/

	16
	多功能声级计AWA5688
	HTJC-164
	2026年12月22日
	/

	17
	声校准器AWA6022A
	HTJC-183
	2026年10月3日
	/

	18
	电子精密天平 CEB1035B（十万分之一）
	HTJC-039
	2027年2月24日
	精度：0.00001g

	19
	恒温恒湿称重系统 LB-350N
	HTJC-056
	2027年2月24日
	/

	20
	电热鼓风干燥箱101-1S
	HTJC-041
	2027年2月24日
	/

	21
	电子天平AUW120D(十万分之一）
	HTJC-172
	2026年7月10日
	精度：0.00001g

	22
	恒温恒湿称重系统 LB-350N
	HTJC-171
	2026年7月10日
	/

	23
	气相色谱仪HF-900A
	HTJC-149
	2026年7月10日
	/

	24
	气相色谱仪HF-900
	HTJC-131
	2027年5月6日
	/

	26
	国标COD消解器FXJ-12W
	HTJC-198
	2027年4月6日
	/

	27
	电子天平（万分之一）FA2204E
	HTJC-084
	2027年2月24日
	精度：0.0001g

	28
	紫外可见分光光度计T6新世纪
	HTJC-040
	2027年2月24日
	/

	29
	手提式压力蒸汽灭菌锅YX-24LM
	HTJC-059
	2027年2月24日
	/

	30
	便携式溶解氧分析仪JPB-607A
	HTJC-050
	2027年2月24日
	/

	31
	生化培养箱SHP-250
	HTJC-009
	2027年2月24日
	/


4、质量控制措施
本次检测分析严格按照国家相关环境检测技术规范和标准分析方法要求实施全程序质量控制。具体质控要求如下：
4.1检测期间，企业生产正常，环保设施运行稳定。
4.2严格按照国家相关环境检测技术规范和标准方法要求进行现场采样、检测。
4.3检测人员经过培训和能力确认并符合相关技术能力规范。检测仪器经计量检定/校准合格并在有效期内。
4.4检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。
4.5现场检测仪器设备校验/校准结果、实验室检测质控样品分析结果符合方法要求，检测结果合格有效。
4.6检测数据严格实行三级审核。




















表六
	验收检测内容：
检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。
表18                    验收检测内容一览表
	检测类别
	检测点位
	检测项目
	检测频次

	废气
	有组织废气
	二车间回火废气排气筒P3出口
	非甲烷总烃
	检测2天，3次/天

	
	
	二车间抛丸、磨平废气排气筒P4进口1#、进口2#、出口
	颗粒物
	

	
	
	一车间回火废气排气筒P1进、出口
	非甲烷总烃
	

	
	
	一车间抛丸、磨平废气排气筒P2进、出口
	颗粒物
	

	
	无组织废气
	厂界上风向1#、下风向2#、3#、4#
	颗粒物、非甲烷总烃
	检测2天，4次/天

	废水
	厂区总排口
	化学需氧量、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、氨氮、总磷、总氮
	检测2天，4次/天

	噪声
	厂界四周外1m
	等效连续A声级
	检测2天，昼、夜各1次




















表七
	验收检测期间生产工况记录：
验收监测期间，主体工程调试工况稳定，各项环境保护设施运行正常，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。
表19                  验收期间工况负荷表
	监测时间
	产品名称
	设计产量
	实际产量
	运行负荷

	2026.7.1
	弹簧
	43.3万只/d
	39.0万只/d
	90%

	
	冲压件
	1.67万件/d
	1.50万件/d
	90%

	2026.7.2
	弹簧
	43.3万只/d
	40.27万只/d
	93%

	
	冲压件
	1.67万件/d
	1.52万件/d
	91%

	备注：监测期间生产工况由辉县市博林弹簧有限公司提供。




	验收检测结果：
一、环境保护设施调试效果
1、噪声监测结果与评价
表20                   噪声监测结果                单位：dB（A）
	检测日期
	检测点位
	检测结果

	
	
	等效连续A声级

	
	
	昼间
	夜间

	2026-7-1
	东厂界外1m
	50
	41

	
	南厂界外1m
	53
	41

	
	西厂界外1m
	54
	40

	
	北厂界外1m
	52
	42

	2026-7-2
	东厂界外1m
	50
	41

	
	南厂界外1m
	55
	44

	
	西厂界外1m
	52
	42

	
	北厂界外1m
	54
	42


由监测结果可知：本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为：50~55 dB（A）,夜间噪声值为：40~44 dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60 dB（A）、夜间50 dB（A）的限值要求。




	2、 废水
本项目废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入辉县市共城污水净化有限责任公司进一步处理。
表21                   废水监测结果
	检测日期
	检测项目
	单位
	厂区总排口

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	均值

	2026-7-1
	化学需氧量
	mg/L
	113
	110
	103
	108
	108

	
	悬浮物
	mg/L
	64
	57
	59
	61
	60

	
	氨氮
	mg/L
	5.13
	5.21
	4.99
	5.06
	5.10

	
	总磷
	mg/L
	0.24
	0.26
	0.26
	0.28
	0.26

	
	总氮
	mg/L
	8.24
	8.61
	8.08
	8.45
	8.34

	
	五日生化需氧量（BOD5）
	mg/L
	38.8
	39.0
	39.3
	38.5
	38.9

	2026-7-2
	化学需氧量
	mg/L
	111
	102
	100
	109
	106

	
	悬浮物
	mg/L
	65
	60
	58
	63
	62

	
	氨氮
	mg/L
	5.05
	5.27
	5.16
	5.17
	5.16

	
	总磷
	mg/L
	0.25
	0.28
	0.29
	0.31
	0.28

	
	总氮
	mg/L
	8.13
	7.97
	8.08
	8.24
	8.10

	
	五日生化需氧量（BOD5）
	mg/L
	37.1
	38.5
	38.8
	37.5
	38.0


根据监测结果，本项目厂区总排口水质化学需氧量100-113mg/L、BOD537.1-39.3mg/L、悬浮物57-65mg/L、氨氮4.99-5.27mg/L、总磷0.24-0.31mg/L、总氮7.97-8.61mg/L、BOD537.1-39.3mg/L，均能够满足辉县市共城污水净化有限责任公司的收水标准COD 360mg/L、BOD5155mg/L、SS 180mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L的限值要求。
3、废气监测结果与评价
（1）有组织废气




表22                     废气有组织监测结果（1）
	采样日期
	采样点位
	测次
	废气量
(m3/h)
	非甲烷总烃

	
	
	
	
	排放浓度
(mg/m3)
	排放速率
(kg/h)

	2026-7-1
	一车间回火废气排气筒P1进口
	1
	1.22×103
	62.6
	0.076

	
	
	2
	1.36×103
	63.8
	0.087

	
	
	3
	1.28×103
	63.7
	0.082

	
	
	均值
	1.29×103
	63.4
	0.082

	
	一车间回火废气排气筒P1出口
	1
	1.23×103
	6.72
	8.3×10-3

	
	
	2
	1.38×103
	6.72
	9.3×10-3

	
	
	3
	1.31×103
	6.81
	8.9×10-3

	
	
	均值
	1.31×103
	6.75
	8.8×10-3

	
	二车间回火废气排气筒P3出口
	1
	1.01×103
	6.83
	6.9×10-3

	
	
	2
	1.13×103
	6.69
	7.6×10-3

	
	
	3
	1.09×103
	6.78
	7.4×10-3

	
	
	均值
	1.08×103
	6.77
	7.3×10-3

	2026-7-2
	一车间回火废气排气筒P1进口
	1
	1.32×103
	64.0
	0.084

	
	
	2
	1.28×103
	64.0
	0.082

	
	
	3
	1.39×103
	63.8
	0.089

	
	
	均值
	1.33×103
	63.9
	0.085

	
	一车间回火废气排气筒P1出口
	1
	1.40×103
	6.72
	9.4×10-3

	
	
	2
	1.32×103
	6.75
	8.9×10-3

	
	
	3
	1.42×103
	6.81
	9.7×10-3

	
	
	均值
	1.38×103
	6.76
	9.3×10-3

	
	二车间回火废气排气筒P3出口
	1
	1.15×103
	6.71
	7.7×10-3

	
	
	2
	1.24×103
	6.69
	8.3×10-3

	
	
	3
	1.09×103
	6.71
	7.3×10-3

	
	
	均值
	1.16×103
	6.70
	7.8×10-3




表23                     废气有组织监测结果（2）
	采样日期
	采样点位
	测次
	废气量
(m3/h)
	颗粒物

	
	
	
	
	排放浓度
(mg/m3)
	排放速率
(kg/h)

	2026-7-1
	一车间抛丸、磨平废气排气筒P2进口
	1
	2.44×103
	73
	0.18

	
	
	2
	2.58×103
	76
	0.20

	
	
	3
	2.50×103
	74
	0.18

	
	
	均值
	2.51×103
	74
	0.19

	
	一车间抛丸、磨平废气排气筒P2出口
	1
	2.85×103
	4.7
	0.013

	
	
	2
	2.76×103
	4.5
	0.012

	
	
	3
	2.88×103
	4.8
	0.014

	
	
	均值
	2.83×103
	4.7
	0.013

	
	二车间抛丸、磨平废气排气筒P4进口1#
	1
	1.49×103
	77
	0.11

	
	
	2
	1.52×103
	79
	0.12

	
	
	3
	1.47×103
	76
	0.11

	
	
	均值
	1.49×103
	77
	0.11

	
	二车间抛丸、磨平废气排气筒P4进口2#
	1
	1.55×103
	85
	0.13

	
	
	2
	1.53×103
	81
	0.12

	
	
	3
	1.54×103
	84
	0.13

	
	
	均值
	1.54×103
	83
	0.13

	
	二车间抛丸、磨平废气排气筒P4出口
	1
	2.65×103
	4.5
	0.012

	
	
	2
	2.74×103
	4.8
	0.013

	
	
	3
	2.68×103
	4.8
	0.013

	
	
	均值
	2.69×103
	4.7
	0.013

	2026-7-2
	一车间抛丸、磨平废气排气筒P2进口
	1
	2.39×103
	77
	0.18

	
	
	2
	2.41×103
	79
	0.19

	
	
	3
	2.38×103
	73
	0.17

	
	
	均值
	2.39×103
	76
	0.18

	
	一车间抛丸、磨平废气排气筒P2出口
	1
	2.72×103
	4.3
	0.012

	
	
	2
	2.64×103
	4.3
	0.011

	
	
	3
	2.73×103
	4.4
	0.012

	
	
	均值
	2.70×103
	4.3
	0.012

	
	二车间抛丸、磨平废气排气筒P4进口1#
	1
	1.52×103
	76
	0.12

	
	
	2
	1.55×103
	79
	0.12

	
	
	3
	1.50×103
	74
	0.11

	
	
	均值
	1.52×103
	76
	0.12

	
	二车间抛丸、磨平废气排气筒P4进口2#
	1
	1.54×103
	82
	0.13

	
	
	2
	1.55×103
	85
	0.13

	
	
	3
	1.55×103
	85
	0.13

	
	
	均值
	1.55×103
	84
	0.13

	
	二车间抛丸、磨平废气排气筒P4出口
	1
	2.79×103
	4.6
	0.013

	
	
	2
	2.80×103
	4.7
	0.013

	
	
	3
	2.73×103
	4.6
	0.013

	
	
	均值
	2.77×103
	4.6
	0.013


由上表监测数据可知，一车间回火废气排气筒P1出口非甲烷总烃排放速率0.0083~0.0097kg/h、排放浓度为6.72~6.81mg/m3，非甲烷总烃去除效率为89%，二车间回火废气排气筒P3出口非甲烷总烃排放速率0.0069~0.0083kg/h、排放浓度为6.69~6.83mg/m3，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃有组织排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1-工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度80mg/m3和去除效率大于70%的限值要求，非甲烷总烃排放浓度同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》及其补充说明中通用涉VOCs企业绩效引领性指标要求NMHC排放限值不高于30mg/m3排放限值要求。
一车间抛丸、磨平废气排气筒P2颗粒物排放速率0.011~0.014kg/h、排放浓度为4.3~4.8mg/m3，二车间抛丸、磨平废气排气筒P4颗粒物排放速率0.012~0.013kg/h、排放浓度为4.5~4.8mg/m3，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物有组织排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h的限值要求的限值，同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业有组织10mg/m3以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》及其补充说明中通用涉PM企业绩效引领性指标要求PM有组织排放10mg/m3排放限值的要求。
























	（2）无组织废气
表24                 无组织废气监测结果
	采样日期
	频次
	采样点位
	颗粒物(μg/m3)
	非甲烷总烃(mg/m3)
	气象参数

	
	
	
	
	
	气温
(℃)
	气压
(kPa)
	风速
(m/s)
	风向
	天气

	2026-7-1
	1
	上风向1#
	201
	0.58
	28.6
	100.4
	3.1
	西北
	多云

	
	
	下风向2#
	257
	0.88
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	252
	0.92
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	245
	0.85
	
	
	
	
	

	
	2
	上风向1#
	205
	0.60
	26.5
	100.4
	2.8
	西北
	多云

	
	
	下风向2#
	245
	0.92
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	249
	0.87
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	251
	0.84
	
	
	
	
	

	
	3
	上风向1#
	205
	0.59
	26.4
	100.4
	2.9
	西北
	多云

	
	
	下风向2#
	254
	0.89
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	256
	0.92
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	250
	0.94
	
	
	
	
	

	
	4
	上风向1#
	201
	0.60
	24.7
	100.6
	2.7
	西北
	多云

	
	
	下风向2#
	258
	0.89
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	262
	0.94
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	260
	0.83
	
	
	
	
	

	2026-7-2
	1
	上风向1#
	212
	0.67
	26.4
	100.5
	2.9
	西北
	多云

	
	
	下风向2#
	259
	0.89
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	256
	0.93
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	249
	0.86
	
	
	
	
	

	
	2
	上风向1#
	210
	0.59
	26.1
	100.5
	2.7
	西北
	多云

	
	
	下风向2#
	250
	0.88
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	254
	0.90
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	256
	0.82
	
	
	
	
	

	
	3
	上风向1#
	219
	0.62
	25.6
	100.5
	2.7
	西北
	多云

	
	
	下风向2#
	259
	0.94
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	261
	0.86
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	255
	0.89
	
	
	
	
	

	
	4
	上风向1#
	207
	0.65
	24.5
	100.6
	2.8
	西北
	多云

	
	
	下风向2#
	264
	0.82
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	267
	0.79
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	266
	0.84
	
	
	
	
	


由上表的监测数据可知，厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度为0.58~0.94mg/m3，无组织废气颗粒物排放浓度为0.201~0.267mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃无组织排放浓度4mg/m3、颗粒物无组织排放浓度1.0mg/m3的限值要求。此外，厂界非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2-其他企业边界非甲烷总烃2mg/m3的限值要求，厂界颗粒物满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业颗粒物无组织0.5mg/m3的限值要求。
4、总量控制指标
本项目废气污染物主要为非甲烷总烃、颗粒物，各工段污染物排放情况见下表。
表25                  废气污染物排放情况
	排放点
	污染因子
	最大排放速率（kg/h）
	排放时数（h/a）
	实测排放量（t/a）
	生产负荷最不利（%）
	折算排放量（t/a）

	一车间回火废气排气筒P1
	非甲烷总烃
	0.0097
	3000
	0.0291
	90%
	0.0323

	一车间抛丸、磨平废气排气筒P2
	颗粒物
	0.14
	160
	0.0022
	90%
	0.0025

	二车间回火废气排气筒P3
	非甲烷总烃
	0.0083
	3000
	0.0249
	90%
	0.0277

	二车间抛丸、磨平废气排气筒P4
	颗粒物
	0.013
	480
	0.0062
	90%
	0.0069


本项目废气污染物实际排放量与环评批复总量控制要求对比情况见下表。
表26     废气污染物排放量情况及环评批复许可排放量    单位：t/a
	污染因子
	环评批复许可排放量（全厂）
	环评批复许可排放量（一期）
	实际排放量（一期）

	非甲烷总烃
	0.3805
	0.1639
	0.0600

	颗粒物
	0.0846
	0.0172
	0.0094


由上表可知，本项目满负荷运行时废气排放量能够满足环评批复总量控制要求。
本项目废水主要为生活污水，废水中各个污染物排放情况见下表：
表27                  废水污染物排放情况
	排放点
	污染因子
	污水处理厂排放浓度(mg/L)
	废水流量（m3/d）
	排放天数（d）
	排外环境量(t/a)

	厂区总排口
	COD
	30
	0.48
	300
	0.0043

	
	NH3-N
	1.5
	
	
	0.0002

	
	TP
	0.3
	
	
	0.00004

	
	TN
	15
	
	
	0.0022


本项目废水污染物实际排放量与环评批复总量控制要求对比情况见下表：
表28           废水污染物排放量情况及环评批复许可排放量
	排放点
	污染因子
	环评允许排放量(t/a)
	本期允许排放量(t/a)
	实际排放量(t/a)

	厂区总排口
	COD
	0.0043
	0.0043
	0.0043

	
	NH3-N
	0.0002
	0.0002
	0.0002

	
	TP
	0.00004
	0.00004
	0.00004

	
	TN
	0.0022
	0.0022
	0.0022


由上表可知，本项目废水各污染物排放量能够满足环评批复总量控制要求。
二、环境管理检查
1、环保手续与“三同时”执行情况
建设单位在开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。
2、环境管理制度及执行情况
建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。
3、环保设施运转情况
检测期间各项环保设施运转正常。
4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析
表29           本项目与暂行办法第八条对比分析
	内容
	本项目情况
	对比
结果

	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。
	相符

	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。
	相符

	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	经对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。
	相符

	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。
	相符

	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目已完成排污登记。
	相符

	分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目分期投入生产，使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能够满足其相应主体工程需要
	相符

	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。
	相符

	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。
	相符

	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。
	相符































表八
	验收检测结论：
[bookmark: _Toc501703566][bookmark: _Toc504492863]1、环境保护设施验收结论
①验收检测期间，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。
②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。
③本项目废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入辉县市共城污水净化有限责任公司进一步处理。根据监测结果，本项目厂区总排口水质化学需氧量100-113mg/L、BOD537.1-39.3mg/L、悬浮物57-65mg/L、氨氮4.99-5.27mg/L、总磷0.24-0.31mg/L、总氮7.97-8.61mg/L、BOD537.1-39.3mg/L，均能够满足辉县市共城污水净化有限责任公司的收水标准COD 360mg/L、BOD5155mg/L、SS 180mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L的限值要求。
④本项目废气主要为回火工序产生的非甲烷总烃和抛丸、磨平工序产生的颗粒物。一车间建设一套活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置和一台脉冲滤筒式除尘器，一车间回火工序产生的非甲烷总烃经引风管道收集后进入一车间活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后的废气经15m高排气筒（P1）排放，一车间抛丸、磨平工序产生的颗粒物经集气罩收集后进入一车间脉冲滤筒式除尘器处理，处理后的废气经15m高排气筒（P2）排放；二车间建设一套活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置和两台脉冲滤筒式除尘器，二车间回火工序产生的非甲烷总烃经引风管道收集后进入二车间活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后的废气经15m高排气筒（P3）排放，二车间抛丸、磨平工序产生的颗粒物经集气罩收集后进入二车间脉冲滤筒式除尘器处理，处理后的废气经一根15m高排气筒（P4）排放。
由监测数据可知，一车间回火废气排气筒P1出口非甲烷总烃排放速率0.0083~0.0097kg/h、排放浓度为6.72~6.81mg/m3，非甲烷总烃去除效率为89%，二车间回火废气排气筒P3出口非甲烷总烃排放速率0.0069~0.0083kg/h、排放浓度为6.69~6.83mg/m3，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃有组织排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1-工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度80mg/m3和去除效率大于70%的限值要求，非甲烷总烃排放浓度同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》及其补充说明中通用涉VOCs企业绩效引领性指标要求NMHC排放限值不高于30mg/m3排放限值要求。
一车间抛丸、磨平废气排气筒P2颗粒物排放速率0.011~0.014kg/h、排放浓度为4.3~4.8mg/m3，二车间抛丸、磨平废气排气筒P4颗粒物排放速率0.012~0.013kg/h、排放浓度为4.5~4.8mg/m3，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物有组织排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h的限值要求的限值，同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业有组织10mg/m3以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》及其补充说明中通用涉PM企业绩效引领性指标要求PM有组织排放10mg/m3排放限值的要求。
厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度为0.58~0.94mg/m3，无组织废气颗粒物排放浓度为0.201~0.267mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃无组织排放浓度4mg/m3、颗粒物无组织排放浓度1.0mg/m3的限值要求。此外，厂界非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2-其他企业边界非甲烷总烃2mg/m3的限值要求，厂界颗粒物满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业颗粒物无组织0.5mg/m3的限值要求。
⑤本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为：50~55 dB（A）,夜间噪声值为：40~44 dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60 dB（A）、夜间50 dB（A）的限值要求。
⑥本项目产生的一般固废包括一般固废和危险废物。一般固废为检验工序产生的不合格品和磨平、抛丸工序袋式脉冲滤筒除尘器收集的粉尘（主要为金属粉尘），收集至一般固废间暂存，定期外售。危险废物为绕制、冲压过程产生的含油废边角料、精密磨削工序产生的废切削液，冲压工序产生的废液压油，切削液、液压油使用过程中产生的废包装桶，废气治理设施运行产生的废活性炭、废催化剂，含油废边角料由危废收集桶收集并静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求后废边角料作为生产原料用于金属冶炼，其余危险废物于危废贮存库内暂存，定期委托有相应类别危废资质单位安全处置。
本项目新建1座10m2的一般固废间和1座5m2的危废贮存库，对项目固废实现分类存放。一般固废间建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危废贮存库地面进行硬化防渗处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防风、防雨及防渗的“三防”措施。根据目前固废的实际产生情况，项目一期工程满负荷运行时的生产过程中固废产生量约不合格品0.15t/a、除尘器收集粉尘0.5t/a、含油废边角料0.3t/a、废切削液0.05t/a、废液压油0.1t/a、废包装桶0.03t/a、废活性炭1.06t/a、废催化剂0.05t/a。
⑦本项目按照最不利条件折算为满负荷情况下，本次一期工程全厂大气污染物实际排放量非甲烷总烃0.0600t/a、颗粒物0.0094t/a，满足环评批复中一期非甲烷总烃0.1639t/a、颗粒物0.0172t/a的控制指标。本项目一期工程废水污染物实际排放量为COD 0.0043t/a、SS 0.0014t/a、NH3-N 0.0002t/a、TP 0.00004t/a、TN 0.0022t/a，满足一期工程污染物环评批复允许排放量COD 0.0043t/a、SS 0.0014t/a、NH3-N 0.0002t/a、TP 0.00004t/a、TN 0.0022t/a的限值。
[bookmark: _Toc501703567][bookmark: _Toc504492864]2、环境管理检查结论
项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。













建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：                              填表人（签字）：                           项目经办人（签字）：
	建设项目
	项目名称
	年产5亿只弹簧和500万件冲压件项目（一期）
	项目代码
	2604-410782-04-01-403769
	建设地点
	河南省新乡市辉县市百泉镇城西产业集聚区金河路以西、药贸路以南

	
	行业类别（分类管理名录）
	C3483弹簧制造
	建设性质
	☑新建（迁建）  □改扩建   □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	经度：113°45′21.616″
纬度：35°28′47.997″

	
	设计生产能力
	弹簧：5亿只/年，冲压件：500万件/年
	实际生产能力
	弹簧：1.3亿只/年，冲压件：500万件/年（一期）
	环评单位
	河南蓝天环境工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	新乡市生态环境局辉县分局
	审批文号
	辉环监[2026]35号
	环评文件类型
	环评报告表

	
	开工日期
	2026.05
	竣工日期
	2026.06
	排污许可证首次申领时间
	2026.06.05

	
	环保设施设计单位
	河南省绿生环保设备有限公司
	环保设施施工单位
	河南省绿生环保设备有限公司
	本工程排污许可证编号
	91410782MA44BT6726001W

	
	验收单位
	辉县市博林弹簧有限公司
	环保设施检测单位
	河南环碳检测技术有限公司
	验收检测时工况
	90

	
	投资总概算（万元）
	2000
	环保投资总概算（万元）
	30
	所占比例（%）
	1.5%

	
	实际总投资（万元）
	1000
	实际环保投资（万元）
	30
	所占比例（%）
	3%

	
	废水治理（万元）
	1
	废气治理（万元）
	25
	噪声治理（万元）
	1
	固体废物治理（万元）
	3
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间（天）
	300

	运营单位
	辉县市博林弹簧有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91410782MA44BT6726
	验收时间
	2026.7

	污染
物排
放达
标与
总量
控制（工
业建
设项
目详填）
	污染物
	原有排
放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0043
	0.0043
	/
	0.0043
	0.0043
	
	+0.0043

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0002
	0.0002
	/
	0.0002
	0.0002
	
	+0.0002

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	总磷
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	总氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0094
	0.0172
	/
	0.0094
	0.0172
	/
	+0.0094

	
	与项目有关的其他特征污染物
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0600
	0.1639
	/
	0.0600
	0.1639
	/
	+0.0600

	
	
	总磷
	/
	/
	/
	/
	/
	0.00004
	0.00004
	/
	0.00004
	0.00004
	/
	+0.00004

	
	
	总氮
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0022
	0.0022
	/
	0.0022
	0.0022
	/
	+0.0022
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