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表一
	建设项目名称
	新乡市向源建材有限公司年生产30万米水泥构件生产线项目

	建设单位名称
	新乡市向源建材有限公司

	建设项目性质
	新建   扩建   技改   迁建

	建设地点
	新乡市卫辉市庞寨乡东柳位村（水泥构件产业园2号）

	主要产品名称
	砼排水管、路沿石、水泥井管、焊接井管

	设计生产能力
	砼排水管3万米/年、路沿石3万米/年、水泥井管4万米/年、焊接井管20万米/年

	实际生产能力
	砼排水管3万米/年、路沿石3万米/年、水泥井管4万米/年、焊接井管20万米/年

	[bookmark: _Hlk122936088]建设项目
环评时间
	2026.6.5
	[bookmark: _Hlk122936107]开工建设时间
	2026.6.6

	[bookmark: _Hlk122936114]调试时间
	2026.6.11~2026.7.11
	验收现场
监测时间
	2026.7.10~2026.7.11

	环评报告表
审批部门
	新乡市生态环境局卫辉分局
	环评报告表
编制单位
	河南环科环保技术有限公司

	环保设施
设计单位
	廊坊佰达环保科技有限公司
	环保设施
施工单位
	廊坊佰达环保科技有限公司

	投资总概算
	1200万
	环保投资总概算
	30万
	比例
	2.5%

	[bookmark: _Hlk122936127]实际总概算
	1200万
	[bookmark: _Hlk122936133]环保投资
	30万
	比例
	2.5%

	验收监测依据
	1.《中华人民共和国环境保护法》(主席令2014年第9号)；
2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）；
3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；
4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）；
5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；
6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；
7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）；
8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）；
9.《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）；
[bookmark: _Hlk122942503]10.《新乡市向源建材有限公司年生产30万米水泥构件生产线项目环境影响报告表》，河南环科环保技术有限公司，2026.6；
11.新乡市生态环境局卫辉分局关于《新乡市向源建材有限公司年生产30万米水泥构件生产线项目环境影响报告表》的批复（卫环监[2026]01号），新乡市生态环境局卫辉分局，2026.6.5；
12.《新乡市向源建材有限公司年生产30万米水泥构件生产线项目竣工环境保护验收监测报告》，河南环碳检测技术有限公司，HT202606353，2026.07.17；
[bookmark: _Hlk182385832]14.排污单位名称：新乡市向源建材有限公司；管理分类：登记管理；固定污染源排污登记编号：91410781MAER1QCK3H001W；首次申领时间：2026年6月10日，最近一次变更时间：2026年7月21日，有效期：2026年7月21日至2031年7月20日。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1、废气
表1                 废气排放标准
	污染因素
	标准名称及级(类)别
	污染因子
	标准限值

	废气
	河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）
	颗粒物
	有组织
	10mg/m3

	
	
	
	监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值
	0.5mg/m3

	
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）
	天然气锅炉
	颗粒物
	5mg/m3

	
	
	
	SO2
	10mg/m3

	
	
	
	NOx
	30mg/m3

	
	《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业
	颗粒物
	有组织
	10mg/m3

	
	
	
	无组织
	0.5mg/m3

	
	《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中水泥行业水泥制品绩效引领性指标
	天然气锅炉
	颗粒物
	10mg/m3

	
	
	
	NOx
	50mg/m3


2、噪声
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准值见表2。

[bookmark: _Ref307476589]表2         环境噪声排放标准    单位：dB(A)
	污染因素
	类别
	昼间

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
	60


3、固废
运营期产生的固体废物，固废贮存执行标准见下表。
表3                 固废贮存标准   
	类别
	执行标准

	一般固废
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求；

	危险废物
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
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表二
	1、地理位置
项目位于新乡市卫辉市庞寨乡东柳位村（水泥构件产业园2号），项目四周环境为：东侧为卫辉市祥正建材有限公司，西侧、北侧均为农田，南侧为卫辉市凯铭建材有限公司。距项目最近的敏感点为东南侧1295m的西柳位村。根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境敏感点位置与环评及批复内容一致。项目周边环境示意图见图1。


图1  项目厂区四周环境敏感点图
2、工程建设内容：
表4                     项目基本概况一览表
	序号
	项目
	内容
	备注

	
	
	环评批复
	实际建设
	

	1
	项目名称
	新乡市向源建材有限公司年生产30万米水泥构件生产线项目
	新乡市向源建材有限公司年生产30万米水泥构件生产线项目
	一致

	2
	建设单位
	新乡市向源建材有限公司
	新乡市向源建材有限公司
	一致

	3
	产品方案
	砼排水管3万米、路沿石3万米、水泥井管4万米、焊接井管20万米
	砼排水管3万米、路沿石3万米、水泥井管4万米、焊接井管20万米
	一致

	4
	项目地址
	新乡市卫辉市庞寨乡东柳位村（水泥构件产业园2号）
	新乡市卫辉市庞寨乡东柳位村（水泥构件产业园2号）
	一致

	5
	占地面积
	20000m2
	20000m2
	一致

	6
	总投资（万元）
	1200
	1200
	一致

	7
	劳动制度
	单班制（每班8小时），年工作300天
	单班制（每班8小时），年工作300天
	一致

	8
	定员
	员工20人
	员工20人
	一致


3、该项目主要组成情况见下表：
表5                        项目组成一览表
	序号
	项目
	建设内容
	数量、规模或要求
	是否与环评一致

	
	
	
	环评批复
	实际建设
	

	1
	主体工程
	车间
	1座，1层，占地/建筑面积4600m2；
包含原料区、生产区、成品区
	1座，1层，占地/建筑面积4600m2；
包含原料区、生产区、成品区
	一致

	2
	辅助工程
	办公室
	1座，1F，占地面积950m2
	1座，1F，占地面积950m2
	一致

	3
	环保工程
	废水
	生活污水
	经化粪池处理后，定期清运
	生活污水
	经化粪池处理后，定期清运
	一致

	
	
	
	车辆冲洗废水
	沉淀池处理后，用于车辆冲洗
	车辆冲洗废水
	沉淀池处理后，用于车辆冲洗
	一致

	
	
	
	搅拌机清洗废水
	
	搅拌机清洗废水
	
	

	
	
	
	制管废水
	沉淀池处理后，回用于生产
	制管废水
	沉淀池处理后，回用于生产
	一致

	
	
	
	锅炉排污水
	回用于车辆清洗
	锅炉排污水
	回用于车辆清洗
	一致

	
	
	废气
	锅炉废气
	低氮燃烧器+8m排气筒
	锅炉废气
	低氮燃烧器+15m排气筒(P1)
	排气筒高度升高，优于环评

	
	
	
	投料废气
	密闭间+袋式除尘器+15m高排气筒
	投料废气
	集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒(P2)
	排气筒合并

	
	
	
	搅拌机投料废气
	集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒
	搅拌机投料废气
	
	

	
	
	
	水泥仓顶废气
	袋式除尘器+高于仓顶3m排气筒（距地面不低于15m）
	水泥仓顶废气
	袋式除尘器+15m高排气筒(P3)
	一致

	
	
	
	水泥仓顶废气
	袋式除尘器+高于仓顶3m排气筒（距地面不低于15m）
	水泥仓顶废气
	袋式除尘器+15m高排气筒(P4)
	一致

	
	
	
	原料装卸粉尘
	建造密闭的生产车间（含一套固定式自动喷淋装置），车间内全部硬化；成品堆放区做好覆盖、洒水；骨料传送带做好密闭；项目四周边界安装破风网，抑制扬尘
	原料装卸粉尘
	建造密闭的生产车间（含一套固定式自动喷淋装置），车间内全部硬化；成品堆放区做好覆盖、洒水；骨料传送带做好密闭；项目四边界安装破风网，抑制扬尘
	一致

	
	
	
	运输道路扬尘
	厂区内道路及地面硬化，道路定期人工洒水抑尘；厂区大门进出口处设置车辆冲洗装置
	运输道路扬尘
	厂区内道路及地面硬化，道路定期人工洒水抑尘；厂区大门进出口处设置车辆冲洗装置
	一致

	
	
	噪声
	基础减振、厂房隔声
	基础减振、厂房隔声
	一致

	
	
	固废
	一般固废暂存间1座（10m2）
	一般固废暂存间1座（10m2）
	一致

	
	
	
	危废贮存库1座（5m2）
	危废贮存库1座（5m2）
	一致

	4
	公用工程
	水
	园区统一供水
	园区统一供水
	一致

	
	
	电
	园区统一供电
	园区统一供电
	一致

	
	
	天然气
	庞寨乡集中供气
	庞寨乡集中供气
	一致


注：原环评批复锅炉废气经8m高排气筒排放，实际建设锅炉废气排气筒15m，排气筒高度提高，优于环评；原环评批复投料废气、搅拌机投料废气经收集后分别通过两套袋式除尘器进行处理，处理后的废气通过两根排气筒排放。实际建设中投料废气、搅拌机投料废气集中收集至一套袋式除尘器进行处理，处理后的废气通过一根15m高排气筒排放，未改变原设计处理工艺，合并排放口后企业增大风机风量、提高袋式除尘器运行功率等设备参数，可以满足环评中对各项污染物处理效率的要求。
[bookmark: _GoBack]该变动没有新增排放污染物种类，污染物排放量没有增加。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），该变动不属于重大变动。
4、 工程主要设备：
表6                        项目设备一览表
	序号
	设备名称
	环评批复
	实际建设
	一致性

	
	
	型号/参数
	数量
	型号/参数
	数量
	

	1
	制管机
	LXJ（单杠）
	6组
	LXJ（单杠）
	6组
	一致

	2
	模具
	JgmΦ500mm
	60套
	JgmΦ500mm
	60套
	一致

	
	
	JgmΦ420mm
	20套
	JgmΦ420mm
	20套
	一致

	
	
	JgmΦ360mm
	40套
	JgmΦ360mm
	40套
	一致

	3
	液压机
	YyZ60T
	4台
	YyZ60T
	4台
	一致

	4
	行吊
	MH5电动葫芦门式起重机
	6台
	MH5电动葫芦门式起重机
	6台
	一致

	5
	搅拌机
	JS500-750型双卧轴强制、JS500-750型双螺旋带
	2台
	JS500-750型双卧轴强制、JS500-750型双螺旋带
	2台
	一致

	6
	空压机
	W-0.918
	3台
	W-0.918
	3台
	一致

	7
	台钻
	/
	2台
	/
	2台
	一致

	8
	燃气锅炉
	/
	1台
	/
	1台
	一致

	9
	水泥罐
	100T
	2台
	100T
	2台
	一致

	10
	皮带传输机
	/
	2台
	/
	2台
	一致

	11
	振动成型机
	LSZD-350Φ*6m
	1台
	LSZD-350Φ*6m
	1台
	一致

	12
	
	LSZD-400Φ*6m
	1台
	LSZD-400Φ*6m
	1台
	一致

	13
	
	LSZD-500Φ*6m
	1台
	LSZD-500Φ*6m
	1台
	一致


由上表可知，项目实际建设设备与环评及批复一致。
5、本项目原辅材料消耗量见下表：
表7               本项目原辅材料及资源能源消耗量
	序号
	原辅材料
	用量
	对比

	
	
	环评批复
	实际建设
	

	1
	石子
	1.125万吨
	1.125万吨
	一致

	2
	砂土
	0.5625万吨
	0.5625万吨
	一致

	3
	水泥
	0.375万吨
	0.375万吨
	一致

	4
	钢筋
	0.0375万吨
	0.0375万吨
	一致

	5
	液压油
	1.125kg
	1.125kg
	一致

	6
	润滑油
	6kg
	6kg
	一致

	7
	复合阻垢剂
	40.5kg
	40.5kg
	一致

	8
	水
	10282.5m3
	10282.5m3
	一致

	
	电
	7.5kW·h
	7.5kW·h
	一致

	
	天然气
	3.375万m3
	3.375万m3
	一致


由上表可知，项目实际原辅料用量与环评及批复一致。
5、 生产工艺流程示意图如下：






[image: C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/wps.sMIkqbwps]
注：G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废
图2  生产工艺及产污环节流程图
生产工艺流程详细说明如下：
1、外购原材料：外购水泥由水泥罐车运输进场，由气流输送至水泥罐储存；大砂、料石、钢筋经车辆运输到厂内密闭原料库内进行装卸，石子、砂土储存于密闭原料仓内，外购钢筋于原料库内储存。此工序会产生粉尘和车辆运行噪声。
2、水泥搅拌：储存于水泥罐内的水泥采用绞龙密闭输送至搅拌机内，大砂和料石由铲车投加至下料斗后，经由封闭的皮带传送机输送至搅拌机内，然后加水进行混合搅拌。此工序会产生噪声、粉尘。清洗搅拌机会产生废水。
3、入模成型：
（1）生产砼排水管、水泥井管、焊接井管：先利用台钻将外购的钢圈打孔，再用液压机压制工艺将钢丝穿进钢圈后由人工绑扎成钢筋骨架。将钢筋骨架组装在制管模具内，用行吊将其安装在制管机上，开启制管机，将搅拌好的混凝土由制管模具端口开口处均匀喂料，混凝土在制管机旋转离心作用下粘附到管模内壁，完成布料。根据管模的不同，形成不同直径的管状半成品。制管机旋转离心产生的水和泥混合物经沉淀池收集后回收利用。
（2）路沿石：将外购的钢筋根据客户的需求切割成相应的规格，并将切割好的钢筋装入模具内；搅拌好的混凝土经搅拌机卸料口落入下料斗，物料经下料斗注入模具内，并在振动成型机上振动成型。
此工序会产生废水、噪声和固废。
4、蒸养：制成的水泥构件半成品采用蒸汽养护的方法进行养护，养护时间平均为2.5h。养护所用的蒸汽由燃气锅炉提供。水泥制品通过养护作用，使水泥发生水化而产生初凝强度，保证水泥制品的生产脱模、运输和现场使用的强度要求。此工序会有锅炉废气产生。
5、成品：养护完成后的产品，自然晾晒后拆掉模具后即为成品，有序存放在成品区后待售。
本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。
表8            项目营运期产污环节一览表
	污染因素
	产污环节
	污染物
	防治措施

	废水
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TN、TP
	经化粪池处理后，定期清运

	
	车辆冲洗废水
	SS
	沉淀池处理后，用于车辆冲洗

	
	搅拌机清洗废水
	SS
	

	
	制管废水
	SS
	沉淀池处理后，回用于生产

	
	锅炉排污水
	SS、盐类
	回用于车辆清洗

	废气
	有组织废气
	锅炉废气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	低氮燃烧器+15m排气筒(P1)

	
	
	投料废气
	颗粒物
	集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒(P2)

	
	
	搅拌工序废气
	
	

	
	
	水泥仓顶废气
	
	袋式除尘器+15m高排气筒(P3)

	
	
	水泥仓顶废气
	
	袋式除尘器+15m高排气筒(P4)

	
	无组织废气
	原料装卸粉尘
	
	建造密闭的生产车间（含一套固定式自动喷淋装置），车间内全部硬化；成品堆放区做好覆盖、洒水；骨料传送带做好密闭；项目四边界安装破风网，抑制扬尘

	
	
	运输道路扬尘
	
	厂区内道路及地面硬化，道路定期人工洒水抑尘；厂区大门进出口处设置车辆冲洗装置

	噪声
	振动台、切筋机、空压机等
	噪声
	基础减振、厂房隔声等

	固废
	一般固废
	骨架绑扎
	废钢筋
	一般固废间暂存，定期外售

	
	
	废水治理
	沉淀池内沉渣
	作为建筑材料原料综合利用

	
	
	废气治理
	袋式除尘器收集粉尘
	一般固废间暂存后，作为原料回用于生产

	
	危险废物
	设备维护
	废润滑油
	危废贮存库暂存后，定期委托有相关处理资质的单位安全处置

	
	
	
	废液压油
	






表三
	主要污染源、污染物处理和排放：
1、废水
本项目废水主要为生活污水、车辆冲洗废水、搅拌机清洗废水、制管废水、锅炉排污水，生活污水经化粪池处理后定期清运不外排，车辆冲洗废水、搅拌机清洗废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗，制管废水经沉淀池处理后回用于生产，锅炉排污水回用于车辆冲洗。


图3  废水治理流程示意图
2、废气
本项目有组织废气主要为锅炉废气、投料废气、搅拌机投料废气、水泥仓顶废气，无组织废气主要为原料装卸粉尘、运输道路扬尘。锅炉废气经过低氮燃烧装置后通过15m高排气筒（P1）排放，投料废气、搅拌机投料废气经收集后引入一套袋式除尘器进行处理，处理后的废气通过一根15m高排气筒（P2）排放，两个水泥仓顶产生的废气分别经两套袋式除尘器处理后通过两根15m高排气筒（P3、P4）排放。



图4  废气治理流程示意图
3、噪声
本项目高噪声设备主要为搅拌机、皮带输送机、制管机、空压机、台钻、液压机等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)的标准要求。


图5  噪声治理流程示意图
4、固废
本项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物，一般固体废物主要是骨架绑扎过程中产生的废钢筋，沉淀池定期清理的沉渣，除尘器收集的粉尘，一般固废收集至一般固废暂存间暂存后定期外售；危险废物主要是定期维护设备产生的废润滑油和废液压油，采用专用密闭容器收集后于危废贮存库暂存，定期委托有相应危废处置资质单位安全处置。
本项目新建1座5m2一般固废暂存间进行一般固废暂存，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；项目新建1座10m2危废贮存库进行危险废物暂存，地面进行硬化防渗处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防风、防雨及防渗的“三防”措施。根据目前固废的实际产生情况，项目满负荷运行时的生产过程中固废产生量约为废钢筋1t/a、沉淀池内沉渣8t/a、袋式除尘器收集粉尘0.9013t/a、废润滑油0.02t/a、废液压油0.1t/a。


图6  固废治理流程示意图
5、环保设施“三同时”落实情况
本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。
表9                      项目环保治理设施一览表
	污染因素
	产污环节
	污染物
	环评批复
	实际建设

	
	
	
	防治措施内容
	投资（万元）
	防治措施内容
	投资（万元）

	废水
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TN、TP
	经化粪池处理后，定期清运
	1
	经化粪池处理后，定期清运
	1

	
	车辆冲洗废水
	SS
	沉淀池处理后，用于车辆冲洗
	1
	沉淀池处理后，用于车辆冲洗
	1

	
	搅拌机清洗废水
	SS
	
	
	
	

	
	制管废水
	SS
	沉淀池处理后，回用于生产
	1
	沉淀池处理后，回用于生产
	1

	
	锅炉排污水
	SS、盐类
	回用于车辆清洗
	1
	回用于车辆清洗
	1

	废气
	有组织废气
	锅炉废气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	低氮燃烧器+15m排气筒(P1)
	3
	低氮燃烧器+15m排气筒(P1)
	3

	
	
	投料废气
	颗粒物
	袋式除尘器+高于仓顶3m排气筒（距地面不低于15m）
	4
	集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒(P2)
	8

	
	
	搅拌工序废气
	
	袋式除尘器+高于仓顶3m排气筒（距地面不低于15m）
	4
	
	

	
	
	水泥仓顶废气
	
	袋式除尘器+15m高排气筒
	4
	袋式除尘器+15m高排气筒(P3)
	4

	
	
	水泥仓顶废气
	
	袋式除尘器+15m高排气筒
	4
	袋式除尘器+15m高排气筒(P4)
	4

	
	无组织废气
	原料装卸粉尘
	
	建造密闭的生产车间（含一套固定式自动喷淋装置），车间内全部硬化；成品堆放区做好覆盖、洒水；骨料传送带做好密闭；项目四边界安装破风网，抑制扬尘
	2
	建造密闭的生产车间（含一套固定式自动喷淋装置），车间内全部硬化；成品堆放区做好覆盖、洒水；骨料传送带做好密闭；项目四边界安装破风网，抑制扬尘
	2

	
	
	运输道路扬尘
	
	厂区内道路及地面硬化，道路定期人工洒水抑尘；厂区大门进出口处设置车辆冲洗装置
	2
	厂区内道路及地面硬化，道路定期人工洒水抑尘；厂区大门进出口处设置车辆冲洗装置
	2

	噪声
	振动台、切筋机、空压机等
	噪声
	基础减振、厂房隔声等
	1
	基础减振、厂房隔声等
	1

	固废
	一般固废
	骨架绑扎
	废钢筋
	一般固废间暂存，定期外售
	1
	一般固废间暂存，定期外售
	1

	
	
	废水治理
	沉淀池内沉渣
	作为建筑材料原料综合利用
	
	作为建筑材料原料综合利用
	

	
	
	废气治理
	袋式除尘器收集粉尘
	一般固废间暂存后，作为原料回用于生产
	
	一般固废间暂存后，作为原料回用于生产
	

	
	危险废物
	设备维护
	废润滑油
	危废贮存库暂存后，定期委托有相关处理资质的单位安全处置
	1
	危废贮存库暂存后，定期委托有相关处理资质的单位安全处置
	1

	
	
	
	废液压油
	
	
	
	

	合计
	/
	30
	/
	30


6、厂区平面布置及监测点位图


图7  本项目厂区平面及检测点位图
7、项目变动情况
本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析：
表10                 本项目与《通知》的对比分析
	通知内容
	本项目情况
	对比结果

	性质
	1、建设项目开发、使用功能发生变化的。
	无变动
	不属于

	规模
	2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	
	

	
	4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	
	

	地点
	5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	无变动
	不属于

	生产工艺
	6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
（3）废水第一类污染物排放量增加的；
（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	无变动
	不属于

	环境保护措施
	8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	原环评批复锅炉废气经8m高排气筒排放，实际建设锅炉废气排气筒15m，排气筒高度提高，优于环评；原环评批复投料废气、搅拌机投料废气经收集后分别通过两套袋式除尘器进行处理，处理后的废气通过两根排气筒排放，实际建设中投料废气、搅拌机投料废气集中收集至一套袋式除尘器进行处理，处理后的废气通过一根15m高排气筒排放，未改变原设计处理工艺，合并排放口后企业增大风机风量、提高袋式除尘器运行功率等设备参数，可以满足环评中对各项污染物处理效率的要求，该变动没有新增排放污染物种类，污染物排放量没有增加，不属于重大变动。
	不属于

	
	9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	无变动
	不属于


根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。



表四
	1、建设项目环境影响报告表主要结论：
（1）产业政策
经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。本项目已通过卫辉市发展和改革委员会备案，项目代码为：2508-410781-04-01-729948。
（2）选址相符性分析
本项目位于新乡市卫辉市庞寨乡东柳位村（水泥构件产业园2号），新建厂房建设，根据《庞寨乡土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善》（见附图二）可知，本项目土地性质为独立工矿区，根据卫辉市庞寨乡人民政府关于同意新乡市大洲建材有限公司三车间搬迁到我乡水泥构件园区的情况说明（庞政[2025]19号），卫辉市庞寨乡人民政府同意原新乡市大洲建材有限公司三车间（新乡市向源建材有限公司）在此建设。
项目选址距离最近的饮用水源地为上乐村镇上乐二村地下水井群，其一级保护区范围为：水厂厂区及外围东30米、西45米、南40米、北35米的区域（2号取水井），1号取水井外围50米所围成的区域。本项目距离其一级保护区约8.6km，不在其保护区范围内。
（3）大气环境影响分析
本项目生产过程中锅炉废气、投料废气、搅拌机投料废气、水泥仓顶废气经配套措施治理后，能够达标排放。
（4）水环境影响分析
本项目废水主要为生活污水、车辆冲洗废水、搅拌机清洗废水、制管废水、锅炉排污水，生活污水经化粪池处理后定期清运不外排，车辆冲洗废水、搅拌机清洗废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗，制管废水经沉淀池处理后回用于生产，锅炉排污水回用于车辆冲洗。
（5）声环境影响分析
本项目高噪声设备主要为搅拌机、皮带输送机、制管机、空压机、台钻、液压机等，声源强度在70~85dB(A)之间，经采取基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目运营对周围声环境影响较小。
（6）总量控制
本项目属于新建（迁建）项目，本项目建成后全厂污染物排放量为颗粒物0.0702t/a，SO20.0046t/a，NOX0.0139t/a，以新带老削减量为颗粒物0.1414t/a，SO20.0050t/a，NOX0.0141t/a，本项目建成后不新增污染物排放量。
综上所述，新乡市向源建材有限公司年生产30万米水泥构件生产线项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。






















	2、审批部门的决定：
审批意见：                                           卫环监(2026)01号

新乡市生态环境局卫辉分局
关于《新乡市向源建材有限公司
年生产30万米水泥构件生产线项目环境影响报告表》的批复
新乡市向源建材有限公司:
你单位上报的由河南环科环保技术有限公司编制的《新乡市向源建材有限公司年生产30万米水泥构件生产线项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。该项目环评审批事项已在我市政府网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下:
1、 我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模和环境保护对策措施建设。
二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。
三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，确保各项污染物达标排放。
（一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物，采取相应的防治措施。
（二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：
1、废气：项目锅炉废气经低氮燃烧装置处理后通过8m高排气筒排放，锅炉废气排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089-2021)中燃气锅炉颗粒物5mg/m3、二氧化硫10mg/m3、氮氧化物30mg/m3的限值要求。投料废气经密闭间收集后进入脉冲袋式除尘器进行处理，处理后的尾气经15m高排气筒排放;搅拌机投料废气经集气罩收集后进入脉冲袋式除尘器进行处理，处理后的尾气经15m排气筒排放;水泥仓顶废气经料仓顶部袋式除尘器处理后通过不低于15m排气筒(且高于仓顶3m以上)排放。废气排放浓度须满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)中颗粒物有组织排放10mg/m3、监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP)1h浓度值的差值0.5mg/m3以及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业颗粒物有组织10mg/m3、无组织0.5mg/m3的限值要求。
2、废水：项目生活污水经化粪池处理后，定期清运;车辆冲洗废水和搅拌机清洗废水经沉淀池处理后，用于车辆冲洗;制管废水经沉淀池处理后，回用于生产;锅炉排污水主要是锅炉运行过程中排出的含杂质、高盐分的废水，锅炉排污水经收集后回用于车辆清洗。
3、噪声：项目厂界噪声值应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求（昼间≤60dB（A））。
4、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。危险废物收集后委托有资质单位进行安全处置，避免对环境造成二次污染。
四、按国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立明显标志。
五、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。
六、项目在启动生产设施或者实际排污之前需办理排污许可事项。然后按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。
七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响评价报告书应报我局重新审核。如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

新乡市生态环境局卫辉分局
2026年6月5日









	3、本项目落实环评批复情况
表11                    本项目落实环评批复情况
	新乡市生态环境局卫辉分局对本项目环评批复情况
	落实情况

	我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模和环境保护对策措施建设。
	已落实

	二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。
	已落实

	三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，确保各项污染物达标排放。
	废气：项目锅炉废气经低氮燃烧装置处理后通过8m高排气筒排放，锅炉废气排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089-2021)中燃气锅炉颗粒物5mg/m3、二氧化硫10mg/m3、氮氧化物30mg/m3的限值要求。投料废气经密闭间收集后进入脉冲袋式除尘器进行处理，处理后的尾气经15m高排气筒排放;搅拌机投料废气经集气罩收集后进入脉冲袋式除尘器进行处理，处理后的尾气经15m排气筒排放;水泥仓顶废气经料仓顶部袋式除尘器处理后通过不低于15m排气筒(且高于仓顶3m以上)排放。废气排放浓度须满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)中颗粒物有组织排放10mg/m3、监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP)1h浓度值的差值0.5mg/m3以及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业颗粒物有组织10mg/m3、无组织0.5mg/m3的限值要求。
	已落实

	
	废水：项目生活污水经化粪池处理后，定期清运;车辆冲洗废水和搅拌机清洗废水经沉淀池处理后，用于车辆冲洗;制管废水经沉淀池处理后，回用于生产;锅炉排污水主要是锅炉运行过程中排出的含杂质、高盐分的废水，锅炉排污水经收集后回用于车辆清洗。
	已落实

	
	噪声：项目厂界噪声值应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求（昼间≤60dB（A））。
	已落实

	
	固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。危险废物收集后委托有资质单位进行安全处置，避免对环境造成二次污染。
	已落实

	四、按国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立明显标志。
	已落实

	五、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。
	已落实

	六、项目在启动生产设施或者实际排污之前需办理排污许可事项。然后按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。
	已落实

	七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响评价报告书应报我局重新审核。如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。
	已落实












表五
	验收检测质量保证及质量控制：
1、验收执行标准
①废气
表12                  废气污染物排放标准
	污染因素
	标准名称及级(类)别
	污染因子
	标准限值

	废气
	河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）
	颗粒物
	有组织
	10mg/m3

	
	
	
	监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值
	0.5mg/m3

	
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）
	天然气锅炉
	颗粒物
	5mg/m3

	
	
	
	SO2
	10mg/m3

	
	
	
	NOx
	30mg/m3

	
	《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业
	颗粒物
	有组织
	10mg/m3

	
	
	
	无组织
	0.5mg/m3

	
	《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中水泥行业水泥制品绩效引领性指标
	天然气锅炉
	颗粒物
	10mg/m3

	
	
	
	NOx
	50mg/m3


②噪声
营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。
表13                厂界环境噪声排放标准             单位：dB(A)
	污染因子
	标准名称
	标准限制

	厂界噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
	昼间
	60


2、总量控制指标
本项目环评批复总量控制指标为颗粒物0.0702t/a，SO20.0046t/a，NOX0.0139t/a。
3、分析方法、方法来源和所用仪器设备
本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表：

表14             检测分析方法一览表
	序号
	检测项目
	依据标准
	检出限

	1
	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
GB/T 16157-1996及修改单
	/

	
	
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
 HJ 836-2017
	1.0mg/m3

	
	
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 
HJ 1263-2022
	168μg/m3

	2
	二氧化硫
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法
 HJ 57-2017
	3mg/m3

	3
	氮氧化物
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法
 HJ 693-2014
	NO：3mg/m3
NO2：3mg/m3

	4
	厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 
GB 12348-2008
	/


表15               主要检测仪器一览表
	序号
	检测仪器
	仪器编号
	检定/校准有效期
	备注

	1
	自动烟尘烟气监测仪GH-60E
	HTJC-057
	2027年2月24日
	/

	2
	自动烟尘烟气监测仪GH-60E
	HTJC-058
	2027年2月24日
	/

	3
	自动烟尘（气）测试仪TC-60H
	HTJC-138
	2027年5月6日
	/

	4
	空气/智能TSP综合采样器崂应2050
	HTJC-122
	2027年5月6日
	/

	5
	空气/智能TSP综合采样器崂应2050
	HTJC-123
	2027年5月6日
	/

	6
	空气/智能TSP综合采样器崂应2050
	HTJC-124
	2027年5月6日
	/

	7
	空气/智能TSP综合采样器崂应2050
	HTJC-125
	2027年5月6日
	/

	8
	手持式风速风向仪LTF-1B
	HTJC-176
	2026年9月20日
	/

	9
	多功能声级计AWA5688
	HTJC-163
	2026年12月7日
	/

	10
	声校准器AWA6022A
	HTJC-182
	2026年10月3日
	/

	11
	电子精密天平 CEB1035B（十万分之一）
	HTJC-039
	2027年2月24日
	精度：0.00001g

	12
	恒温恒湿称重系统 LB-350N
	HTJC-056
	2027年2月24日
	/

	13
	电热鼓风干燥箱101-1S
	HTJC-041
	2027年2月24日
	/

	14
	电子天平AUW120D(十万分之一）
	HTJC-172
	2027年7月7日
	精度：0.00001g

	15
	恒温恒湿称重系统 LB-350N
	HTJC-171
	2027年7月7日
	/


4、质量保证和质量控制
本次检测分析严格按照国家相关环境检测技术规范和标准分析方法要求实施全程序质量控制。具体质控要求如下：
（1）检测期间，企业生产正常，环保设施运行稳定。
（2）严格按照国家相关环境检测技术规范和标准方法要求进行现场采样、检测。
（3）检测人员经过培训和能力确认并符合相关技术能力规范。检测仪器经计量检定/校准合格并在有效期内。
（4）检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。
（5）现场检测仪器设备校验/校准结果、实验室检测质控样品分析结果符合方法要求，检测结果合格有效。
（6）检测数据严格实行三级审核。

























表六
	验收检测内容：
检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。
表16                    验收检测内容一览表
	检测类别
	检测点位
	检测项目
	检测频次

	废气
	有组织废气
	锅炉废气排气筒P1出口
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	检测2天，3次/天

	
	
	投料、搅拌机投料废气排气筒P2进口1#、进口2#、出口
	颗粒物
	

	
	
	1#水泥仓顶排气筒P3出口
	
	

	
	
	2#水泥仓顶排气筒P4出口
	
	

	
	无组织废气
	上风向1#、下风向2#、3#、4#
	颗粒物
	检测2天，4次/天

	噪声
	东、南、西、北厂界外1m
	等效连续A声级
	检测2天，昼、夜各1次
























表七
	验收检测期间生产工况记录：
验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。
表17                    验收期间工况负荷表
	检测时间
	产品名称
	设计生产规模
	实际生产规模
	运行负荷（%）

	2026.07.10
	水泥预制件
	1000米/天
	964米/天
	96.4

	2026.07.11
	水泥预制件
	1000米/天
	960米/天
	96

	备注：生产负荷由新乡市向源建材有限公司提供。




	验收检测结果
一、环境保护设施调试效果
1、污染物达标排放监测结果
（1）废气监测结果与评价
①有组织废气：本项目有组织废气主要为锅炉废气、投料废气、搅拌机投料废气、水泥仓顶废气，无组织废气主要为原料装卸粉尘、运输道路扬尘。锅炉废气经过低氮燃烧装置后通过15m高排气筒（P1）排放，投料废气、搅拌机投料废气经收集后引入一套袋式除尘器进行处理，处理后的废气通过一根15m高排气筒（P1）排放，两个水泥仓顶产生的废气分别经两套袋式除尘器处理后通过两根15m高排气筒（P3、P4）排放。项目废气检测结果见下表。















	表18                                有组织废气检测结果（1）
	采样日期
	采样
点位
	测次
	废气量
(m3/h)
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	基准含氧量（%）
	氧含量（%）

	
	
	
	
	实测
浓度
(mg/m3)
	折算
浓度(mg/m3)
	排放
速率
(kg/h)
	实测
浓度
(mg/m3)
	折算
浓度(mg/m3)
	排放
速率
(kg/h)
	实测
浓度
(mg/m3)
	折算
浓度(mg/m3)
	排放
速率
(kg/h)
	
	

	2026-7-10
	锅炉废气排气筒P1出口
	1
	1.15×103
	2.4
	2.8
	2.8×10-3
	ND
	/
	/
	17
	20
	0.020
	3.5
	6.1

	
	
	2
	1.13×103
	2.3
	2.7
	2.6×10-3
	ND
	/
	/
	20
	24
	0.023
	3.5
	6.2

	
	
	3
	1.23×103
	2.7
	3.2
	3.3×10-3
	ND
	/
	/
	19
	22
	0.023
	3.5
	6.0

	
	
	均值
	1.17×103
	2.5
	2.9
	2.9×10-3
	/
	/
	/
	19
	22
	0.022
	3.5
	6.1

	2026-7-11
	锅炉废气排气筒P1出口
	1
	1.18×103
	2.6
	3.0
	3.1×10-3
	ND
	/
	/
	15
	17
	0.018
	3.5
	5.9

	
	
	2
	1.16×103
	2.5
	2.9
	2.9×10-3
	ND
	/
	/
	19
	22
	0.022
	3.5
	5.8

	
	
	3
	1.24×103
	2.8
	3.3
	3.5×10-3
	ND
	/
	/
	18
	21
	0.022
	3.5
	6.0

	
	
	均值
	1.19×103
	2.6
	3.0
	3.1×10-3
	/
	/
	/
	17
	20
	0.020
	3.5
	5.9

	备注：ND表示未检出。










	表19                    有组织废气检测结果（2）
	采样日期
	采样点位
	测次
	废气量
(m3/h)
	颗粒物

	
	
	
	
	排放浓度
(mg/m3)
	排放速率
(kg/h)

	2026-7-10
	投料、搅拌机投料废气排气筒P2进口1#
	1
	823
	69
	0.057

	
	
	2
	754
	65
	0.049

	
	
	3
	819
	68
	0.056

	
	
	均值
	799
	67
	0.054

	
	投料、搅拌机投料废气排气筒P2进口2#
	1
	945
	72
	0.068

	
	
	2
	998
	75
	0.075

	
	
	3
	839
	70
	0.059

	
	
	均值
	927
	72
	0.067

	
	投料、搅拌机投料废气排气筒P2出口
	1
	1.43×103
	3.3
	4.7×10-3

	
	
	2
	1.33×103
	3.2
	4.3×10-3

	
	
	3
	1.46×103
	3.5
	5.1×10-3

	
	
	均值
	1.41×103
	3.3
	4.7×10-3

	
	1#水泥仓顶排气筒P3出口
	1
	637
	6.5
	4.1×10-3

	
	
	2
	692
	6.7
	4.6×10-3

	
	
	3
	701
	6.9
	4.8×10-3

	
	
	均值
	677
	6.7
	4.5×10-3

	
	2#水泥仓顶排气筒P4出口
	1
	723
	7.0
	5.1×10-3

	
	
	2
	708
	7.0
	5.0×10-3

	
	
	3
	675
	6.8
	4.6×10-3

	
	
	均值
	702
	6.9
	4.8×10-3

	2026-7-11
	投料、搅拌机投料废气排气筒P2进口1#
	1
	840
	73
	0.061

	
	
	2
	817
	73
	0.060

	
	
	3
	753
	69
	0.052

	
	
	均值
	803
	72
	0.058

	
	投料、搅拌机投料废气排气筒P2进口2#
	1
	968
	75
	0.073

	
	
	2
	895
	73
	0.065

	
	
	3
	984
	76
	0.075

	
	
	均值
	949
	75
	0.071

	
	投料、搅拌机投料废气排气筒P2出口
	1
	1.48×103
	3.4
	5.0×10-3

	
	
	2
	1.50×103
	3.5
	5.2×10-3

	
	
	3
	1.37×103
	3.3
	4.5×10-3

	
	
	均值
	1.45×103
	3.4
	4.9×10-3

	
	1#水泥仓顶排气筒P3出口
	1
	648
	6.5
	4.2×10-3

	
	
	2
	692
	6.7
	4.6×10-3

	
	
	3
	727
	6.9
	5.0×10-3

	
	
	均值
	689
	6.7
	4.6×10-3

	
	2#水泥仓顶排气筒P4出口
	1
	708
	6.7
	4.7×10-3

	
	
	2
	824
	7.1
	5.9×10-3

	
	
	3
	636
	6.6
	4.2×10-3

	
	
	均值
	723
	6.8
	4.9×10-3


由上表可知，锅炉废气排气筒（P1）颗粒物排放浓度为2.8~3.3mg/m3、排放速率为0.0026~0.0035kg/h，二氧化硫未检出、氮氧化物排放浓度为17~24mg/m3、排放速率为0.018~0.023kg/h，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中天然气锅炉颗粒物5mg/m3、二氧化硫10mg/m3、氮氧化物30mg/m3的限值要求，同时也满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中水泥行业水泥制品绩效引领性指标中天然气锅炉颗粒物10mg/m3、氮氧化物50mg/m3的限值要求。
投料、搅拌机投料废气排气筒（P2）颗粒物排放浓度为3.2~3.5mg/m3、排放速率为0.0043~0.0052kg/h，1#水泥仓顶排气筒（P3）颗粒物排放浓度为6.5~6.9mg/m3、排放速率为0.0041~0.0050kg/h，2#水泥仓顶排气筒（P4）颗粒物排放浓度为6.6~7.1mg/m3、排放速率为0.0042~0.0059kg/h，能够满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中颗粒物有组织排放10mg/m3的限值要求，同时也满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业颗粒物有组织排放10mg/m3的限值要求。
②项目厂界无组织废气检测结果见下表。
表20              无组织废气检测结果                单位：mg/m3
	采样日期
	频次
	采样点位
	颗粒物(μg/m3)
	气象参数

	
	
	
	
	气温
(℃)
	气压
(kPa)
	风速
(m/s)
	风向
	天气

	2026-7-10
	1
	上风向1#
	209
	33.8
	100.8
	2.6
	南
	阴

	
	
	下风向2#
	237
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	239
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	235
	
	
	
	
	

	
	2
	上风向1#
	212
	34.4
	100.8
	2.9
	南
	阴

	
	
	下风向2#
	236
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	243
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	240
	
	
	
	
	

	
	3
	上风向1#
	214
	35.1
	100.7
	3.1
	南
	阴

	
	
	下风向2#
	242
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	244
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	246
	
	
	
	
	

	
	4
	上风向1#
	216
	34.6
	100.8
	2.9
	南
	阴

	
	
	下风向2#
	243
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	242
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	247
	
	
	
	
	

	2026-7-11
	1
	上风向1#
	216
	32.2
	100.6
	2.4
	南
	晴

	
	
	下风向2#
	242
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	244
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	240
	
	
	
	
	

	
	2
	上风向1#
	218
	33.3
	100.6
	2.6
	南
	晴

	
	
	下风向2#
	241
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	248
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	245
	
	
	
	
	

	
	3
	上风向1#
	216
	36.5
	100.5
	2.4
	南
	晴

	
	
	下风向2#
	249
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	251
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	253
	
	
	
	
	

	
	4
	上风向1#
	219
	35.4
	100.5
	2.7
	南
	晴

	
	
	下风向2#
	248
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	250
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	255
	
	
	
	
	


本项目厂界颗粒物无组织浓度值范围为209~255μg/m3，能够满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中颗粒物监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值0.5mg/m3的限值要求，同时也满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业颗粒物无组织排放0.5mg/m3的限值要求。
（2）噪声检测结果与评价
表21                       噪声检测结果             单位：dB(A)
	采样时间
	采样点位
	检测结果Leq [dB(A)]

	
	
	昼间

	2026.07.10
	北厂界外1m
	53

	
	西厂界外1m
	50

	2026.07.11
	北厂界外1m
	51

	
	西厂界外1m
	52

	注：东、南厂界紧邻空厂房，不具备监测条件。


由检测结果可知：本项目北、西厂界昼间噪声值为50~53dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)的限值要求。
2、总量控制指标
表22                   本项目总量控制指标
	排放点
	污染因子
	最大排放速率(kg/h)
	排放时数(h/a)
	实测排放量(t/a)
	生产负荷最不利(%)
	折算排放量(t/a)

	锅炉废气排气筒（P1）
	颗粒物
	0.0035
	550
	0.0019
	96%
	0.0020

	
	二氧化硫
	未检出
	
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	0.023
	
	0.0127
	96%
	0.0132

	投料、搅拌机投料废气排气筒（P2）
	颗粒物
	0.0052
	1500
	0.0078
	96%
	0.0081

	1#水泥仓顶排气筒（P3）
	颗粒物
	0.0050
	48
	0.0002
	96%
	0.0002

	2#水泥仓顶排气筒（P4）
	颗粒物
	0.0059
	48
	0.0003
	96%
	0.0003


表23                   本项目总量控制指标
	污染物
	满负荷运行排放总量t/a
	环评批复许可排放量t/a

	颗粒物
	0.0106
	0.0702

	二氧化硫
	/
	0.0046

	氮氧化物
	0.0132
	0.0139


二、环境管理检查
1、环保手续与“三同时”执行情况
建设单位在开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。
2、环境管理制度及执行情况
建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。
3、环保设施运转情况
检测期间各项环保设施运转正常。
4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析
表24            本项目与暂行办法第八条对比分析
	内容
	本项目情况
	对比结果

	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。
	相符

	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。
	相符

	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。
	不涉及

	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。
	不涉及

	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目已完成排污登记。
	相符

	分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目属于分期建设、分期验收项目。
	不涉及

	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。
	不涉及

	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。
	不涉及

	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。
	不涉及
































表八
	验收检测结论：
[bookmark: _Toc501703566][bookmark: _Toc504492863]1、环境保护设施验收结论
①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。
②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。
[bookmark: _Hlk102050864]③本项目有组织废气主要为锅炉废气、投料废气、搅拌机投料废气、水泥仓顶废气，无组织废气主要为原料装卸粉尘、运输道路扬尘。锅炉废气经过低氮燃烧装置后通过15m高排气筒（P1）排放，投料废气、搅拌机投料废气经收集后引入一套袋式除尘器进行处理，处理后的废气通过一根15m高排气筒（P1）排放，两个水泥仓顶产生的废气分别经两套袋式除尘器处理后通过两根15m高排气筒（P3、P4）排放。
根据监测数据，锅炉废气排气筒（P1）颗粒物排放浓度为2.8~3.3mg/m3、排放速率为0.0026~0.0035kg/h，二氧化硫未检出、氮氧化物排放浓度为17~24mg/m3、排放速率为0.018~0.023kg/h，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中天然气锅炉颗粒物5mg/m3、二氧化硫10mg/m3、氮氧化物30mg/m3的限值要求，同时也满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中水泥行业水泥制品绩效引领性指标中天然气锅炉颗粒物10mg/m3、氮氧化物50mg/m3的限值要求。
投料、搅拌机投料废气排气筒（P2）颗粒物排放浓度为3.2~3.5mg/m3、排放速率为0.0043~0.0052kg/h，1#水泥仓顶排气筒（P3）颗粒物排放浓度为6.5~6.9mg/m3、排放速率为0.0041~0.0050kg/h，2#水泥仓顶排气筒（P4）颗粒物排放浓度为6.6~7.1mg/m3、排放速率为0.0042~0.0059kg/h，能够满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中颗粒物有组织排放10mg/m3的限值要求，同时也满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业颗粒物有组织排放10mg/m3的限值要求。
本项目厂界颗粒物无组织浓度值范围为209~255μg/m3，能够满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中颗粒物监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值0.5mg/m3的限值要求，同时也满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业颗粒物无组织排放0.5mg/m3的限值要求。
[bookmark: _Hlk102050946]④验收检测期间，本项目北、西厂界昼间噪声值为50~53dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)的限值要求。
⑤本项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物，一般固体废物主要是骨架绑扎过程中产生的废钢筋，沉淀池定期清理的沉渣，除尘器收集的粉尘，一般固废收集至一般固废暂存间暂存后定期外售；危险废物主要是定期维护设备产生的废润滑油和废液压油，采用专用密闭容器收集后于危废贮存库暂存，定期委托有相应危废处置资质单位安全处置。
本项目新建1座5m2一般固废暂存间进行一般固废暂存，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；项目新建1座10m2危废贮存库进行危险废物暂存，地面进行硬化防渗处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防风、防雨及防渗的“三防”措施。根据目前固废的实际产生情况，项目满负荷运行时的生产过程中固废产生量约为废钢筋1t/a、沉淀池内沉渣8t/a、袋式除尘器收集粉尘0.9013t/a、废润滑油0.02t/a、废液压油0.1t/a。
项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。
[bookmark: _Hlk102050981]⑥本项目满负荷运行污染物排放总量为颗粒物0.0106t/a、二氧化硫未检出、氮氧化物 0.0132t/a，满足本项目总量控制指标颗粒物0.0702t/a、二氧化硫0.0046t/a、氮氧化物0.0139t/a的要求。
[bookmark: _Toc501703567][bookmark: _Toc504492864]2、环境管理检查结论
项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。








建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
	建设项目
	项目名称
	新乡市向源建材有限公司年生产30万米水泥构件生产线项目
	项目代码
	2508-410781-04-01-729948
	建设地点
	新乡市卫辉市庞寨乡东柳位村（水泥构件产业园2号）

	
	行业类别（分类管理名录）
	C3021水泥制品制造
	建设性质
	√新建（迁建）    □改扩建     □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	114度17分26.940秒
35度26分51.450秒

	
	设计生产能力
	砼排水管3万米/年、路沿石3万米/年、水泥井管4万米/年、焊接井管20万米/年
	实际生产能力
	砼排水管3万米/年、路沿石3万米/年、水泥井管4万米/年、焊接井管20万米/年
	环评单位
	河南环科环保技术有限公司

	
	环评文件审批机关
	新乡市生态环境局卫辉分局
	审批文号
	卫环监[2026]01号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2026.6.6
	竣工日期
	2026.6.9
	排污许可证申领时间
	2026.6.10

	
	环保设施设计单位
	廊坊佰达环保科技有限公司
	环保设施施工单位
	廊坊佰达环保科技有限公司
	本工程排污许可证编号
	91410781MAER1QCK3H001W

	
	验收单位
	新乡市向源建材有限公司
	环保设施检测单位
	河南环碳检测技术有限公司
	验收检测时工况
	96%

	
	投资总概算（万元）
	1200
	环保投资总概算(万元)
	30
	所占比例（%）
	2.5%

	
	实际总投资（万元）
	1200
	实际环保投资(万元)
	30
	所占比例（%）
	2.5%

	
	废水治理（万元）
	4
	废气治理(万元)
	23
	噪声治理(万元)
	1
	固体废物治理(万元)
	2
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	300天

	运营单位
	新乡市向源建材有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91410781MAER1QCK3H
	验收时间
	2026年7月

	污染
物排
放达
标与
总量
控制（工
业建
设项
目详填）
	污染物
	原有排
放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0046
	/
	/
	0.0046
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0106
	0.0702
	/
	0.0106
	0.0702
	/
	+0.0106

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0132
	0.0139
	/
	0.0132
	0.0139
	/
	+0.0132

	
	VOCs
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


填表单位（盖章）：新乡市向源建材有限公司               填表人（签字）：                项目经办人（签字）：
注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升
生活污水
车辆冲洗废水
搅拌机清洗废水
制管废水
锅炉排污水
化粪池
沉淀池
定期清运，不外排
回用于车辆冲洗
回用于车辆冲洗
回用于生产
回用于车辆冲洗
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生活污水

车辆冲洗废水

搅拌机清洗废水

制管废水

锅炉排污水

化粪池

沉淀池

定期清运，不外排

回用于车辆冲洗

回用于车辆冲洗

回用于生产

回用于车辆冲洗


锅炉废气
投料废气、搅拌机投料废气
水泥仓顶废气
水泥仓顶废气
低氮燃烧器+15m高排气筒(P1)
袋式除尘器
15m高排气筒(P2)
15m高排气筒(P3)
15m高排气筒(P4)
袋式除尘器
袋式除尘器
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锅炉废气

投料废气、搅拌机

投料废气

水泥仓顶废气

水泥仓顶废气

低氮燃烧器+15m高

排气筒(P1)

袋式除尘器

15m高排气筒(P2)

15m高排气筒(P3)

15m高排气筒(P4)

袋式除尘器

袋式除尘器


设备噪声
厂界达标排放
基础减振、厂房隔声
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设备噪声

厂界达标排放 基础减振、厂房隔声


废钢筋、沉淀池内沉渣、袋式除尘器收集粉尘
废润滑油、废液压油
定期外售
定期委托有相应危废处置资质的单位处置
一般固废暂存间
危废贮存库
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废钢筋、沉淀池内沉渣、

袋式除尘器收集粉尘

废润滑油、废液压油

定期外售

定期委托有相应危废处置资

质的单位处置

一般固废暂存间

危废贮存库


办公室
P1
P2
P3
P4
新乡市向源建材有限公司
一般固废暂存间
危废贮存库
厂界
车间
有组织废气监测点
无组织废气监测点
噪声监测点
0
25m
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0 25m


东柳位村（1330m)
西柳位村（1295m)
新乡市向源建材有限公司
卫辉市凯铭建材有限公司
卫辉市祥正建材有限公司
0
170m
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