新乡市向源建材有限公司

年生产30万米水泥构件生产线项目

竣工环境保护验收意见

2026年7月20日，新乡市向源建材有限公司年生产30万米水泥构件生产线项目竣工环境保护验收检测报告和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：新乡市卫辉市庞寨乡东柳位村（水泥构件产业园2号）
性质：迁建
产品、规模：砼排水管3万米/年、路沿石3万米/年、水泥井管4万米/年、焊接井管20万米/年
（二）建设过程及环保审批情况

《新乡市向源建材有限公司年生产30万米水泥构件生产线项目环境影响报告表》由河南环科环保技术有限公司于2026年6月编制完成，于2026年6月5日由新乡市生态环境局卫辉分局进行批复（卫环监[2026]01号）。
（三）投资情况

项目实际总投资1200万元，其中环保投资30万元，占比约为2.5%。

（四）验收范围

本次验收对新乡市向源建材有限公司年生产30万米水泥构件生产线项目进行验收，主要为新乡市向源建材有限公司年生产30万米水泥构件生产线项目的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。

二、工程变动情况
本项目实际建设的性质、地点、生产工艺等均与环评及批复要求一致，无变动情况，仅废气治理设施变动，变动情况如下：

原环评批复锅炉废气经8m高排气筒排放，实际建设锅炉废气排气筒15m，排气筒高度提高，优于环评；原环评批复投料废气、搅拌机投料废气经收集后分别通过两套袋式除尘器进行处理，处理后的废气通过两根排气筒排放。实际建设中投料废气、搅拌机投料废气集中收集至一套袋式除尘器进行处理，处理后的废气通过一根15m高排气筒排放，未改变原设计处理工艺，合并排放口后企业增大风机风量、提高袋式除尘器运行功率等设备参数，可以满足环评中对各项污染物处理效率的要求。

该变动没有新增排放污染物种类，污染物排放量没有增加。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），该变动不属于重大变动。

三、环境保护设施落实情况
（1）废水
本项目废水主要为生活污水、车辆冲洗废水、搅拌机清洗废水、制管废水、锅炉排污水，生活污水经化粪池处理后定期清运不外排，车辆冲洗废水、搅拌机清洗废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗，制管废水经沉淀池处理后回用于生产，锅炉排污水回用于车辆冲洗。

（2）废气

本项目有组织废气主要为锅炉废气、投料废气、搅拌机投料废气、水泥仓顶废气，无组织废气主要为原料装卸粉尘、运输道路扬尘。锅炉废气经过低氮燃烧装置后通过15m高排气筒（P1）排放，投料废气、搅拌机投料废气经收集后引入一套袋式除尘器进行处理，处理后的废气通过一根15m高排气筒（P2）排放，两个水泥仓顶产生的废气分别经两套袋式除尘器处理后通过两根15m高排气筒（P3、P4）排放。
（3）噪声

本项目高噪声设备主要为搅拌机、皮带输送机、制管机、空压机、台钻、液压机等，经过基础减振、厂房隔声，已减少工程噪声对厂址周围声环境的影响。

（4）固废

本项目新建1座5m2一般固废暂存间进行一般固废暂存，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；项目新建1座10m2危废贮存库进行危险废物暂存，地面进行硬化防渗处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防风、防雨及防渗的“三防”措施。

四、环境保护设施调试效果
（一）污染物达标排放情况

根据《新乡市向源建材有限公司年生产30万米水泥构件生产线项目竣工环境保护验收检测报告》，检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。检测结果表明：
1.废气
由监测数据可知，验收监测期间，锅炉废气排气筒（P1）颗粒物排放浓度为2.8~3.3mg/m3、排放速率为0.0026~0.0035kg/h，二氧化硫未检出、氮氧化物排放浓度为17~24mg/m3、排放速率为0.018~0.023kg/h，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中天然气锅炉颗粒物5mg/m3、二氧化硫10mg/m3、氮氧化物30mg/m3的限值要求，同时也满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中水泥行业水泥制品绩效引领性指标中天然气锅炉颗粒物10mg/m3、氮氧化物50mg/m3的限值要求。

投料、搅拌机投料废气排气筒（P2）颗粒物排放浓度为3.2~3.5mg/m3、排放速率为0.0043~0.0052kg/h，1#水泥仓顶排气筒（P3）颗粒物排放浓度为6.5~6.9mg/m3、排放速率为0.0041~0.0050kg/h，2#水泥仓顶排气筒（P4）颗粒物排放浓度为6.6~7.1mg/m3、排放速率为0.0042~0.0059kg/h，能够满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中颗粒物有组织排放10mg/m3的限值要求，同时也满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业颗粒物有组织排放10mg/m3的限值要求。
厂界颗粒物无组织浓度值范围为209~255μg/m3，能够满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中颗粒物监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值0.5mg/m3的限值要求，同时也满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业颗粒物无组织排放0.5mg/m3的限值要求。
3.噪声
由监测结果可知，验收监测期间，本项目北、西厂界昼间噪声值为50~53dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)的限值要求。

4.污染物排放总量核算

由监测数据可知，验收监测期间满负荷工况下，本项目满负荷运行污染物排放总量为颗粒物0.0106t/a、二氧化硫未检出、氮氧化物 0.0132t/a，满足本项目总量控制指标颗粒物0.0702t/a、二氧化硫0.0046t/a、氮氧化物0.0139t/a的要求。

五、工程建设对环境的影响
本项目废气、废水和噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，固废处置措施合理，对区域环境影响可以接受。
六、验收结论
根据该项目竣工环境保护验收检测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施。各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。

综上所述，新乡市向源建材有限公司年生产30万米水泥构件生产线项目工程不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，符合建设项目竣工环境保护验收合格条件，验收合格。

七、后续要求

企业对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。
八、验收人员信息
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