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表一
	建设项目名称
	长垣市聚博环保科技有限公司年收集、贮存9860吨危险废物项目

	建设单位名称
	长垣市聚博环保科技有限公司

	建设项目性质
	新建    改扩建   技改   迁建

	建设地点
	河南省新乡市长垣市南蒲小微创业园

	主要产品名称
	危险废物收集、贮存

	设计生产能力
	年收集、贮存9860吨危险废物

	实际生产能力
	年收集、贮存9860吨危险废物

	[bookmark: _Hlk122936088]建设项目
环评时间
	2025.12.31
	[bookmark: _Hlk122936107]开工建设时间
	2026.3.1

	[bookmark: _Hlk122936114]调试时间
	2026.8.1-2026.8.11
	验收现场
监测时间
	2026.8.7-2026.8.8

	环评报告表
审批部门
	新乡市生态环境局长垣分局
	环评报告表
编制单位
	新乡市世青环境技术有限公司

	环保设施
设计单位
	长垣市聚博环保科技有限公司
	环保设施
施工单位
	长垣市聚博环保科技有限公司

	投资总概算
	100万
	环保投资总概算
	15万
	比例
	15%

	[bookmark: _Hlk122936127]实际总概算
	100万
	[bookmark: _Hlk122936133]环保投资
	13万
	比例
	13%

	验收监测依据
	1.《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，2026年8月15日实施）；
2.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；
3.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）；
4.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；
5.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；
6.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）；
7.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）；
8.《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）
9.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
10.《排污单位自行监测技术指南  工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250-2022）。

	
	[bookmark: _Hlk122942503]11.《长垣市聚博环保科技有限公司年收集、贮存9860吨危险废物项目环境影响报告表》，新乡市世青环境技术有限公司，2025.12；
12.《长垣市聚博环保科技有限公司年收集、贮存9860吨危险废物项目环境影响报告表》的批复（长环审[2025]72号），新乡市生态环境局长垣分局，2025.12.31；
13.《长垣市聚博环保科技有限公司年收集、贮存9860吨危险废物项目竣工环境保护验收检测报告》，河南嘉昱环保技术有限公司，2026.8.12，报告编号：HNJY26T080601；
14.排污单位名称：长垣市聚博环保科技有限公司；排污许可证编号：91410728MA44R9Q13L001V；排污许可证管理类别：重点管理；排污许可证申领日期：2026年6月23日；有效期：2026年6月23日至2031年6月22日。















	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	                污染物排放标准
	污染物
	标准名称
	污染因子
	标准限值

	废气
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
	非甲烷总烃
	有组织
	120mg/m3，10kg/h（15m排气筒）

	
	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）
	非甲烷总烃
	有组织
	80mg/m3（其他行业有机废气排放口）

	
	
	
	无组织
	2.0mg/m3（厂界）

	
	《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）
	VOCs
	有组织
	不高于30mg/m3

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
	噪声
	昼间60dB(A)

	
	
	
	夜间50dB(A)

	固废
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
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表二
	[bookmark: _Toc502673683][bookmark: _Toc515972376]1、地理位置
本项目选址位于河南省新乡市长垣市南蒲小微创业园，依托现有厂房进行改建，新增1座含酸危废暂存间，配备危废暂存桶，并对厂区贮存分区进行合理布置规划，改建后全厂收集、贮存、转运危险废物总量规模不变，扩大危废收集范围。
项目四周环境为：本项目北侧为河南省耀澄机电设备有限公司，西侧为服装公司仓库，南侧为园区道路，隔路为电动葫芦厂，东侧为园区道路，隔路为德邦物流。根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境敏感点位置与环评及批复内容一致。项目周边环境及环境保护目标示意图见图1。
[image: ]
图1  项目周边环境及环境保护目标示意图
2、工程建设内容
                    项目基本概况一览表
	序号
	项目
	环评及批复内容
	实际建设内容
	备注

	1
	项目名称
	长垣市聚博环保科技有限公司年收集、贮存9860吨危险废物项目
	长垣市聚博环保科技有限公司年收集、贮存9860吨危险废物项目
	一致

	2
	建设单位
	长垣市聚博环保科技有限公司
	长垣市聚博环保科技有限公司
	一致

	3
	产品方案
	年收集、贮存9860吨危险废物
	年收集、贮存9860吨危险废物
	一致

	4
	项目选址
	河南省新乡市长垣市南蒲小微创业园
	河南省新乡市长垣市南蒲小微创业园
	一致

	5
	占地面积
	600m2
	600m2
	一致

	6
	职工人数
	不新增员工，所需员工从现有项目调剂
	不新增员工，所需员工从现有项目调剂
	一致

	7
	劳动制度
	年工作365天，三班制（24小时）
	年工作365天，三班制（24小时）
	一致

	8
	项目投资
	100万元
	100万元
	一致


3、项目主要组成
                        项目组成一览表
	序号
	项目
	内容
	环评及批复内容
	实际建设内容
	备注

	
	主体工程
	危废暂存间
	1间，位于主厂房内，建筑面积为180m2
	1间，位于主厂房内，建筑面积为180m2
	一致

	
	
	储罐区
	位于主厂房内，建筑面积为110m2
	位于主厂房内，建筑面积为110m2
	一致

	
	
	其他危险废物暂存区
	位于主厂房内，建筑面积为108m2
	位于主厂房内，建筑面积为108m2
	一致

	
	
	含酸危废暂存间
	位于主厂房内，建筑面积为72m2；
	位于主厂房内，建筑面积为72m2；
	一致

	
	辅助工程
	办公区域
	1F，位于厂房东南侧，建筑面积为50m2
	1F，位于厂房东南侧，建筑面积为50m2
	一致

	
	
	物资储备室
	1F，位于厂房南侧，建筑面积为25m2
	1F，位于厂房南侧，建筑面积为25m2
	一致

	
	环保工程
	废气
	危废暂存间
	密闭间+集气罩
	二级活性炭吸附装置（TA001）+15m高排气筒（DA001）
	危废暂存间
	密闭间+集气罩
	二级活性炭吸附装置（TA001）+15m高排气筒（DA001）
	一致

	
	
	
	储罐
	管道收集
	
	储罐
	管道收集
	
	一致

	
	
	废水
	本项目不新增废水排放
	本项目不新增废水排放
	一致

	
	
	噪声
	基础减振、厂房隔声
	基础减振、厂房隔声
	一致

	
	
	固废
	危废暂存间1座（180m2）
	危废暂存间1座（180m2）
	一致

	
	
	
	储罐区1座（3个10m3储罐及1个25m3储罐）
	储罐区1座（3个10m3储罐及1个25m3储罐）
	一致

	
	
	
	其他危险废物暂存区3间（108m2）
	其他危险废物暂存区3间（108m2）
	一致

	
	
	
	含酸危废暂存间1间（72m2）
	含酸危废暂存间1间（72m2）
	一致

	
	
	风险
	应急事故池
	2座，位于厂房西南角（长宽高为2.95m×2.45m×2.5m，有效容积约为18m3）及东南角（长宽高为4.43m×1.3m×1.2m，有效容积约为7m3）
	应急事故池
	2座，位于厂房西南角（长宽高为2.95m×2.45m×2.5m，有效容积约为18m3）及东南角（长宽高为4.43m×1.3m×1.2m，有效容积约为7m3）
	一致

	
	
	
	消防水池
	1座，位于厂房东南角，长宽高为6.1m×4.25m×1.2m，有效容积约为30m3，并建有消防栓
	消防水池
	1座，位于厂房东南角，长宽高为6.1m×4.25m×1.2m，有效容积约为30m3，并建有消防栓
	一致

	
	公用工程
	水
	管网集中供水
	管网集中供水
	一致

	
	
	电
	国家电网供给
	国家电网供给
	一致


4、工程主要设备
                        项目设备一览表
	序号
	设备名称
	环评及批复内容
	实际建设内容
	备注

	
	
	型号/参数
	数量
	型号/参数
	数量
	

	1
	行吊
	2T
	1个
	2T
	1个
	一致

	2
	地磅
	10t
	1个
	10t
	1个
	一致

	3
	危废暂存桶
	170kg
	6个
	170kg
	6个
	一致

	4
	危废暂存桶
	50kg
	3个
	50kg
	3个
	一致

	5
	危废暂存桶
	25kg
	3个
	25kg
	3个
	一致

	6
	储罐
	10m3
	3座
	10m3
	3座
	一致

	7
	储罐
	25m3
	1座
	25m3
	1座
	一致

	8
	打包机
	/
	1台
	/
	1台
	一致


5、项目原辅材料消耗量
              原辅材料及资（能）源消耗一览表
	序号
	原料名称
	环评及批复年用量
	实际建设年用量
	备注

	1
	危险废物
	9860t/a（年最大周转量）
	9860t/a（年最大周转量）
	一致

	2
	覆膜包装袋
	100个
	100个
	一致

	3
	PE包装覆膜
	100卷
	100卷
	一致

	4
	电
	5000kW·h
	4800kW·h
	基本一致








	6、储存危险废物类别及中转量
	                               全厂储存危险废物类别及中转量一览表
	序号
	环评及批复内容
	实际建设内容
	备注

	
	危险废物类别
	危险废物代码
	危险废物
	最大暂存量/(t/a)
	最大周转量/(t/a)
	危险废物类别
	危险废物代码
	危险废物
	最大暂存量/(t/a)
	最大周转量/(t/a)
	

	1. 
	HW03废药物、药品
	900-002-03
	销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品，以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药
	2
	100
	100
	HW03废药物、药品
	900-002-03
	销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品，以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药
	2
	100
	100
	一致

	1. 
	HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物
	900-402-06
	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或者反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或者多种上述溶剂的混合/调和溶剂
	2
	100
	300
	HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物
	900-402-06
	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或者反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或者多种上述溶剂的混合/调和溶剂
	2
	100
	300
	一致

	
	
	900-404-06
	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或者反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或者多种上述溶剂的混合/调和溶剂
	2
	100
	
	
	900-404-06
	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或者反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或者多种上述溶剂的混合/调和溶剂
	2
	100
	
	一致

	
	
	900-405-06
	900-401-06、900-402-06、900-404-06中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质
	3
	100
	
	
	900-405-06
	900-401-06、900-402-06、900-404-06中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质
	3
	100
	
	一致

	1. 
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-203-08
	使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油
	0.51
	200
	2200
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-203-08
	使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油
	0.51
	200
	2200
	一致

	
	
	900-214-08
	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油
	7.36
	500
	
	
	900-214-08
	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油
	7.36
	500
	
	一致

	
	
	900-217-08
	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油
	7.36
	300
	
	
	900-217-08
	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油
	7.36
	300
	
	一致

	
	
	900-218-08
	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油
	7.36
	300
	
	
	900-218-08
	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油
	7.36
	300
	
	一致

	
	
	900-219-08
	冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油
	0.51
	300
	
	
	900-219-08
	冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油
	0.51
	300
	
	一致

	
	
	900-249-08
	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物
	18.4
	600
	
	
	900-249-08
	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物
	18.4
	600
	
	一致

	1. 
	HW09油/水、烃/水混合物或乳化液
	900-005-09
	水压机维护、更换和拆解过程中产生的油/水、烃/水混合物或者乳化液
	2
	100
	300
	HW09油/水、烃/水混合物或乳化液
	900-005-09
	水压机维护、更换和拆解过程中产生的油/水、烃/水混合物或者乳化液
	2
	100
	300
	一致

	
	
	900-006-09
	使用切削油或者切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或者乳化液
	2
	100
	
	
	900-006-09
	使用切削油或者切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或者乳化液
	2
	100
	
	一致

	
	
	900-007-09
	其他工艺过程中产生的废弃的油/水、烃/水混合物或者乳化液
	2
	100
	
	
	900-007-09
	其他工艺过程中产生的废弃的油/水、烃/水混合物或者乳化液
	2
	100
	
	

	1. 
	HW12染料、涂料废物
	264-011-12
	染料、颜料及中间体生产过程中产生的废母液、残渣、废吸附剂和中间体
	2
	100
	960
	HW12染料、涂料废物
	264-011-12
	染料、颜料及中间体生产过程中产生的废母液、残渣、废吸附剂和中间体
	2
	100
	960
	一致

	
	
	900-250-12
	使用有机溶剂、光漆进行光漆涂布、喷漆工艺过程中产生的废物
	2
	100
	
	
	900-250-12
	使用有机溶剂、光漆进行光漆涂布、喷漆工艺过程中产生的废物
	2
	100
	
	一致

	
	
	900-251-12
	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行阻挡层涂敷过程中产生的废物
	2
	80
	
	
	900-251-12
	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行阻挡层涂敷过程中产生的废物
	2
	80
	
	一致

	
	
	900-252-12
	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣
	10
	500
	
	
	900-252-12
	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣
	10
	500
	
	一致

	
	
	900-255-12
	使用各种颜料进行着色过程中产生的废颜料
	2
	80
	
	
	900-255-12
	使用各种颜料进行着色过程中产生的废颜料
	2
	80
	
	一致

	
	
	900-299-12
	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）
	2
	100
	
	
	900-299-12
	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）
	2
	100
	
	一致

	1. 
	HW13有机树脂类废物
	900-015-13
	湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂
	2.5
	120
	240
	HW13有机树脂类废物
	900-015-13
	湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂
	2.5
	120
	240
	一致

	
	
	265-103-13
	树脂（不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液）、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中精馏、分离、精制等工序产生的釜底残液、废过滤介质和残渣
	2.5
	120
	
	
	265-103-13
	树脂（不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液）、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中精馏、分离、精制等工序产生的釜底残液、废过滤介质和残渣
	2.5
	120
	
	一致

	1. 
	HW17表面处理废物
	336-064-17
	金属或者塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈（不包括喷砂除锈）、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）
	6
	300
	500
	HW17表面处理废物
	336-064-17
	金属或者塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈（不包括喷砂除锈）、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）
	6
	300
	500
	一致

	
	
	336-060-17
	使用铬和电镀化学品进行镀黑铬产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥
	4
	200
	
	
	336-060-17
	使用铬和电镀化学品进行镀黑铬产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥
	4
	200
	
	一致

	1. 
	HW21含铬废物
	398-002-21
	使用铬酸进行钻孔除胶处理产生的废渣和废水处理污泥
	2
	100
	100
	HW21含铬废物
	398-002-21
	使用铬酸进行钻孔除胶处理产生的废渣和废水处理污泥
	2
	100
	100
	一致

	1. 
	HW29含汞废物
	900-023-29
	生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥
	2
	100
	100
	HW29含汞废物
	900-023-29
	生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥
	2
	100
	100
	一致

	1. 
	HW36石棉废物
	900-030-36
	其他生产过程中产生的石棉废物
	2.5
	120
	360
	HW36石棉废物
	900-030-36
	其他生产过程中产生的石棉废物
	2.5
	120
	360
	一致

	
	
	900-031-36
	废石棉建材、废石棉绝缘材料
	2.5
	120
	
	
	900-031-36
	废石棉建材、废石棉绝缘材料
	2.5
	120
	
	一致

	
	
	900-032-36
	含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设施保养拆换及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物
	2.5
	120
	
	
	900-032-36
	含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设施保养拆换及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物
	2.5
	120
	
	一致

	1. 
	HW49其他废物
	772-006-49
	采用物理、化学、物理化学或者生物方法处 理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣（液）
	5
	500
	4300
	HW49其他废物
	772-006-49
	采用物理、化学、物理化学或者生物方法处 理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣（液）
	5
	500
	4300
	一致

	
	
	900-039-49
	烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类危险废物）
	10
	1000
	
	
	900-039-49
	烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类危险废物）
	10
	1000
	
	一致

	
	
	900-041-49
	含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质
	10
	1000
	
	
	900-041-49
	含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质
	10
	1000
	
	一致

	
	
	900-046-49
	离子交换装置（不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置以及废水处理成套工艺中的离子交换装置）再生过程中产生的废水处理污泥
	8
	800
	
	
	900-046-49
	离子交换装置（不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置以及废水处理成套工艺中的离子交换装置）再生过程中产生的废水处理污泥
	8
	800
	
	一致

	
	
	900-047-49
	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等
	5
	500
	
	
	900-047-49
	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等
	5
	500
	
	一致

	
	
	900-999-49
	被所有者申报废弃的，或者未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的，以及有关部门依法收缴或者接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品（不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品）
	5
	500
	
	
	900-999-49
	被所有者申报废弃的，或者未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的，以及有关部门依法收缴或者接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品（不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品）
	5
	500
	
	一致

	1. 
	HW50废催化剂
	772-007-50
	烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂
	4
	200
	400
	HW50废催化剂
	772-007-50
	烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂
	4
	200
	400
	一致

	
	
	900-049-50
	机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂
	4
	200
	
	
	900-049-50
	机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂
	4
	200
	
	一致

	合计
	154
	9860
	9860
	/
	154
	9860
	9860
	一致















	7、生产工艺流程
本项目环评批复和验收生产工艺流程一致，如下所示。
[image: ]
图4     本项目生产工艺及产污环节流程图
本项目营运期整体流程为危险废物的收集、贮存、转运，最终由有资质单位运输至最终有资质处置单位安全处置。生产工艺流程详细说明如下：
（1）收集
由各危废产生点进行收集，收集容器为各企业厂内自备容器或采用长垣市聚博环保科技有限公司提供的容器分类收集（液态类危废采用各种规格塑料桶或储罐进行密封储存，其他固态或半固态类物质采用覆膜吨袋密封储存），相关运输车辆配备定制的托盘，运输至本厂区内。
各产废企业业主为收集环节环保责任主体，主要负责收集过程中危废包装满足相关规范和要求；运输单位为运输过程环保责任主体，主要负责运输过程满足相关规范和要求。
（2）储存
①厂内卸货：收集的车辆返回仓库后过磅称重记录，然后根据装卸区工况有序进厂，车辆进入室内装卸区小车停车位内后，用叉车卸货，叉车直接连同托盘装卸，不再进行分装。卸货后车辆换装空的托盘有序离场。不涉及转运容器和运输车辆的清洗。废矿物油通过油泵抽取的方式从运输车辆的油罐装卸到固定顶油罐中，所有有机物液体料输送均采用密闭管道输送，装车废气连接罐区气相平衡系统，装卸料过程挥发的废气有组织收集处理。
②厂内贮存：将危险废物按危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求分类分区堆放，不与不相容的物质或材料接触，不同贮存分区之间采用隔断墙隔离，储罐区设置围堰，并进行防腐防渗处理。
（3）转移及转运
本项目涉及的流程包括危险废物的收集、暂存过程，最终的外运及处置由有资质单位负责。
本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。
                       产污环节一览表
	污染因素
	产污环节
	污染物
	防治措施
	备注

	
	
	
	环评及批复内容
	实际建设内容
	

	废气
	危废暂存间
	非甲烷总烃
	密闭间+集气罩
	二级活性炭吸附装置（TA001）+15m高排气筒（DA001）
	密闭间+集气罩
	二级活性炭吸附装置（TA001）+15m高排气筒（DA001）
	一致

	
	储罐
	非甲烷总烃
	管道收集
	
	管道收集
	
	一致

	噪声
	运输车辆、风机等高噪声设备
	噪声
	基础减振、厂房隔声
	基础减振、厂房隔声
	一致

	固废
	职工生活
	生活垃圾
	经收集后定期由环卫清运
	经收集后定期由环卫清运
	一致

	
	废气治理
	废活性炭
	采用专用密闭容器收集后在厂房内按危废种类分类分区暂存，定期送至有相应资质的危废处理单位处置
	采用专用密闭容器收集后在厂房内按危废种类分类分区暂存，定期送至有相应资质的危废处理单位处置
	一致

	
	油类贮存
	储罐底油
	
	
	一致

	
	日常运营
	废沙土
	
	
	一致

	
	
	废含油抹布
	
	
	一致




















表三
	主要污染源、污染物处理和排放
1、废水
[bookmark: _Hlk156578746]本项目不新增废水排放。
2、废气
[bookmark: _Hlk123228410]本项目废气主要包括危废暂存间废气、储罐废气。危废暂存间废气经密闭间+集气罩收集后于储罐废气一同进入二级活性炭装置处理，废气经处理后通过1根15m高排气筒DA001排放。

图6  废气治理流程示意图
3、噪声
本项目噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求。


图7  噪声治理流程示意图
4、固废
本项目产生的固体废物包括一般固废及危险废物。其中一般固废主要为职工生活垃圾，危险废物包括废活性炭、储罐底油、废含油抹布、废沙土。
一般固废经收集后于一般固废暂存间暂存，定期由环卫清运，危险废物分类分区收集至危废暂存间暂存后，定期委托有相应处置资质的单位进行安全处置。
本项目危废贮存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危险废物在危废贮存间采用专用密闭容器储存，危废贮存库采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。


图7  项目固体废物处置流程示意图
5、环保设施“三同时”落实情况
本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。
                 项目环保治理设施一览表
	污染因素
	产污环节
	污染物
	防治措施

	
	
	
	环评内容
	实际建设

	废气
	危废暂存间
	非甲烷总烃
	危废暂存间
	非甲烷总烃
	1套二级活性炭吸附装置（TA001）+1根15m高排气筒（DA001）
	1套二级活性炭吸附装置（TA001）+1根15m高排气筒（DA001）

	
	储罐
	非甲烷总烃
	储罐
	非甲烷总烃
	
	

	噪声
	风机等
	噪声
	基础减振、厂房隔声等
	基础减振、厂房隔声等

	固废
	一般固废
	职工生活
	生活垃圾
	经收集后由环卫定期清运
	经收集后由环卫定期清运

	
	危险废物
	废气治理
	废活性炭
	经收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质公司安全处置
	经收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质公司安全处置

	
	
	日常运营
	储罐底油
	
	

	
	
	
	废沙土
	
	

	
	
	
	废含油抹布
	
	


6、厂区平面布置及监测点位图
[image: ]
[bookmark: _Hlk123228781]图8  本项目监测点位图
7、项目变动情况
本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析：
                本项目与《通知》的对比分析
	通知内容
	本项目情况
	对比结果

	性质
	1、建设项目开发、使用功能发生变化的。
	无变动
	不属于

	规模
	2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	
	

	
	4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	
	

	地点
	5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	无变动
	不属于

	生产工艺
	6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
（3）废水第一类污染物排放量增加的；
（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	无变动
	不属于

	环境保护措施
	8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	无变动
	不属于


根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。


表四
	1、建设项目环境影响报告表主要结论：
长垣市聚博环保科技有限公司年收集、贮存9860吨危险废物项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。

新乡市世青环境技术有限公司
2025年12月



















2、审批部门的决定：
审批意见:                                              长环审[2025]72号
新乡市生态环境局长垣分局
关于《长垣市聚博环保科技有限公司年收集、贮存9860吨危险废物项目环境影响报告表》的批复
长垣市聚博环保科技有限公司：
你(单位)委托新乡市世青环境技术有限公司编制的《长垣市聚博环保科技有限公司年收集、贮存9860吨危险废物项目环境影响报告表》已收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，经审查，现批复如下：
一、原则批准《长垣市聚博环保科技有限公司年收集、贮存9860吨危险废物项目环境影响报告表》，同意该项目在河南省新乡市长垣市南蒲小微创业园建设。
二、严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评要求及建议，并向社会公众主动公开已经批准的环境影响报告表，并接受相关方的咨询。环评中提及的污染防治措施可以作为该项目污染治理设施设计的依据。
三、项目产生的噪声、废水、废气、固废按照环评提出来的防治措施要求进行治理。
四、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。
五、项目建成后的相关环保措施、设施应与主体工程应同时投运，你单位要对环保设施运行情况进行跟踪监测，按规定程序实施竣工环境保护验收，并将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统。该项目由新乡市生态环境局长垣综合行政执法大队负责监督管理，并明确责任人，加强检查和监管。随着周围环境、政策、法律法规的变化，我局有权收回所办理的审批手续。

新乡市生态环境局长垣分局
2025年12月31日





3、本项目落实环评批复情况
表10                本项目落实环评批复情况
	新乡市生态环境局长垣分局对本项目环评批复情况
	落实情况

	一、原则批准《长垣市聚博环保科技有限公司年收集、贮存9860吨危险废物项目环境影响报告表》，同意该项目在河南省新乡市长垣市南蒲小微创业园建设。
	已落实

	二、严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评要求及建议，并向社会公众主动公开已经批准的环境影响报告表，并接受相关方的咨询。环评中提及的污染防治措施可以作为该项目污染治理设施设计的依据。
	已落实

	三、项目产生的噪声、废水、废气、固废按照环评提出来的防治措施要求进行治理。
	已落实

	四、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。
	不涉及

	五、项目建成后的相关环保措施、设施应与主体工程应同时投运，你单位要对环保设施运行情况进行跟踪监测，按规定程序实施竣工环境保护验收，并将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统。该项目由新乡市生态环境局长垣综合行政执法大队负责监督管理，并明确责任人，加强检查和监管。随着周围环境、政策、法律法规的变化，我局有权收回所办理的审批手续。
	已落实














表五
	验收监测质量保证及质量控制：
1、分析方法、方法来源和所用仪器设备
本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表：
                  检测分析方法及检测一起一览表
	检测类别
	检测因子
	检测方法及编号
	检测仪器及型号/编号
	检出限

	废气
有组织
排放
	流量
	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（7 排气流速、流量的测定）GB/T 16157-1996及修改单
	大流量低浓度烟尘/气测试仪/崂应3012H-D型
JYYQ-2-30-2
低浓度烟尘（气）测试仪TW-3200D型
JYYQ-2-01-9
	/

	
	非甲烷总烃
	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》
HJ 38-2017
	气相色谱仪
GC9790Ⅱ
JYYQ-1-05-2
	0.07
mg/m3
（以碳计）

	废气
无组织
排放
	非甲烷总烃
	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》
HJ 604-2017
	气相色谱仪
GC9790Ⅱ
JYYQ-1-05-2
	0.07
mg/m3
（以碳计）

	噪声
	厂界环境噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
GB 12348-2008
	多功能声级计
AWA5688
JYYQ-2-04-7
	/


2、检测质量保证
（1）所有检测及分析仪器均经过有资质部门检定/校准，并通过确认，均在有效期内，状态正常。并参照有关计量检定规程定期校验和维护。
（2）检测人员均经考核合格，并持证上岗。
（3）废气检测前、后用流量校准器对烟尘/气测试仪和大气综合采样器进行流量校准，并按照相关规定进行现场检漏，结果均合格。
（4）噪声测量前、后用声校准器对声级计进行校准，示值偏差不大于0.5dB。
（5）本项目按照国家颁布（或推荐）的标准方法进行检测，同时按照国家及我公司相关规定要求进行质量控制，检测数据执行三级审核制度。








表六
	验收监测内容：
检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、监测点位、监测频次见下表。
                       验收监测内容
	检测类别
	采样点位
	检测项目
	检测频次

	废气
（有组织）
	DA001进口、出口
	废气流量、非甲烷总烃浓度及排放速率
	3次/周期，
连续检测2周期

	废气
（无组织）
	厂界上风向1个参照点、下风向3个监控点
	非甲烷总烃
	4次/天，
连续检测2天

	噪声
	厂界四周外1m处
	等效连续A声级
	每天昼间、夜间各检测1次，连续检测2天











表七
	验收监测期间生产工况记录：
验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。
                   检测期间生产运行工况表
	检测时间
	生产运行负荷（%）

	2026.08.07
	90

	2026.08.08
	90

	备注：生产负荷由长垣市聚博环保科技有限公司提供。




	验收监测结果：
[bookmark: _Toc501703555][bookmark: _Toc504492853]一、环境保护设施调试效果
[bookmark: _Toc515972416][bookmark: _Toc504492856][bookmark: _Toc502673723]1、污染物达标排放监测结果
（1）废气：
本项目废气主要来源于危废暂存间废气及储罐废气。危废暂存间废气经密闭间+集气罩收集后于储罐废气一同进入二级活性炭装置处理，废气经处理后通过1根15m高排气筒DA001排放。
有组织废气监测结果见下表。
                   废气有组织排放检测结果
	采样日期
	采样点位
	采样频次
	标干流量（Nm3/h）
	非甲烷总烃（以碳计）

	
	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	2026.08.07
	DA001进口
	1
	3.90×103
	39.2
	0.153

	
	
	2
	3.99×103
	39.1
	0.156

	
	
	3
	3.85×103
	38.5
	0.148

	
	
	均值
	3.91×103
	38.9
	0.152

	
	DA001出口
	1
	4.25×103
	6.93
	0.0295

	
	
	2
	4.17×103
	7.29
	0.0304

	
	
	3
	4.09×103
	7.01
	0.0287

	
	
	均值
	4.17×103
	7.08
	0.0295

	2026.08.08
	DA001进口
	1
	4.04×103
	38.1
	0.154

	
	
	2
	3.89×103
	38.5
	0.150

	
	
	3
	3.98×103
	37.5
	0.149

	
	
	均值
	3.97×103
	38.0
	0.151

	
	DA001出口
	1
	4.36×103
	7.03
	0.0307

	
	
	2
	4.24×103
	6.92
	0.0293

	
	
	3
	4.30×103
	6.88
	0.0296

	
	
	均值
	4.30×103
	6.94
	0.0298


              本项目废气污染物排放情况一览表
	排放口名称
	污染物
	最大排放速率（kg/h）
	工作时间（h/a）
	排放量（t/a）
	生产负荷
	满负荷排放量（t/a）

	DA001
	非甲烷总烃
	0.0307
	7200
	0.2210
	90%
	0.2456


由上表中监测结果可知，本项目非甲烷总烃经处理后最大排放浓度为7.29mg/m3，最大排放速率为0.0307kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃有组织排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m高排气筒）的标准要求；同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业80mg/m3的限值要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉VOCs行业NMHC排放限值不高于30mg/m3的要求。
项目厂界无组织废气检测结果见下表。
                  无组织废气检测结果               单位：mg/m3
	采样日期
	采样频次
	检测点位
	检测结果
	气象参数

	
	
	
	非甲烷总烃
（以碳计）（mg/m3）
	

	2026.08.07
	第1次
	厂界上风向1#
	0.61
	天气：晴
气温（℃）：28.4
气压（kPa）：100.3
风速（m/s）：1.5
风向：NE

	
	
	厂界下风向2#
	0.73
	

	
	
	厂界下风向3#
	0.70
	

	
	
	厂界下风向4#
	0.68
	

	2026.08.07
	第2次
	厂界上风向1#
	0.57
	天气：晴
气温（℃）：30.5
气压（kPa）：100.2风速（m/s）：1.4
风向：NE

	
	
	厂界下风向2#
	0.69
	

	
	
	厂界下风向3#
	0.71
	

	
	
	厂界下风向4#
	0.67
	

	2026.08.07
	第3次
	厂界上风向1#
	0.62
	天气：晴
气温（℃）：31.8
气压（kPa）：100.1
风速（m/s）：1.2
风向：NE

	
	
	厂界下风向2#
	0.74
	

	
	
	厂界下风向3#
	0.70
	

	
	
	厂界下风向4#
	0.73
	

	2026.08.07
	第4次
	厂界上风向1#
	0.56
	天气：晴
气温（℃）：32.7
气压（kPa）：100.1
风速（m/s）：1.3
风向：NE

	
	
	厂界下风向2#
	0.70
	

	
	
	厂界下风向3#
	0.68
	

	
	
	厂界下风向4#
	0.73
	

	2026.08.08
	第1次
	厂界上风向1#
	0.60
	天气：晴
气温（℃）：25.9
气压（kPa）：100.4
风速（m/s）：2.1
风向：NE

	
	
	厂界下风向2#
	0.71
	

	
	
	厂界下风向3#
	0.69
	

	
	
	厂界下风向4#
	0.74
	

	2026.08.08
	第2次
	厂界上风向1#
	0.62
	天气：晴
气温（℃）：28.6
气压（kPa）：100.3
风速（m/s）：1.9
风向：NE

	
	
	厂界下风向2#
	0.73
	

	
	
	厂界下风向3#
	0.68
	

	
	
	厂界下风向4#
	0.72
	

	2026.08.08
	第3次
	厂界上风向1#
	0.58
	天气：晴
气温（℃）：30.5
气压（kPa）：100.2
风速（m/s）：1.7
风向：NE

	
	
	厂界下风向2#
	0.72
	

	
	
	厂界下风向3#
	0.70
	

	
	
	厂界下风向4#
	0.68
	

	2026.08.08
	第4次
	厂界上风向1#
	0.59
	天气：晴
气温（℃）：31.1
气压（kPa）：100.1
风速（m/s）：1.6
风向：NE

	
	
	厂界下风向2#
	0.67
	

	
	
	厂界下风向3#
	0.69
	

	
	
	厂界下风向4#
	0.72
	


由上表中监测结果可知，本项目厂界非甲烷总烃上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.56-0.74mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界排放浓度2.0mg/m3的标准要求。
（2）噪声检测结果与评价
项目噪声监测结果见下表。
                      噪声检测结果表
	采样时间
	采样点位
	测量值（Leq）

	
	
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	2026.08.07
	东厂界
	55
	44

	
	南厂界
	57
	45

	2026.08.08
	东厂界
	53
	43

	
	南厂界
	56
	45

	备注：西厂界、北厂界为共用厂界，不具备噪声检测条件。


由检测结果可知，本项目厂界昼间噪声值为53-57dB(A)、夜间噪声值为43-45dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求。
（3）总量
                  本项目总量控制指标                 单位：t/a
	项目
	环评批复全厂
	实际排放量

	废气
	非甲烷总烃
	0.2736
	0.2456


本项目废气污染物排放总量非甲烷总烃0.2456t/a，可满足环评中非甲烷总烃0.2736t/a的总量控制指标。
二、环境管理检查
1、环保手续与“三同时”执行情况
建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。
2、环境管理制度及执行情况
建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。
3、环保设施运转情况
监测期间各项环保设施运转正常。
4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评[2017]4号）以下简称《暂行办法》对比分析
表19             本项目与《暂行办法》对比分析情况
	内容
	本项目情况
	对比结果

	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产或者使用。
	相符

	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。
	相符

	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。
	相符

	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。
	不涉及

	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目已取得排污许可证，排污许可证编号：91410728MA44R9Q13L001V；排污许可证管理类别：重点管理；排污许可证申领日期：2026年6月23日；有效期：2026年6月23日至2031年6月22日。
	相符

	分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目不涉及。
	不涉及

	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。
	不涉及

	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。
	不涉及

	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。
	不涉及


















表八
	验收监测结论：
[bookmark: _Toc504492863][bookmark: _Toc501703566]1、环境保护设施调试效果
（1）验收监测期间，项目正常生产，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。
（2）根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。
（3）废气：本项目废气主要来源于危废暂存间废气及储罐废气。危废暂存间废气经密闭间+集气罩收集后于储罐废气一同进入二级活性炭装置处理，废气经处理后通过1根15m高排气筒DA001排放。
[bookmark: _Hlk162341755]根据验收检测数据可知，本项目非甲烷总烃经处理后最大排放浓度为7.29mg/m3，最大排放速率为0.0307kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃有组织排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m高排气筒）的标准要求；同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业80mg/m3的限值要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉VOCs行业NMHC排放限值不高于30mg/m3的要求。
本项目厂界非甲烷总烃上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.56-0.74mg/m3，排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界排放浓度2.0mg/m3的标准要求。
（4）噪声：验收检测期间，本项目厂界昼间噪声值为53-57dB(A)、夜间噪声值为43-45dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求。
（5）固废：本项目产生的固体废物包括一般固废及危险废物。其中一般固废主要为职工生活垃圾，危险废物包括废活性炭、储罐底油、废含油抹布、废沙土。一般固废经收集后于一般固废暂存间暂存，定期由环卫清运，危险废物分类分区收集至危废暂存间暂存后，定期委托有相应处置资质的单位进行安全处置。
[bookmark: _GoBack]一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）：一般工业固体废物贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危废贮存库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危险废物在危废贮存库采用专用密闭容器储存，危废贮存库采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。项目固体废物处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。
（6）总量：本项目废气污染物排放总量：非甲烷总烃0.2456t/a，满足环评中非甲烷总烃0.2736t/a的总量控制指标。
[bookmark: _Toc504492864][bookmark: _Toc501703567]2、环境管理检查结论
项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。




建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
	建设项目
	项目名称
	长垣市聚博环保科技有限公司年收集、贮存9860吨危险废物项目
	项目代码
	2503-410728-04-01-544578
	建设地点
	河南省新乡市长垣市南蒲小微创业园

	
	行业类别（分类管理名录）
	N7724危险废物治理
	建设性质
	新建  改扩建  技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	E114.660574°
N 35.141893°

	
	设计生产能力
	年收集、贮存9860吨危险废物
	实际生产能力
	年收集、贮存9860吨危险废物
	环评单位
	新乡市世青环境技术有限公司

	
	环评文件审批机关
	新乡市生态环境局长垣分局
	审批文号
	长环审[2025]72号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2025.3..1
	竣工日期
	2026..4.30
	排污许可证申领时间
	2026.6.23

	
	环保设施设计单位
	长垣市聚博环保科技有限公司
	环保设施施工单位
	长垣市聚博环保科技有限公司
	本工程排污许可证编号
	91410728MA44R9Q13L001V

	
	验收单位
	长垣市聚博环保科技有限公司
	环保设施检测单位
	河南嘉昱环保技术有限公司
	验收检测时工况
	90%

	
	投资总概算（万元）
	100
	环保投资总概算(万元)
	15
	所占比例（%）
	15

	
	实际总投资（万元）
	100
	实际环保投资(万元)
	13
	所占比例（%）
	13

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理（万元）
	8
	噪声治理（万元）
	1
	固体废物治理(万元)
	4
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	5

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	361天

	运营单位
	长垣市聚博环保科技有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91410728MA44R9Q13L
	验收时间
	2026年8月-9月

	污染
物排
放达
标与
总量
控制（工
业建
设项
目详填）
	污染物
	原有排
放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水（万吨/年）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其他特征污染物（非甲烷总烃）
	/
	/
	/
	0.2456
	/
	0.2456
	0.2456
	/
	0.2456
	/
	/
	+0.2456


填表单位（盖章）：长垣市聚博环保科技有限公司           填表人（签字）：                项目经办人（签字）：
注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量——吨/年。
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