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表一
	建设项目名称
	河南诚创包装工业有限公司年产1600万只塑料制品项目（二期）

	建设单位名称
	河南诚创包装工业有限公司

	建设项目性质
	√新建  改扩建  技改  迁建

	建设地点
	新乡市新乡县新乡经济开发区新飞智能家电专业园1号厂房

	主要产品名称
	塑料壶1600万只/年

	设计生产能力
	PE塑料壶600万只/年、PET塑料壶1000万只/年

	实际生产能力
	PET塑料壶1000万只/年（一期+二期）

	建设项目
环评时间
	2022.8
	开工建设时间
	2026.1

	调试时间
	2026.8.3~9.30
	验收现场检测时间
	2026.8.18~8.19

	环评报告表
审批部门
	新乡市生态环境局新乡县分局
	环评报告表
编制单位
	河南蓝天环境工程有限公司

	环保设施设计单位
	河南绿帆环保工程有限公司
	环保设施施工单位
	河南绿帆环保工程有限公司

	投资总概算
	100万
	环保投资总概算
	12万
	比例
	12%

	实际总概算
	30万
	实际环保投资
	8万
	比例
	26.7%

	验收检测依据
	1.《中华人民共和国生态环境法典》；
2.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；
3.《河南省建设项目环境保护条例》；
4.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；
5.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；
6.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）；
7.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）；
8.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；
9.《河南诚创包装工业有限公司年产1600万只塑料制品项目环境影响报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2022.7；
10.《河南诚创包装工业有限公司年产1600万只塑料制品项目环境影响报告表》的批复（新环表[2022]31号），新乡市生态环境局新乡县分局，2022年8月16日；
11.《河南诚创包装工业有限公司年产1600万只塑料制品项目（二期）竣工验收检测》，河南环碳检测技术有限公司，2026年8月27日，报告编号：HT202608140；
12.排污单位名称：河南诚创包装工业有限公司；排污许可证编号：91410721MA9L78F67K001X；管理类别：登记管理；有效期：2026年07月31日至2031年07月30日。

	验收检测评价标准、标号、级别、限值
	表1                污染物排放标准
	污染物
	标准名称
	污染因子
	标准限值

	废水
	新乡县综合污水处理厂收水标准
	SS
	180 mg/L

	
	
	COD
	400 mg/L

	
	
	NH3-N
	59 mg/L

	
	
	TN
	70 mg/L

	
	
	TP
	4 mg/L

	
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级
	SS
	250 mg/L

	
	
	COD
	300 mg/L

	
	
	NH3-N
	25 mg/L

	
	
	TN
	45 mg/L

	
	
	TP
	5 mg/L

	废气
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5-大气污染物特别排放限值、表9-企业边界大气污染物浓度限值
	非甲烷总烃
	有组织排放口
	60mg/m3
15m高排气筒

	
	
	
	企业边界大气污染物浓度限值
	4mg/m3

	
	
	
	单位产品非甲烷总烃排放量≤0.3kg/t产品

	
	河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）
	
	附件-1工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业
	80mg/m3，去除率≥70%

	
	
	
	附件-2工业企业边界
	2.0mg/m3

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
	噪声
	昼间65dB(A)

	
	
	
	夜间55dB(A)

	固废
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求

	
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
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表二
	1、地理位置：
本项目位于新乡市新乡县新乡经济开发区新飞智能家电专业园1号厂房，租赁新乡县建设投资有限责任公司现有厂房进行生产，项目占地面积1000m2，本项目租赁一楼部分厂房，二楼为河南海德无纺布制品有限公司，项目四周环境为：西侧紧邻翟杨路，西侧隔路为新乡众恒纸业有限公司，东侧、北侧均为空厂房，南侧隔园区道路为新乡市博源生物科技有限公司。距项目较近的敏感点为西北710m处的七五村。
经现场勘查，项目实际建设地点以及周围环境保护目标位置与环评及批复一致。项目厂区四周环境及环境敏感点见图1。
[image: ][image: 地图

中度可信度描述已自动生成]本项目
空厂房
空厂房
新乡众恒纸业有限公司

七五村710m
新乡市博源生物科技有限公司

176m0
0
88m
比例：1:8800

图1  项目厂区四周环境及环境敏感点图
2、工程建设内容：
表2                     项目基本概况一览表
	序号
	项目
	内容
	备注

	
	
	环评批复
	实际建设
	

	1
	项目名称
	河南诚创包装工业有限公司年产1600万只塑料制品项目
	河南诚创包装工业有限公司年产1600万只塑料制品项目（二期）
	一致

	2
	建设单位
	河南诚创包装工业有限公司
	河南诚创包装工业有限公司
	一致

	3
	产品方案
	PE塑料壶600万只/年、PET塑料壶1000万只/年
	PET塑料壶400万只/年（项目二期）
	不一致*

	4
	项目地址
	新乡县新乡经济开发区新飞智能家电专业园1号厂房
	新乡县新乡经济开发区新飞智能家电专业园1号厂房
	一致

	5
	占地面积
	1000m2
	1000m2
	一致

	6
	劳动制度
	三班制，一班8小时制，年工作300天
	 三班制，一班8小时制，年工作300天
	一致

	7
	定员
	20人
	20人
	一致


*注：本项目为河南诚创包装工业有限公司年产1600万只塑料制品项目，设计产能为PE塑料壶600万只/年、PET塑料壶1000万只/年。企业根据实际情况现进行分期建设，一期建设项目为年产PET塑料壶600万只，二期建设项目为PET塑料壶400万只，三期建设内容为年产PE塑料壶600万，本次仅对二期建设内容进行验收。
3、该项目主要组成情况见下表：
表3                        项目组成一览表
	序号
	项目
	建设内容
	数量、规模或要求
	是否与环评一致

	
	
	
	环评批复
	实际建设
	

	1
	主体工程
	生产车间
	一栋
	1层，占地面积1000m2；其中：生产区450m2、原料区200m2和成品区200m2。
	1层，占地面积1000m2；其中：生产区450m2、原料区200m2和成品区200m2。
	一致

	2
	辅助工程
	办公楼
	一栋，1层，占地面积150m2
	一栋，1层，占地面积150m2
	一致

	3
	环保工程
	废气治理措施
	有机废气
	活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置（1套）+15m高排气筒（1根）
	活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置（1套）+15m高排气筒（1根）
	依托一期

	
	
	废水治理设施
	生活污水经化粪池处理后与循环冷却废水一起经污水管网排入新乡县综合污水处理厂进一步处理
	生活污水经化粪池处理后与循环冷却废水一起经污水管网排入新乡县综合污水处理厂进一步处理
	一致

	
	
	噪声治理设施
	基础减振、厂房隔声
	基础减振、厂房隔声
	一致

	
	
	固废治理措施
	一般固废暂存间1座（10m2）、危废暂存间1座（10m2）
	一般固废暂存间1座（10m2）、危废暂存间1座（10m2）
	一致

	4
	公用工程
	给水
	项目用水主要为生活用水、冷却用水，由工业园区集中供水
	项目用水主要为生活用水、冷却用水，由工业园区集中供水
	一致

	
	
	排水
	项目废水包括生活污水、模具冷却水，其中模具冷却水循环使用少量外排，生活污水经化粪池处理后与循环冷却废水一起经污水管网排入新乡县综合污水处理厂进一步处理，最终排入东孟姜女河
	项目废水包括生活污水、模具冷却水，其中模具冷却水循环使用少量外排，生活污水经化粪池处理后与循环冷却废水一起经污水管网排入新乡县综合污水处理厂进一步处理，最终排入东孟姜女河
	一致

	
	
	供电
	由工业园区电网供电
	由工业园区电网供电
	一致


4、工程主要设备：
表4                        项目设备一览表
	序号
	设备名称
	环评批复
	一期已建
	本次二期建设
	一致性

	
	
	型号
	数量
	型号
	数量
	型号
	数量
	

	1
	吹塑机
	HT型
	2台
	/
	/
	/
	/
	三期建设

	2
	全自动吹瓶机
	SEGS-2
	3台
	SEGS-2
	1台
	SEGS-2
	2台
	一致

	3
	注塑机
	HTF型
	2台
	/
	/
	HTF型
	2台
	一致

	4
	吸料机
	/
	2台
	/
	/
	/
	2台
	一致

	5
	混料机
	/
	2台
	/
	/
	/
	2台
	一致

	6
	干燥机
	/
	1台
	/
	/
	/
	1台
	一致

	7
	撕碎机
	XC型
	1台
	/
	/
	XC型
	1台
	一致

	8
	空压机
	/
	1台
	/
	1台
	/
	/
	一致

	9
	压力测漏机
	/
	1台
	/
	/
	/
	/
	三期建设

	10
	贴标机
	/
	/
	/
	1台
	/
	/
	一期已验

	11
	打包机
	/
	/
	/
	1台
	/
	/
	一期已验


5、本项目原辅材料消耗量见下表：
表5               本项目原辅材料及资源能源消耗量
	序号
	原辅材料
	环评批复全厂用量
	一期+二期生产用量
	备注

	1
	聚乙烯（PE）
	750t/a
	0t/a
	三期建设内容

	2
	聚酯切片（PET）
	1500t/a
	1000t/a
	一致，改为部分外购成品PET壶胚及壶盖

	3*
	[bookmark: OLE_LINK25]PET壶胚及壶盖
	/
	500t/a
	

	4
	色母
	50t/a
	30t/a
	剩余三期建设

	5
	水
	240m3
	150m3
	/

	6
	电
	7万kW·h
	4.375万kW·h
	/


*注：本项目进行分期建设，一期和二期建设年产1000万只PET塑料壶，根据生产工艺所用原料可为聚酯切片（PET）、色母、PET壶胚及壶盖，项目在实际建设中外购部分成品PET壶胚及壶盖用于生产PET塑料壶，减少污染物排放量。
6、生产工艺流程示意图如下：
本项目环评批复和验收生产工艺流程基本一致，如下所示。
一、工艺流程简述（图示）：
本项目PET塑料壶生产工艺： 
（一）PET塑料壶生产
[bookmark: OLE_LINK1]1、壶胚及壶盖生产工艺流程示意图如下：


注：G：废气；N：噪声；S：固废
图4  壶胚及壶盖生产工艺及产污环节流程图
具体生产工艺流程详细说明如下：
（1）混料、上料：由于外购的PET材料属于吸湿性聚合物，加热时其所含的水分会与PET熔体发生水解反应，导致PET粘度降低，严重影响瓶体的机械性能，产生粗大结晶导致瓶子透明度下降。因此PET颗粒加工前需先进行干燥，去除其中水分，项目配备电加热干燥机对原料颗粒进行干燥。PET干燥温度控制在70℃左右，远小于PET分解温度，无废气产生。
将干燥后的PET颗粒经干燥机卸料口卸至中转桶内，并与色母根据生产要求按一定的比例使用吸料机吸入混料机进行混合搅拌，混料过程为密闭状态，搅拌时间为30min，搅拌好的原料经混料机卸料口卸至中转桶后备用。生产时将其放置注塑机旁，搅拌好的物料经吸料机自动吸入注塑机配套的料仓内。该工序原料均为大粒径颗粒，无投料粉尘产生，仅有设备噪声产生。
（2）注塑：注塑机位于密闭间内，料仓内的原料经电子计量后进入加热筒进行分段式电加热熔融，加热温度为210~230℃，熔融后的物料经加热筒喷嘴注射至模具型腔中进行压制成型后，即为壶胚和壶盖。该工序会产生有机废气和设备噪声。
（3）冷却定型：注塑工序使用的模具为空芯模具，空芯模具中间为间接冷却水，压制好的壶胚和壶盖经循环水冷却后固化成型，冷却后经自带控制系统自动开模后即为半成品。冷却水循环使用，定期补充。
（4）检验、入库：定型后的半成品壶胚经人工检验合格的产品即为成品，入库存放。检验工序会有不合格品产生。
（5）撕碎：工艺中产生的不合格品收集送至撕碎机撕裂成小片状，回用于生产。不合格品表面较为清洁，且塑料属于相对比较稳定的物质，直接撕裂不会因与空气中的某些分子产生反应而产生黏胶状物质，撕碎后物料较大（约1.5cm-2cm），且撕碎过程为密闭操作，无粉尘产生。该工序会产生设备噪声。
2、PET塑料壶成型工艺流程示意图如下：


注：G：废气；N：噪声；S：固废
图2  PET塑料壶成型工艺及产污环节流程图
具体生产工艺流程详细说明如下：
（1）壶胚预热：经注塑工艺生产的壶胚或者外购的PET壶胚及壶盖，人工转运至吹瓶机内，采用电加热方式对壶胚进行预热，使其具有一定的可塑性，加热过程仅将壶胚软化而不分解，加热温度为80℃，加热时间为10min，经密闭传送带转运至吹瓶机料仓内。该工序会产生有机废气和设备噪声。
（2）低压拉伸、高压成型：吹瓶机位于密闭间内，预热后的壶胚自动送入模具中，先由拉胚杆将壶胚拉伸至瓶体要求长度，再使用吹瓶机将低压空气（0.8MPa）慢速吹入壶胚将其缓慢吹胀至80%变形量，最后使用高压气体（3MPa）将壶胚吹胀至所需形状。该工序在吹瓶机内操作由电脑控制自动完成，无需人工操作。壶胚预热工序加热壶胚，温度控制在80℃，处于软化点，达不到分解温度，由于壶胚预热工序已经考虑废气，低压拉伸、高压成型工序使工件逐渐降温，不再考虑废气，仅考虑设备噪声。
（3）冷却定型：壶胚被完全吹胀后经冷却水对其间接冷却，冷却水循环使用，定期补充。瓶壁冷却过程中仍维持3MPa的空气压力，确保塑料壶定型，减少收缩率。塑料壶定型后先将塑料壶内的压缩空气排出，便于塑料壶脱模。
（4）裁剪：根据产品要求不同，冷却后的塑料壶由人工使用剪刀或吹瓶机自带割刀去除边角料。该工序会有设备噪声和废边角料产生。
（5）检验、组装、包装入库：裁剪后的塑料壶经空压机加压测漏，检验合格的产品经人工拧壶盖即为成品，包装后入库存放。检验工序会有不合格品产生。

	本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。
[bookmark: _Hlk67875992]表6                 项目营运期产污环节一览表
	污染因素
	产污环节
	污染物
	防治措施

	废水
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TN、TP
	化粪池
	排入新乡县综合污水处理厂

	
	循环冷却废水
	COD、SS
	/
	

	废气
	注塑、吹瓶、壶胚预热
	非甲烷总烃
	+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒

	噪声
	空压机、吹塑机等
	噪声
	基础减振、厂房隔声等

	固废
	一般固废
	原料包装
	废包装袋
	收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售

	
	
	裁剪
	废边角料
	集中收集，经撕碎后作为原料回用于生产

	
	
	检验
	不合格品
	

	
	危险废物
	有机废气治理设施
	废活性炭
	密闭容器收集、危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置
























表三
	主要污染源、污染物处理和排放：
1、废水
项目废水主要为生活污水和循环冷却废水，生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入新乡县综合污水处理厂，最终排入东孟姜女河；
本项目吹瓶机的模具需要进行间接水冷却，采用直接冷却法使温度逐渐下降。拟建1个3m3储水量的冷却水池，循环水循环使用，定期补给，少量外排。
[image: ]
图3  废水治理流程示意图
2、废气
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]本工程注塑、壶胚预热、吹瓶废气经收集后一起进入“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理，处理后尾气经15m高排气筒P1排放。
无组织废气为未收集的有机废气。

图4  废气治理流程示意图
3、噪声
[bookmark: OLE_LINK15]项目噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求。
[image: ]
图5  噪声治理流程示意图
4、固废
[bookmark: _Hlk95831120]本项目一期验收工程营运期固废包括一般固废和危险废物。其中一般固废主要为废包装袋、不合格品、废边角料；危险固废为废气处理装置产生的废活性炭。已经按照环保要求建设一般固废暂存间1座（10 m2），对产生的一般固废收集至一般固废暂存间后定期外售，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。已建设危废暂存间1座（10 m2），危险废物暂存间暂存后定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

图6  固废治理流程示意图
5、环保设施“三同时”落实情况
本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。
表7                      项目环保治理设施一览表
	污染
因素
	产污环节
	污染物
	环评批复
	实际建设

	
	
	
	防治措施内容、数量
	投资(万元)
	防治措施内容、数量
	投资(万元)

	废水
	生活污水
	COD、NH3-N、SS、TP、TN
	化粪池1座
	0.5
	化粪池1座
	0.5

	
	循环冷却废水
	COD、SS
	/
	
	/
	

	废气
	注塑、壶胚预热、吹瓶废气
	非甲烷总烃
	活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置（1套）+15m高排气筒（1根）
	6
	活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置（1套）+15m高排气筒（1根）
	7

	
	无组织废气
	非甲烷总烃
	项目VOCs物料存储于密闭的包装袋中，存放于密闭原料库内，生产过程中车间门密闭、设置密闭负压间
	/
	项目VOCs物料存储于密闭的包装袋中，存放于密闭原料库内，生产过程中车间门密闭、设置密闭负压间
	/

	噪声
	全自动吹瓶机、空压机、风机等
	设备噪声
	基础减振、厂房隔声
	3
	基础减振、厂房隔声
	0.5

	固废
	原料包装、裁剪、检验
	废包装袋、废边角料、不合格品
	一般固废暂存间1座（10m2）
	0.5
	一般固废暂存间1座（10m2）
	依托一期

	
	有机废气治理设施
	废活性炭
	危废暂存间1处（10m2）
	1
	危废暂存间1处（10m2）
	依托一期

	管理
	按照要求在污染设施排放口、监测取样处安装视频监控（各1套），并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月
	1
	已经按照环保要求在生产区、废气治理设施以及车间大门处安装视频监控；
	依托一期

	
	按照要求在总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施（各1套）
	
	目前未要求
	

	合计
	/
	12
	/
	8


6、厂区平面布置及监测点位图
[image: ]
图7-1  本项目厂区平面及检测点位图（2026-8-18风向为西风）
[image: ]
[bookmark: OLE_LINK2]图7-2  本项目厂区平面及检测点位图（2026-8-19风向为西北风）
7、项目变动情况
本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析：
表8                 本项目与《通知》的对比分析
	通知内容
	本项目情况
	对比结果

	性质
	1、建设项目开发、使用功能发生变化的。
	无变动
	不属于

	规模
	2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	
	

	
	4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	
	

	地点
	5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	无变动
	不属于

	生产工艺
	6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
（3）废水第一类污染物排放量增加的；
（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
	本项目进行分期建设，二期建设年产400万只PET塑料壶，本次验收项目为二期建设内容。
本项目进行分期建设，一期和二期建设年产1000万只PET塑料壶，根据生产工艺所用原料可为聚酯切片（PET）、色母、PET壶胚及壶盖，项目在实际建设中外购部分PET壶胚及壶盖用于生产PET塑料壶，减少污染物排放量。
本项目总生产能力不变，生产工艺没有变动，产能不发生变化，没有导致新增排放污染物种类，污染物排放量没有增加，不产生废水第一类污染物，其他污染物排放量没有增加。
	不属于

	
	7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	无变动
	不属于

	环境保护措施
	8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	无变动
	不属于


根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。



1

表四
	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：
1、项目环境影响报告表主要结论
（1）项目符合国家产业政策
河南诚创包装工业有限公司投资100万元，在新乡市新乡县新乡经济开发区新飞智能家电专业园1号厂房，建设河南诚创包装工业有限公司年产1600万只塑料制品项目。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产设备、原料、成品均不在“限制类”和“淘汰类”之列，属于“允许类”，项目符合国家产业政策。
（2）项目选址可行
项目位于新乡市新乡县新乡经济开发区新飞智能家电专业园1号厂房，西侧紧邻翟杨路，西侧隔路为新乡众恒纸业有限公司，东侧、北侧均为空厂房，南侧隔园区道路为新乡市博源生物科技有限公司。
项目周围主要环境敏感点为：西北710m处的七五村，项目选址距离最近的饮用水源地为七里营引黄水源地，距离约2820m，不在其保护区范围。
项目于新乡市新乡县新乡经济开发区新飞智能家电专业园1号厂房，占地1000m2，根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025）--用地规划图》显示（见附图），该项目所占用地属于工业用地，符合集聚区规划。
项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，对周围环境及敏感点影响较小，与周围无明显制约关系。评价认为本项目选址可行。
（3）污染物可以实现达标排放或合理处置
①废气达标排放
本项目废气包括有组织废气和无组织废气。其中有组织废气为注塑、吹塑、壶胚预热工序产生的有机废气；无组织废气为未收集的有机废气。
[bookmark: _Hlk85530815]吹塑、注塑、壶胚预热废气经“密闭间+负压管道”收集后一起进入“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理，处理后非甲烷总烃排放浓度为6.7 mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5非甲烷总烃有组织排放浓度60 mg/m3（15m高排气筒）的限值要求，同时满足河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件1工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度80mg/m3和去除率≥70%的要求，满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》塑料制品行业A级非甲烷总烃有组织排放浓度10 mg/m3的限值要求。非甲烷总烃有组织排放量为0.5944t/a。
本项目吹塑、注塑、壶胚预热工序废气污染物非甲烷总烃收集效率为99%，未被收集的1%的废气以无组织的形式散失，评价要求企业生产过程中车间门密闭、设置密闭负压间，保证废气收集效率，尽量减少无组织排放，保证非甲烷总烃无组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9-企业边界大气污染物浓度限值非甲烷总烃4mg/m3的要求、河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2-其他企业边界非甲烷总烃2mg/m3的限值要求、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》塑料制品行业A级生产车间或生产设备的无组织排放监控点4mg/m3和企业边界1h平均浓度2mg/m3的限值要求。
无组织废气排放量非甲烷总烃为0.1009t/a。
表9               项目废气污染物情况及治理措施情况
	序号
	产污环节
	污染因子
	治理措施及排放

	
	
	
	环评批复
	实际建设
	对比

	1
	注塑
	非甲烷总烃
	密闭间+负压管道收集
	活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒
	设备产污端密闭负压收集
	活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒
	一致

	2
	吹塑
	
	
	
	
	
	

	3
	壶胚预热
	
	
	
	
	
	

	4
	全过程控制
	
	
	
	
	
	


由上表可知，本项目废气污染治理措施实际建设情况可以满足环评及批复要求。通过采取以上措施后，项目对大气环境影响较小。
②废水达标排放
项目废水主要为生活污水和循环冷却废水，废水产生量174t/a，生活污水经化粪池处理后与循环冷却废水，在厂区总排口通过污水管网排入新乡县综合污水处理厂进一步处理，最终排入东孟姜女河。
③噪声达标排放
本项目高噪声设备主要为空压机、撕碎机、吹塑机等设备，高噪声设备经减振、隔音后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
④固体废物处理措施可行
本项目营运期固废包括一般固废和危险废物。其中一般固废主要为原料包装产生的废包装袋、裁剪工序产生的废边角料、检验工序产生的不合格品；危险固废为有机废气治理设施产生的废活性炭。
原料包装产生的废包装袋、裁剪工序产生的废边角料、检验工序产生的不合格品为一般固废，项目新建一般固废间1座（10m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，废包装袋在一般固废暂存间暂存后，定期外售；废边角料、不合格品集中收集，经撕碎机撕碎后作为原料回用于生产。
有机废气治理设施产生的废活性炭为危险废物，项目新建危废暂存间1座（10m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求，危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。危险废物收集至危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。
根据目前固废的实际产生情况，项目满负荷运行时的生产过程中固废产生量约为废包装袋2.3t/a、废边角料4.6t/a、不合格品2.3t/a、废活性炭5.75t/a。项目不会造成固体废物污染。
（五）地下水、土壤：
本项目可能对地下水、土壤有影响的污染物主要为危险废物（废活性炭）。本项目废活性炭位于危废暂存间内，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏等措施；废活性炭采用密闭容器包装，并置于托盘上，确保不渗漏，不存在污染渗漏的情况。
综上分析，本项目废活性炭不与土壤接触、下渗影响地下水。因此本项目不存在地下水、土壤污染途径，不再进行地下水及土壤环境影响分析。
5、总量控制指标
本项目属于新建项目，本项目新增污染物排放量为COD 0.007t/a、NH3-N 0.0003t/a、VOCs 0.6953t/a（有组织0.5944t/a、无组织0.1009t/a）。
新增COD排放量从平原示范区污水处理厂提标改造形成的削减量139.87216t/a中调剂给本项目0.014t/a（0.007t/a的两倍）作为替代量。新增NH3-N排放量从平原示范区污水处理厂提标改造形成的削减量24.94358t/a中调剂给本项目0.0006t/a（0.0003t/a的两倍）作为替代量。新增VOCs排放量从新乡市华幸生物科技有限公司清洁生产治理形成的削减量11.7226t/a中调剂给本项目1.3906t/a（0.6953t/a的两倍）作为替代量。
6、自动监控要求
根据《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》，新乡市辖区内工业企业要完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月，评价提出本项目按照要求在污染设施排放口、监测取样处安装视频监控（各1套），并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。
根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号），本项目按照要求在总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施（各1套）。
7、环保投资
本项目环保投资总计12万元，环保投资占项目总投资的12%。
二、建 议
（1）建设单位应严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。
（2）健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。
[bookmark: _Toc306089685]三、总结论
河南诚创包装工业有限公司年产1600万只塑料制品项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。
2、审批部门的决定
审批意见：                                            新环表[2022]31号

关于《河南诚创包装工业有限公司年产1600万只塑料制品项目环境影响报告表》的批复
河南诚创包装工业有限公司：
你公司上报的由河南蓝天环境工程有限公司环评工程师贾志鹏（资格证书编号∶2017035410352016411801000553）编制的《河南诚创包装工业有限公司年产1600万只塑料制品项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在新乡县政府网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下：
一、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资100万元，在新乡市新乡县新乡经济开发区新飞智能家电专业园1号厂房建设年产1600万只塑料制品项目。
二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。
三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。
（一）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固废等污染物采取相应的防治措施。
（二）项目运行时外排污染物应满足以下要求：
1、废气：注塑、吹塑、壶胚预热废气经负压管道收集+活性炭吸附/脱附-催化燃烧工艺处理，尾气经不低于15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5非甲烷总烃60mg/m3的限值要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2021年修订版)A级企业非甲烷总烃10/m3的限值要求。
严格按照环评要求及A级绩效要求全过程控制废气无组织排放。厂界非甲烷总烃浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017] 162号)其他行业2.0mg/m3的要求。
2、废水：生活污水经化粪池处理后与循环冷却废水一起通过市政管网排入新乡县综合污水处理厂处理，纳管水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)C级及新乡县综合污水处理厂收水标准。
3、噪声：设备运行噪声采取厂房密闭隔声、距离衰减等措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准要求。
4、固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)控制、危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单进行控制。
四、污染物排放总量：本项目建成后，全厂污染物排放总量控制指标为：COD0.007t/a、氨氮 0. 0003t/a、VOCs0.6953t/a。
五、按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放口，安装用电量监控系统、视频监控设施等并按要求与环保部门监控平台联网。
六、项目建成后，按照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录》管理类别规定，在启动生产设施或者发生实际排污之前申领排污许可证或者填报排污登记表，并按规定程序和要求进行环境保护竣工验收。
七、本批复下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。
八、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。

经办人∶崔鹏鹏

 新乡县环境保护局
2022年8月16日
3、本项目落实环评批复情况
表10                 本项目落实环评批复情况
	新乡县环境保护局对本项目环评批复情况
	落实情况

	一、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资100万元，在新乡市新乡县新乡经济开发区新飞智能家电专业园1号厂房建设年产1600万只塑料制品项目。
	已落实

	二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。
	已落实

	三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。
	已落实

	（一）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固废等污染物采取相应的防治措施。
	已落实

	（二）项目运行时外排污染物应满足以下要求：
	1、废气：注塑、吹塑、壶胚预热废气经负压管道收集+活性炭吸附/脱附-催化燃烧工艺处理，尾气经不低于15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5非甲烷总烃60mg/m3的限值要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2021年修订版)A级企业非甲烷总烃10/m3的限值要求。
严格按照环评要求及A级绩效要求全过程控制废气无组织排放。厂界非甲烷总烃浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017] 162号)其他行业2.0mg/m3的要求。
	已落实

	
	2、废水：生活污水经化粪池处理后与循环冷却废水一起通过市政管网排入新乡县综合污水处理厂处理，纳管水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)C级及新乡县综合污水处理厂收水标准。
	已落实

	
	3、噪声：设备运行噪声采取厂房密闭隔声、距离衰减等措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准要求。
	已落实

	
	4、固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)控制、危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单进行控制。
	已落实

	四、污染物排放总量：本项目建成后，全厂污染物排放总量控制指标为：COD0.007t/a、氨氮 0. 0003t/a、VOCs0.6953t/a。
	已落实

	五、按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放口，安装用电量监控系统、视频监控设施等并按要求与环保部门监控平台联网。
	已落实

	六、项目建成后，按照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录》管理类别规定，在启动生产设施或者发生实际排污之前申领排污许可证或者填报排污登记表，并按规定程序和要求进行环境保护竣工验收。
	已落实

	七、本批复下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。
	已落实

	八、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。
	已落实








表五
	验收检测质量保证及质量控制：
1、验收执行标准
①废气
营运期废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5-大气污染物特别排放限值、表9-企业边界大气污染物浓度限值以及河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件-1工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业、附件-2工业企业边界，具体标准值见下表。
表11                  废气污染物排放标准
	污染因子
	标准名称
	标准限值

	非甲烷总烃
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5-大气污染物特别排放限值、表9-企业边界大气污染物浓度限值
	有组织排放口
	60mg/m3
15m高排气筒

	
	
	企业边界大气污染物浓度限值
	4mg/m3

	
	
	单位产品非甲烷总烃排放量≤0.3kg/t产品

	
	河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）
	附件-1工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业
	80mg/m3，去除率≥70%

	
	
	附件-2工业企业边界
	2.0mg/m3


②废水
营运期生活污水经化粪池处理后与循环冷却废水一起经污水管网排入新乡县综合污水处理厂处理，纳管水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)C级及新乡县综合污水处理厂收水标准。具体标准值见下表。
表12                 废水污染物排放标准
	污染因子
	标准名称
	标准限值

	COD
	新乡县综合污水处理厂收水标准
	400mg/L

	NH3-N
	
	59mg/L

	TN
	
	70mg/L

	SS
	
	180mg/L

	TP
	
	4mg/L

	COD
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级
	300 mg/L

	NH3-N
	
	25 mg/L

	TN
	
	45 mg/L

	SS
	
	250mg/L

	TP
	
	5 mg/L


③噪声
营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。
表13            工业企业厂界环境噪声排放标准         单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


2、分析方法、方法来源和所用仪器设备
本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表：
表14             检测分析方法及检测仪器一览表
	序号
	检测项目
	依据标准
	检出限

	1
	非甲烷总烃
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染 物采样方法GB/T 16157-1996及修改单
	/

	
	
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
	0.07mg/m3（以碳计）

	
	
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	0.07mg/m3（以碳计）

	2
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法  
HJ 828-2017
	4mg/L

	3
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 
GB 11901-89
	4mg/L

	4
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
HJ 535-2009
	0.025mg/L

	5
	总磷
	水质总磷的测定钼酸铵分光光度法
GB 11893-89
	0.01mg/L

	6
	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
	0.05mg/L

	7
	厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 
GB 12348-2008
	/


3、检测质量控制与质量保证
质量保证与质量控制严格按照国家相关标准要求进行，实施全过程质量保证，具体质控要求如下：
3.1所有检测及分析仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。
3.2检测人员均经考核合格，并持证上岗。
3.3所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制，检测数据严格实行三级审核。






























表六
	验收检测内容：
检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。
表15                 验收检测内容一览表
	检测类别
	检测点位
	检测项目
	检测频次

	废气
	有组织废气
	DA001活性炭吸脱附+催化燃烧处理设施进、出口
	非甲烷总烃
	检测2天，3次/天

	
	无组织废气
	厂界上风向1#、下风向2#、3#、4#
	非甲烷总烃
	检测2天，4次/天

	废水
	厂区总排口
	化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮
	检测2天，4次/天

	噪声
	四厂界外1m
	等效连续A声级
	检测2天，昼、夜各1次
























表七
	验收检测期间生产工况记录：
验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。
表16                    验收期间工况负荷表
	检测时间
	产品名称
	设计生产规模
	实际生产规模
	运行负荷（%）

	2026.08.18
	PET塑料壶
	3.3万只/d
	2.409万只/d
	73

	2026.08.19
	PET塑料壶
	3.3万只/d
	2.904万只/d
	88




	验收检测结果
一、环境保护设施调试效果
1、污染物达标排放监测结果
（1）废气监测结果与评价
根据本项目工艺流程可知，项目有组织废气为非甲烷总烃。厂界外浓度限值废气为非甲烷总烃。
项目废气有组织排放检测结果见下表。
[bookmark: _Toc522713131]表17             有组织废气检测结果              单位：mg/m3
	采样日期
	采样点位
	测次
	废气量
(m3/h)
	非甲烷总烃

	
	
	
	
	排放浓度
(mg/m3)
	排放速率
(kg/h)

	2026-8-18
	DA001活性炭吸脱附+催化燃烧处理设施进口
	1
	2.93×103
	58.5
	0.17

	
	
	2
	2.98×103
	58.2
	0.17

	
	
	3
	2.88×103
	58.1
	0.17

	
	
	均值
	2.93×103
	58.3
	0.17

	
	DA001活性炭吸脱附+催化燃烧处理设施出口
	1
	3.32×103
	5.75
	0.019

	
	
	2
	3.18×103
	5.60
	0.018

	
	
	3
	3.09×103
	5.61
	0.017

	
	
	均值
	3.20×103
	5.65
	0.018

	2026-8-19
	DA001活性炭吸脱附+催化燃烧处理设施进口
	1
	2.98×103
	58.4
	0.17

	
	
	2
	2.96×103
	58.8
	0.17

	
	
	3
	2.90×103
	58.1
	0.17

	
	
	均值
	2.95×103
	58.4
	0.17

	
	DA001活性炭吸脱附+催化燃烧处理设施出口
	1
	3.12×103
	5.60
	0.017

	
	
	2
	3.08×103
	5.54
	0.017

	
	
	3
	3.22×103
	5.52
	0.018

	
	
	均值
	3.14×103
	5.55
	0.017


[bookmark: OLE_LINK21]本项目注塑、吹塑、壶胚预热和全过程控制废气统一经“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理后经15m高排气筒排放。非甲烷总烃处理效率为88.8%~90.0%、排放浓度为5.52~5.75mg/m3，排放速率为0.017~0.019kg/h，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5非甲烷总烃有组织排放浓度60 mg/m3（15m高排气筒）的限值要求，同时满足河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件1工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度80mg/m3和去除率≥70%的要求。
表18             无组织废气检测结果               单位：mg/m3
	采样日期
	频次
	采样点位
	非甲烷总烃(mg/m3)
	气象参数

	
	
	
	
	气温
(℃)
	气压
(kPa)
	风速
(m/s)
	风向
	天气

	2026-8-18
	1
	上风向1#
	0.54
	26.7
	100.1
	1.9
	西
	多云

	
	
	下风向2#
	0.76
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	0.84
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	0.89
	
	
	
	
	

	
	2
	上风向1#
	0.61
	28.6
	100.0
	2.0
	西
	多云

	
	
	下风向2#
	0.74
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	0.93
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	0.88
	
	
	
	
	

	
	3
	上风向1#
	0.58
	29.4
	100.0
	2.2
	西
	多云

	
	
	下风向2#
	0.94
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	0.86
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	0.77
	
	
	
	
	

	
	4
	上风向1#
	0.66
	30.7
	99.9
	2.2
	西
	多云

	
	
	下风向2#
	0.93
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	0.94
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	0.86
	
	
	
	
	

	2026-8-19
	1
	上风向1#
	0.57
	26.2
	100.3
	1.5
	西北
	多云

	
	
	下风向2#
	0.78
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	0.90
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	0.74
	
	
	
	
	

	
	2
	上风向1#
	0.56
	27.3
	100.3
	2.1
	西北
	多云

	
	
	下风向2#
	0.89
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	0.92
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	0.82
	
	
	
	
	

	
	3
	上风向1#
	0.48
	28.9
	100.2
	2.4
	西北
	多云

	
	
	下风向2#
	0.80
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	0.98
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	0.78
	
	
	
	
	

	
	4
	上风向1#
	0.69
	30.2
	100.1
	2.4
	西北
	多云

	
	
	下风向2#
	0.87
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	0.91
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	0.84
	
	
	
	
	


本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：非甲烷总烃0.48~0.98mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2工业企业厂界浓度限值，中非甲烷总烃厂界外浓度限值排放监控浓度限值2.0mg/m3。
（3）废水检测结果与评价
本项目生活污水经化粪池处理后与循环冷却废水混合后在厂区总排放口的水质监测结果见下表。
表19                    废水检测结果               单位：mg/L
	检测日期
	检测项目
	单位
	厂区总排口

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	均值

	2026-8-18
	化学需氧量
	mg/L
	112
	103
	109
	106
	108

	
	悬浮物
	mg/L
	68
	64
	61
	73
	66

	
	氨氮
	mg/L
	5.23
	5.54
	5.21
	5.39
	5.34

	
	总磷
	mg/L
	0.38
	0.52
	0.46
	0.42
	0.44

	
	总氮
	mg/L
	8.60
	9.11
	8.93
	8.79
	8.86

	2026-8-19
	化学需氧量
	mg/L
	107
	111
	103
	103
	106

	
	悬浮物
	mg/L
	69
	62
	71
	74
	69

	
	氨氮
	mg/L
	5.29
	5.21
	5.32
	5.32
	5.28

	
	总磷
	mg/L
	0.38
	0.51
	0.46
	0.50
	0.46

	
	总氮
	mg/L
	9.16
	8.74
	8.50
	8.88
	8.82


[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK20]由上表可知，厂区总排放口出水水质为：COD103~112mg/l、SS61~73mg/l、氨氮5.21~5.54mg/l、总磷0.38~0.52mg/l、总氮8.6~9.11mg/l，能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)C级及新乡县综合污水处理厂收水标准要求，可以满足环境影响报告表及其审批部门审批决定的要求。
（4）噪声检测结果与评价
表20                      噪声检测结果                    dB(A)
	检测日期
	检测点位
	检测结果  dB(A)

	
	
	等效连续A声级

	
	
	昼间
	夜间

	2026-8-18
	西厂界外1m
	52
	42

	
	北厂界外1m
	53
	44

	
	东厂界外1m
	50
	42

	
	南厂界外1m
	51
	42

	2026-8-19
	西厂界外1m
	54
	44

	
	北厂界外1m
	53
	40

	
	东厂界外1m
	50
	43

	
	南厂界外1m
	50
	43

	标准限值
	65
	55

	达标判定
	达标
	达标

	备注：1.2026-8-16昼间多云，西风，风速1.9m/s；夜间多云，西风，风速2.1m/s；
2.2026-8-17昼间多云，西北风，风速2.4m/s；夜间多云，西北风，风速2.3m/s；
3.根据《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ706-2014)中6.1:对于只需判定噪声源是否达标的情况，若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值可以不进行背景噪声的测量及修正。


[bookmark: OLE_LINK23]由检测结果可知：本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为50~54dB(A)，夜间噪声值为40~44dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求。
2、总量控制指标
验收监测期间，非甲烷总烃处理效率为88.8%~90.0%、排放浓度为5.52~5.75mg/m3，排放速率为0.017~0.019kg/h，非甲烷总烃最大排放速率为0.019kg/h，验收监测时生产线最小工况为73%，注塑、吹塑、壶胚预热生产时间为7200h/a。厂区总排放口出水水质为：COD103~112mg/l、SS61~73mg/l、氨氮5.21~5.54mg/l、总磷0.38~0.52mg/l、总氮8.6~9.11mg/l，根据企业提供数据废水排放量为0.25m3/d，项目工作时间为300d/a。
表21                 本项目废气污染物实际排放量
	项目
	污染物
	最大排放速率(kg/h)
	工作时间（h/a）
	核算排放量（t/a）
	验收工况(%)
	一期+二期
	环评批复全厂量（t/a）

	
	
	
	
	
	
	实际排放总量（t/a）
	环评允许量（t/a）
	

	废气
	非甲烷总烃
	0.019
	7200
	0.1368
	73%
	0.1874 
	0.4346
	0.6953

	一期+二期共用1套治理设施及1根排气筒，验收监测期间一期+二期设备同时开启，故本次核算排放量为一期+二期


表21                 本项目废水污染物实际排放量
	项目
	污染物
	最大出厂排放浓度(mg/L)
	排放时间（h/a）
	核算出厂排放量（t/a）
	验收工况(%)
	实际排放量（t/a）
	环评允许排环境量（t/a）

	
	
	
	
	
	
	出厂量
	排入环境
	一期+二期
	全厂

	废水
	流量(m3/d)
	0.25
	300d/a
	75
	73%
	[bookmark: OLE_LINK3]102.7
	102.7
	108.75
	174

	
	COD
	112
	
	0.0084
	
	0.0115
	0.0041
	0.0044
	0.0070

	
	NH3-N
	5.54
	
	0.0004
	
	0.0005
	0.0002
	0.0002
	0.0003

	
	TP
	0.52
	
	0.000039
	
	0.000053
	0.00004
	0.00006
	0.0001

	
	TN
	9.11
	
	0.00068
	
	0.00093
	0.0015
	0.0016
	0.0026

	新乡县综合污水处理厂出水水质COD 40mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN15mg/L


由上表可知，验收期间本次项目建成后全厂各项污染物排放总量小于环评批复量及本期允许排放量。
二、环境管理检查
1、环保手续与“三同时”执行情况
建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。
2、环境管理制度及执行情况
建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。
3、环保设施运转情况
检测期间各项环保设施运转正常。
4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析
表22            本项目与暂行办法第八条对比分析
	内容
	本项目情况
	对比结果

	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。
	相符

	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。
	相符

	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。
	不涉及

	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。
	不涉及

	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目已办理排污许可登记。
	相符

	分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目属于分期建设、分期验收项目，项目分期建设的“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”能满足项目分期建设废气污染物治理能力。
	相符

	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。
	不涉及

	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。
	不涉及

	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。
	不涉及






表八
	验收检测结论：
[bookmark: _Toc504492863][bookmark: _Toc501703566]1、环境保护设施验收结论
①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。
②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。
③验收检测期间，本项目注塑、吹塑、壶胚预热和全过程控制废气统一经“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理后经15m高排气筒排放。非甲烷总烃处理效率为88.8%~90.0%、排放浓度为5.52~5.75mg/m3，排放速率为0.017~0.019kg/h，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5非甲烷总烃有组织排放浓度60 mg/m3（15m高排气筒）的限值要求，同时满足河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件1工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度80mg/m3和去除率≥70%的要求。
本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：非甲烷总烃0.48~0.98mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2工业企业厂界浓度限值，中非甲烷总烃厂界外浓度限值排放监控浓度限值2.0mg/m3。
[bookmark: _Hlk115196700][bookmark: _Hlk115196667]④验收检测期间，生活污水经化粪池处理后与循环冷却废水，在厂区总排口通过污水管网排入新乡县综合污水处理厂进一步处理，厂区总排口出水水质为：COD103~112mg/l、SS61~73mg/l、氨氮5.21~5.54mg/l、总磷0.38~0.52mg/l、总氮8.6~9.11mg/l，能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)C级及新乡县综合污水处理厂收水标准要求，可以满足环境影响报告表及其审批部门审批决定的要求。
[bookmark: _Hlk115196716]⑤验收检测期间，本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为50~54dB(A)，夜间噪声值为40~44dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求。
[bookmark: _Hlk115196736]⑥本项目一期验收工程营运期固废包括一般固废和危险废物。其中一般固废主要为废包装袋、不合格品、废边角料；危险固废为废气处理装置产生的废活性炭。已经按照环保要求建设一般固废暂存间1座（10 m2），对产生的一般固废收集至一般固废暂存间后定期外售，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。已建设危废暂存间1座（10 m2），危险废物暂存间暂存后定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。
[bookmark: _Toc501703567][bookmark: _Toc504492864]2、环境管理检查结论
项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。



建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
	建设项目
	项目名称
	河南诚创包装工业有限公司年产1600万只塑料制品项目
	项目代码
	2206-410721-04-01-630869
	建设地点
	新乡市新乡县新乡经济开发区新飞智能家电专业园1号厂房

	
	行业类别（分类管理名录）
	C2926塑料包装箱及容器制造
	建设性质
	√新建（迁建）  □改扩建   □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	E 113.7991°
N 35.1484°

	
	设计生产能力
	PE塑料壶600万只/年、
PET塑料壶1000万只/年
	实际生产能力
	PET塑料壶1000万只/年（一期+二期）
	环评单位
	河南蓝天环境工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	新乡市生态环境局新乡县分局
	审批文号
	新环表[2022]31号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2026.1
	竣工日期
	2026.7.25
	排污许可证申领时间
	2026.7.31

	
	环保设施设计单位
	河南绿帆环保工程有限公司
	环保设施施工单位
	河南绿帆环保工程有限公司
	本工程排污许可证编号
	91410721MA9L78F67K001X

	
	验收单位
	河南诚创包装工业有限公司
	环保设施检测单位
	河南环碳检测技术有限公司
	验收检测时工况
	73%～88%

	
	投资总概算（万元）
	100
	环保投资总概算(万元)
	12
	所占比例（%）
	12%

	
	实际总投资
	30万元
	实际环保投资(万元)
	8
	所占比例（%）
	26.7%

	
	废水治理（万元）
	0.5
	废气治理（万元）
	7
	噪声治理（万元）
	0.5
	固体废物治理(万元)
	/
	绿化及生态（万元）
	0
	其他（万元）
	0

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	300天

	运营单位
	河南诚创包装工业有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91410721MA9L78F67K
	验收时间
	2026年8月-9月

	污染
物排
放达
标与
总量
控制（工
业建
设项
目详填）
	污染物
	原有排
放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水（万t/a）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0041
	0.0044
	/
	0.0041
	0.0070
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0002
	0.0002
	/
	0.0002
	0.0003
	/
	/

	
	总磷
	/
	/
	/
	/
	/
	0.00004
	0.00006
	/
	0.00004
	0.0001
	/
	/

	
	总氮
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0015
	0.0016
	/
	0.0015
	0.0026
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	VOCs
	/
	/
	/
	/
	/
	[bookmark: OLE_LINK24]0.1874
	0.4346
	/
	0.1874
	0.6953
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一期+二期共用1套治理设施及排放口，验收监测期间一期+二期设备同时开启，故本次核算排放量为一期+二期


填表单位（盖章）：河南诚创包装工业有限公司           填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：
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