表一
	建设项目名称
	辉县市大昌弹簧有限公司年产150吨弹簧项目

	建设单位名称
	辉县市大昌弹簧有限公司

	建设项目性质
	新建  改扩建  技改  迁建

	建设地点
	辉县市产业集聚区城西园区

	主要产品名称
	弹簧

	设计生产能力
	弹簧150吨/a

	实际生产能力
	弹簧150吨/a

	建设项目环评时间
	2015.04
	开工建设时间
	2026.1

	调试时间
	2026.7.1~2026.8.31
	验收现场监测时间
	2026.8.19~2026.8.20

	环评报告表
审批部门
	辉县市环境保护局
	环评报告表
编制单位
	河南省正德环保科技有限公司

	环保设施设计单位
	河南省绿生环保设备有限公司
	环保设施施工单位
	河南省绿生环保设备有限公司

	投资总概算
	700
	环保投资总概算
	5
	比例
	0.7%

	实际总概算
	700
	环保投资
	10
	比例
	1.4%

	验收监测依据
	1.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；
2.《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；
3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》（2020年9月1日）；
4.《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日）；
5.《国家危险废物名录》（2025年版）；
6.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；
7.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
8.《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）；
9.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日）；
10.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；
11.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号）（2020.12.13）；
12.《辉县市大昌弹簧有限公司年产150吨弹簧项目环境影响报告表》，河南省正德环保科技有限公司，2015年4月；
13.辉县市环境保护局关于《辉县市大昌弹簧有限公司年产150吨弹簧项目环境影响报告表》的批复（辉环监〔2015〕14号、2015.4.21）；
14.辉县市大昌弹簧有限公司排污许可证，许可证编号：914107823449251972001Z。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1、废气
本次验收工程产生的废气主要为回火工序产生的油雾、非甲烷总烃废气，磨头产生的颗粒物废气，污染物执行标准如下表所示。
表1            废气污染物排放标准
	污染
类别
	执行标准
	污染因子
	标准限值

	大气
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
	颗粒物
	排放速率
	3.5kg/h

	
	
	
	有组织排放口
	120mg/m3

	
	
	
	企业边界
	1.0mg/m3

	
	
	以非甲烷总烃
	有组织
	120mg/m3

	
	
	
	企业边界
	4.0mg/m3

	
	
	油雾
	/
	/


2、废水
本次验收工程产生的废水为员工的生活污水，无生产废水，污染物执行标准如下表所示。
表2            废水污染物排放标准
	污染
类别
	执行标准
	污染因子
	标准限值

	废水
	辉县市共城污水净化有限责任公司（辉县市污水处理厂）收水标准
	COD
	360mg/L

	
	
	SS
	180mg/L

	
	
	NH3-N
	30mg/L

	
	
	TP
	3mg/L

	
	
	TN
	40mg/L


3、噪声
本次验收工程运行期噪声源主要有冲床、磨床、数控电脑绕簧机、连续式回火炉等，各厂界噪声执行标准如下表所示。
[bookmark: _Ref307476589]表3           噪声污染物执行标准限值
	标准名称
	昼间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
	昼间65dB(A)
夜间55dB(A)


4、固废
一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。
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表二
	工程建设内容：
1、项目情况
本项目环境影响报告表于2015年04月编制完成，2015年04月21日辉县市环境保护局出具了关于《辉县市大昌弹簧有限公司年产150吨弹簧项目环境影响报告表》的批复（辉环监〔2015〕14号），对该报告表予以批复。本项目于2026年1月竣工，并于2026年7月1日-2026年8月31日进行了调试生产。辉县市大昌弹簧有限公司根据现场调查情况、监测方案以及监测结果，同时按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环保部公告【2018】第9号），编制完成了《辉县市大昌弹簧有限公司年产150吨弹簧项目竣工环境保护验收监测报告》。
2、项目地理位置
本项目位于辉县市产业集聚区城西园区，租赁现有厂房进行生产。
项目北侧为河南省辉纺纺织有限公司，南侧为空厂房，西侧为新乡市振农饲料有限公司，东侧为厂区道路，项目项目环境保护目标及周边环境图见图1。
[bookmark: _GoBack][image: 4][image: ]图1  项目环境保护目标及周边环境图邻厂


空厂房
本项目
振农饲料

园区道路

河南省辉纺纺织有限公司

3、项目基本情况
项目基本建设情况见下表。

表4                      项目基本概况一览表
	项目
	环评及批复内容
	实际建设内容
	是否与环评一致

	建设单位
	辉县市大昌弹簧有限公司
	辉县市大昌弹簧有限公司
	一致

	产品方案
	弹簧150吨/a
	弹簧150吨/a
	一致

	项目地址
	辉县市产业集聚区城西园区
	辉县市产业集聚区城西园区
	一致

	占地面积
	1980m2
	1980m2
	一致

	总投资
	700万
	700万
	一致

	劳动制度
	员工定员16人，单班制（每班8小时），年工作250天
	员工定员16人，单班制（每班8小时），年工作250天
	一致


本项目在实际建设过程中与环评相比，项目建设单位、项目地址、占地面积、产品方案、总投资及劳动定员均未发生变动。
4、项目主要组成
项目基本建设情况见下表。
表5                 项目主要组成情况一览表
	项目
	建设内容
	环评及批复内容
	实际建设内容
	是否与环评一致

	主体
工程
	生产车间
	面积960m³
	面积960m³
	一致

	辅助
工程
	原料、成品仓棚
	面积300m³
	面积300m³
	一致

	环保工程
	废水
	生活污水
	化粪池1座
	生活污水
	化粪池1座
	一致

	
	废气
	回火废气
	15m高排气筒
	回火废气
	集气罩+“油雾净化器+活性炭吸附”装置+15m排气筒
	增加废气治理措施

	
	
	磨头废气
	自然沉降室
	磨头废气
	集气罩+袋式除尘器+15m排气筒
	增加废气治理措施，废气由无组织排放，改为有组织排放。

	
	噪声
	基础减振、厂房隔声
	基础减振、厂房隔声
	一致

	
	固废
	一般固废间
	1座，一层，占地面积10m2
	一般固废间
	1座，一层，占地面积10m2
	一致

	
	
	危废暂存间
	/
	危废暂存间
	1座，一层，占地面积10m2
	新增危废间

	公用工程
	电
	产业集聚区市政供水管网统一提供
	产业集聚区市政供水管网统一提供
	一致

	
	水
	产业集聚区市政供电管网统一提供
	产业集聚区市政供电管网统一提供
	一致


5、工程主要设备
本次验收项目生产设备一览表如下。
表6                   本次验收设备一览表
	序号
	设备名称
	环评批复
	实际建设
	备注

	
	
	型号
	数量
	型号
	数量
	

	1
	数控电脑绕簧机
	CN835
	8
	CN835
	8
	一致

	2
	冲床
	10t
	2
	10t
	2
	一致

	3
	磨床
	园500
	1
	园500
	1
	一致

	4
	砂轮机
	园250
	1
	园250
	1
	一致

	5
	连续式回火炉
	HT-530
	1
	HT-530
	1
	一致

	6
	弹簧拉压试验机
	JT1000
	3
	JT1000
	3
	一致


6、原辅材料消耗
项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。
表7               项目主要原辅材料及能源消耗一览表
	序号
	原辅材料
	环评批复用量
	实际生产用量
	一致性

	1
	弹簧钢丝
	160t/a
	160t/a
	一致

	2
	防锈油
	5t/a
	5t/a
	一致

	3
	电
	4万kW·h
	4万kW·h
	一致

	4
	水
	150m3/a
	50m3/a
	一致


本项目验收期间原辅材料消耗与环评批复一致。















	主要工艺流程及产污环节
本次验收项目主要产品为弹簧，实际生产工艺流程与环评及批复一致。
[image: ]1、生产工艺流程
图2  生产工艺及产污工序
工艺流程说明：
绕制：将各种型号的钢丝用数控电脑绕簧机绕制成不同直径的弹簧。
磨头：为了保证螺旋压缩弹簧的垂直度，并使两支承圈的端面与其他零件保持接触，减少挠曲和保证主机（或零、部件）的特性。螺旋压缩弹簧的两端面一般均要进行磨削加工，这道工序通常称磨簧。磨簧大致有三种操作方式：手工磨削、半自动磨削和自动磨削，本项目采用砂轮机半自动磨削和磨床自动磨削。
回火：所谓回火处理是指将正常化处理之钢材在浸置于一低于临界温度一段时间后，以一定的速率冷却下来，以增加材料之韧性的一种处理。本项目回火温度约为260°C，目的为：1经回火处理后材料的屈服强度提高到抗拉强度的90%，改善弹簧抗蠕变性能。2释放拉丝及卷簧过程造成的残余应力。3稳定弹簧形状（回火15-30分钟后弹簧外圈会缩到一个稳定水平）。
防锈处理：本项目弹簧在回火处理后，将弹簧浸入装有防锈油的铁槽内，使弹簧全部沾满防锈油，起到防锈的作用。防锈油循环使用，并且需要定期进行补充。
2、产污环节
本次验收项目产污环节见下表。
表8                 本项目产污环节一览表
	污染
因素
	产污环节
	污染物
	防治措施

	废气
	回火
	油雾、非甲烷总烃
	集气罩
	油雾净化器+活性炭吸附
	15m高排气筒DA001

	
	磨头
	颗粒物
	集气罩
	袋式除尘器
	15m高排气筒DA002

	废水
	生活污水
	COD、NH3-N、SS、TP、TN
	化粪池
	厂区废水总排口
	辉县市共城污水净化有限责任公司

	噪声
	冲床、磨床、连续式回火炉等
	噪声
	基础减振、密闭隔声等

	固废
	绕制
	废边角料
	一般固废暂存间暂存后，定期外售

	
	袋式除尘器
	金属粉尘
	一般固废暂存间暂存后，定期外售

	
	有机废气治理设施
	废活性炭
	危废贮存库暂存后，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置

	
	
	废油
	危废贮存库暂存后，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置











表三
	主要污染源、污染物处理和排放
1、废气
本次验收工程产生的废气主要为弹簧生产过程中回火工序产生的油雾、非甲烷总烃。回火工序废气经集气罩收集后，经油雾净化器+活性炭吸附活性炭吸附（TA001）处理后，通过15m高排气筒DA001有组织排放。
磨头废气采用集气罩收集，经袋式除尘器（TA002）处理后，通过15m高排气筒DA002有组织排放。
本项目废气治理措施工艺流程见下图。
图3  本次验收项目废气治理工艺路线图
2、废水
本次验收工程废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入辉县市共城污水净化有限责任公司。
图4  本次验收项目废水治理工艺路线图
3、噪声
本次验收项目主要的噪声源为冲床、磨床、连续式回火炉等生产设备运行噪声，采取基础减振、距离衰减和厂房隔声等相应的降噪措施。
图5  噪声治理流程示意图
4、固废
本次验收项目一般废物为：绕制产生的废边角料，磨头工序废气收集产生的金属粉尘。
一般固废暂存于厂内一座10m2的一般固废暂存间内定期外售，一般固废暂存间的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
本次验收项目危险废物为：废气治理设施产生的废活性炭、废油，收集后危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处置资质的单位处置。
危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。
图6  固废处理流程示意图






5、环保设施“三同时”落实情况
本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。
表9                 本项目环保投资一览表
	类别
	产污环节
	环评批复防治措施
	投资
（万元）
	实际建设防治措施
	投资
（万元）

	废水
	生活污水
	化粪池
	3
	化粪池
	3

	废气
	回火
	15m高排气筒
	0.2
	集气罩+油雾净化器+活性炭吸附活性炭吸附（TA001）+15排气筒（DA001）
	4

	
	磨头
	自然沉降室
	/
	集气罩+袋式除尘器（TA002）+15m高排气筒（DA002）
	0.8

	固体
废物
	一般固废
	一般固废间10m2
	0.2
	一般固废间10m2
	0.2

	
	危险废物
	危废暂存间10m2
	/
	危废暂存间10m2
	0.4

	噪声
	高噪声设备
	基础减振、厂房隔声
	1
	基础减振、厂房隔声
	1

	绿化
	/
	/
	0.6
	/
	0.6

	合计
	5
	合计
	10







	6、厂区平面布置及监测点位图
[image: ]图6  监测点位示意图
7、项目变动情况分析
本次验收工程实际建设情况、厂址位置、平面布置、原辅材料和生产工艺等方面均与环评及批复要求一致。与环评批复不一致的地方有：
废气治理设施发生变动：
本项目环评批复环保治理设施为：
①磨头工序产生的颗粒物废气采用沉降室自然沉降；
②回火工序产生的油雾、非甲烷总烃废气收集后，经15m高排气筒排放。
本项目实际建设为：
①磨头工序产生的颗粒物废气集气罩收集后，由袋式除尘器处理，处理后的废气经15m高排气筒排放；
②回火工序产生的油雾、非甲烷总烃废气收集后，经油雾净化器+活性炭吸附处理，处理后的废气经15m高排气筒排放。
本次验收增加磨头工序增加袋式除尘器，磨头工序废气由无组织排放改为有组织排放，回火工序增加油雾净化器+活性炭吸附对废气进行处理，属于改进措施，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》第8条内容，属于污染防治措施强化或改进的措施。
本次验收的危险废物种类根据实际产生情况，增加了废油、废活性炭，危废间暂存，交由有资质单位处理。
对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本次变动不会导致文件中所列情形发生，因此不属于重大变动。
本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）以下简称《通知》的对比分析：
表10               本项目与《通知》的对比分析
	通知内容
	本项目情况
	对比结果

	性质
	1、建设项目开发、使用功能发生变化的。
	未变化
	不属于

	规模
	2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
	未变化
	不属于

	
	3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	
	

	
	4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细非甲烷总烃不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入非甲烷总烃、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	
	

	地点
	5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	未变化
	不属于

	生产工艺
	6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
（3）废水第一类污染物排放量增加的；
（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
	未变化
	不属于

	
	7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	未变化
	不属于

	环境保护措施
	8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	磨头工序增加袋式除尘器，磨头工序废气由无组织排放改为有组织排放，回火工序废气增加油雾净化器+活性炭吸附对废气进行处理，属于强化和改进措施
	不属于

	
	9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	未变化
	不属于

	
	10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	未变化
	不属于

	
	11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	未变化
	不属于

	
	12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	未变化
	不属于

	
	13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	未变化
	不属于


综上，本次验收项目变动不属于重大变动，原环评的环境影响评价结论未发生变化。








表四
	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：
1、项目环境影响报告表主要结论
辉县市大昌弹簧有限公司年产150吨弹簧项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。
























	2、审批部门审批决定
审批意见
辉环监〔2015〕14号
辉县市环境保护局
关于《辉县市大昌弹簧有限公司年产150吨弹簧项目
环境影响报告表》的批复
辉县市大昌弹簧有限公司：
你公司委托河南省正德环保科技有限公司编制的《辉县市大昌弹簧有限公司年产150吨弹簧项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)已收悉，经研究，批复如下：
一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。
二、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保措施及环保投资，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。
(一)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染物，应采取相应的防治措施。(二)项目运行时，外排污染物应满足以下要求：
1.废水：生活废水经化粪池处理后通过市政污水管网进入辉县市污水处理厂进一步处理。
2.废气：回火工序产生油雾经集气罩收集后通过15米高排气筒排放；磨头工序产生的粉尘经沉降室自然沉降。
3.噪声：厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348一2008)2类区昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求。
4.固废：本项目产生的固体废物全部妥善处理或综合利用。一般固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)进行控制，避免对环境造成二次污染。确监管责任人，加强检查和监管
三、项目建成后，须向我局提交试生产申请书，经检查同意后方可进行试生产，试生产期间按规定程序向我局申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投产。该项目由百泉环保所负责日常监督管理，应明确监管责任人，加强检查和监管。
四、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。




经办人：                                        2015年4月21日






	3、本项目落实环评批复情况
表11                  项目落实环评批复情况
	批复情况
	落实情况

	一、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资700万元，在辉县市产业集聚区城西园区建设辉县市大昌弹簧有限公司年产150吨弹簧项目。
	已落实

	二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。
	已落实，已公开

	三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。
（一）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固废等污染物采取相应的防治措施。
（二）项目运行时外排污染物应满足以下要求：
1、废气：回火工序产生的非甲烷总烃、油雾集气罩收集后，引入“油雾净化器+活性炭吸附”装置处理，处理尾气由15m高排气筒排出，非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃有组织排放限值120mg/m3。磨头工序产生的颗粒物废气经集气罩收集后，采用袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排出，颗粒物废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物有组织排放120mg/m3，限值要求，同时满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求（颗粒物10mg/m3）
无组织非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃企业边界4.0mg/m3的限值要求，同时满足河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）非甲烷总烃无组织排放限值2mg/m3的排放标准。无组织颗粒物满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求（颗粒物0.5mg/m3）
2、废水：生活废水经化粪池处理后排入辉县市共城污水净化有限责任公司进一步处理，导管冷却排污水、配件冷却排污水及纯水制备废水与生活污水一同排入辉县市共城污水净化有限责任公司处理。
3、噪声：设备运行噪声采取基础减振、厂房隔声等等措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
4、固废：固体废物全部按环评要求妥善处理或综合利用，一般固废贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的标准要求进行控制，危险废物贮存按照《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)及2023修改的相关要求，避免对环境造成二次污染。
	已落实，各项污染物达标排放

	四、污染物排放总量：本项目建成后，全厂污染物总量控制指标为COD 0.0032t/a、NH3-N 0.0003t/a。
	已落实

	五、按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放口。
	已落实

	六、项目建成后，按照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录》管理类别规定，在启动生产设施或者发生实际排污之前申领排污许可证或者填报排污登记表，并按规定程序和要求进行环境保护竣工验收，将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查，建设单位应对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，防范环境安全风险。
	已落实

	七、本批复下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。
	已落实

	八、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。
	已落实


由上表可知，本项目实际建设已落实环评批复中的各项要求。



表五
	验收监测质量保证及质量控制：
受辉县市大昌弹簧有限公司委托，河南环碳检测技术有限公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。
1、分析方法及检测使用仪器
本次监测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表：
表12                  检测分析方法及仪器一览表
	序号
	检测项目
	依据标准
	检出限

	1
	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染 物采样方法GB/T 16157-1996及修改单
	/

	
	
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
 HJ 836-2017
	1.0mg/m3

	
	
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 
HJ 1263-2022
	168μg/m3

	2
	非甲烷总烃
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
	0.07mg/m3
（以碳计）

	
	
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	0.07mg/m3
（以碳计）

	3
	油雾
	固定污染源废气 油雾和油雾的测定 红外分光光度法 
HJ 1077-2019
	0.1mg/m3

	4
	悬浮物
	水质悬浮物的测定重量法
GB 11901-89
	4mg/L

	5
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
HJ 828-2017
	4mg/L

	6
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
HJ 535-2009
	0.025mg/L

	7
	总磷
	水质总磷的测定钼酸铵分光光度法
GB 11893-89
	0.01mg/L

	8
	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
 HJ 636-2012
	0.05mg/L

	9
	厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 
GB 12348-2008
	/


2、质量控制措施
1、按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。
2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。
3、检测仪器符合国家有关标准或技术要求，检测分析仪器经计量部门检定合格准用，检测人员持证上岗。
4、检测采样记录及分析测试结果按技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保检测数据的有效。


























表六
	验收监测内容：
1、验收执行标准
①废气
表13            废气污染物排放标准
	污染
类别
	执行标准
	污染因子
	标准限值

	大气
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
	颗粒物
	排放速率
	3.5kg/h

	
	
	
	有组织排放口
	120mg/m3

	
	
	
	企业边界
	1.0mg/m3

	
	
	以非甲烷总烃
	有组织
	120mg/m3

	
	
	
	企业边界
	4.0mg/m3

	
	
	油雾
	/
	/


②废水
表14            废水污染物排放标准
	污染
类别
	执行标准
	污染因子
	标准限值

	废水
	辉县市共城污水净化有限责任公司（辉县市污水处理厂）收水标准
	COD
	360mg/L

	
	
	SS
	180mg/L

	
	
	NH3-N
	30mg/L

	
	
	TP
	3mg/L

	
	
	TN
	40mg/L


③噪声
营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表15。
表15           噪声污染物执行标准限值
	标准名称
	昼间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
	65dB(A)


2、总量控制指标
环评中项目建成后全厂总量控制指标：COD 0.0032t/a、NH3-N 0.0003t/a。
本次验收工程总量控制指标为：COD 0.0032t/a、NH3-N 0.0003t/a。

3、验收监测内容
监测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、采样点位、监测频次见下表。
表16                    验收监测内容一览表
	检测类别
	检测点位
	检测项目
	检测频次

	废气
	有组织废气
	油雾净化器+活性炭吸附装置进、出口
	非甲烷总烃、油雾
	检测2天，3次/天

	
	
	袋式除尘器进、出口
	颗粒物
	

	
	无组织废气
	厂界上风向1#，下风向2#、3#、4#
	颗粒物、非甲烷总烃
	检测2天，4次/天

	废水
	厂区总排口
	悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮
	检测2天，4次/天

	噪声
	厂界四周外1m
	等效连续A声级
	检测2天，昼、夜各1次



















表七
	验收监测期间生产工况记录：
验收监测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。
表17                   验收期间工况负荷表
	监测时间
	产品名称
	设计生产规模
	生产规模
	运行负荷（%）

	2026.8.19
	弹簧
	0.6t/d
	0.54t/d
	90%

	2026.8.20
	弹簧
	0.6t/d
	0.54t/d
	90%

	备注：生产负荷由辉县市大昌弹簧有限公司提供。




	验收监测结果：
一、污染物排放监测结果
1、废气监测结果
（1）有组织废气监测结果
[bookmark: _Toc29107]有组织废气污染物监测结果见下表。
表18                有组织废气监测结果表
	采样日期
	采样点位
	测次
	废气量
(m3/h)
	非甲烷总烃

	
	
	
	
	排放浓度
(mg/m3)
	排放速率
(kg/h)

	2026-8-19
	油雾净化器+活性炭吸附装置进口
	1
	1.11×103
	50.8
	0.056

	
	
	2
	1.09×103
	51.0
	0.056

	
	
	3
	1.13×103
	51.2
	0.058

	
	
	均值
	1.11×103
	51.0
	0.057

	
	油雾净化器+活性炭吸附装置出口
	1
	1.23×103
	5.29
	6.5×10-3

	
	
	2
	1.25×103
	5.19
	6.5×10-3

	
	
	3
	1.26×103
	5.07
	6.4×10-3

	
	
	均值
	1.25×103
	5.18
	6.5×10-3

	2026-8-20
	油雾净化器+活性炭吸附装置进口
	1
	1.15×103
	45.5
	0.052

	
	
	2
	1.19×103
	45.8
	0.055

	
	
	3
	1.25×103
	45.8
	0.057

	
	
	均值
	1.20×103
	45.7
	0.055

	
	油雾净化器+活性炭吸附装置出口
	1
	1.31×103
	5.18
	6.8×10-3

	
	
	2
	1.35×103
	5.13
	6.9×10-3

	
	
	3
	1.28×103
	5.20
	6.7×10-3

	
	
	均值
	1.31×103
	5.17
	6.8×10-3


续表18                有组织废气监测结果表
	采样日期
	采样点位
	测次
	废气量
(m3/h)
	油雾

	
	
	
	
	排放浓度
(mg/m3)
	排放速率
(kg/h)

	2026-8-19
	油雾净化器+活性炭吸附装置进口
	1
	1.07×103
	11.8
	0.013

	
	
	2
	1.12×103
	11.2
	0.013

	
	
	3
	1.09×103
	11.2
	0.012

	
	
	均值
	1.09×103
	11.4
	0.012

	
	油雾净化器+活性炭吸附装置出口
	1
	1.19×103
	0.3
	3.6×10-4

	
	
	2
	1.08×103
	0.4
	4.3×10-4

	
	
	3
	1.20×103
	0.3
	3.6×10-4

	
	
	均值
	1.16×103
	0.3
	3.5×10-4

	2026-8-20
	油雾净化器+活性炭吸附装置进口
	1
	1.18×103
	10.6
	0.013

	
	
	2
	1.06×103
	11.8
	0.013

	
	
	3
	1.20×103
	10.4
	0.012

	
	
	均值
	1.15×103
	10.9
	0.013

	
	油雾净化器+活性炭吸附装置出口
	1
	1.27×103
	0.3
	3.8×10-4

	
	
	2
	1.31×103
	0.2
	2.6×10-4

	
	
	3
	1.26×103
	0.3
	3.8×10-4

	
	
	均值
	1.28×103
	0.3
	3.8×10-4


由上表可知，本次验收项目运行期间，DA001排放口的非甲烷总烃排放浓度为5.07~5.29 mg/m3、排放速率为6.4×10-3~6.9×10-3kg/h，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃有组织浓度120mg/m3。
（2）无组织废气监测结果
无组织废气污染物监测结果见下表。
表19                   无组织废气监测结果
	采样日期
	频次
	采样点位
	颗粒物(μg/m3)
	非甲烷总烃(mg/m3)
	气象参数

	
	
	
	
	
	气温(℃)
	气压(kPa)
	风速(m/s)
	风向
	天气

	2026-8-19
	1
	上风向1#
	210
	0.54
	27.0
	99.9
	1.5
	西南
	多云

	
	
	下风向2#
	233
	0.73
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	240
	0.90
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	244
	0.80
	
	
	
	
	

	
	2
	上风向1#
	215
	0.42
	28.1
	99.8
	1.5
	西南
	多云

	
	
	下风向2#
	239
	0.77
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	232
	0.89
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	235
	0.73
	
	
	
	
	

	
	3
	上风向1#
	211
	0.62
	28.2
	99.8
	1.7
	西南
	多云

	
	
	下风向2#
	235
	0.82
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	241
	0.89
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	234
	0.74
	
	
	
	
	

	
	4
	上风向1#
	208
	0.60
	27.1
	99.9
	1.7
	西南
	多云

	
	
	下风向2#
	228
	0.99
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	232
	0.84
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	238
	0.94
	
	
	
	
	

	2026-8-20
	1
	上风向1#
	212
	0.50
	28.1
	100.1
	2.2
	西南
	阴

	
	
	下风向2#
	225
	0.92
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	227
	0.80
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	235
	0.89
	
	
	
	
	

	
	2
	上风向1#
	215
	0.59
	30.1
	100.1
	2.4
	西南
	阴

	
	
	下风向2#
	234
	0.91
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	235
	0.75
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	231
	0.90
	
	
	
	
	

	
	3
	上风向1#
	213
	0.62
	31.2
	100.0
	2.4
	西南
	阴

	
	
	下风向2#
	241
	0.76
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	240
	0.98
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	226
	0.86
	
	
	
	
	

	
	4
	上风向1#
	210
	0.67
	30.0
	100.1
	2.0
	西南
	阴

	
	
	下风向2#
	230
	0.94
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	236
	0.83
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	228
	0.76
	
	
	
	
	


由上表可知，本次验收项目运行期间，厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度为0.42~0.99mg/m3。非甲烷总烃排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）无组织非甲烷总烃2.0mg/m3的限值要求。厂界无组织颗粒物废气排放浓度为208μg/m3～244μg/m3。颗粒物排放浓度满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求（颗粒物0.5mg/m3）。
2、废水监测结果
废水监测结果见下表
表20                      废水监测结果
	检测日期
	检测项目
	单位
	厂区总排口

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	均值

	2026-8-19
	悬浮物
	mg/L
	34
	41
	37
	39
	38

	
	化学需氧量
	mg/L
	100
	99
	104
	95
	100

	
	氨氮
	mg/L
	4.56
	4.45
	4.50
	4.47
	4.50

	
	总磷
	mg/L
	0.33
	0.38
	0.40
	0.30
	0.35

	
	总氮
	mg/L
	8.41
	8.55
	7.94
	8.31
	8.30

	2026-8-20
	悬浮物
	mg/L
	45
	40
	35
	43
	41

	
	化学需氧量
	mg/L
	100
	98
	102
	101
	100

	
	氨氮
	mg/L
	4.59
	4.36
	4.70
	4.49
	4.54

	
	总磷
	mg/L
	0.34
	0.38
	0.39
	0.42
	0.38

	
	总氮
	mg/L
	8.24
	8.64
	8.22
	8.60
	8.42


由上表可知，本次验收项目运行期间，废水排放满足辉县市共城污水净化有限责任公司（辉县市污水处理厂）收水标准限值要求。
3、噪声监测结果
本项目厂界噪声检测结果见下表。
表21                  厂界噪声监测结果表          单位：dB（A）
	检测日期
	检测点位
	检测结果

	
	
	等效连续A声级

	
	
	昼间

	2026-8-19
	南厂界外1m
	52

	
	东厂界外1m
	53

	2026-8-20
	南厂界外1m
	54

	
	东厂界外1m
	53

	标准限值
	60

	结果判定
	达标

	备注：1、2026-8-19昼间多云，西南风，风速1.5m/s；
2、2026-8-20昼间阴，西南风，风速2.4m/s；
3、由于该企业西、北厂界邻厂，不布点检测；
4、由于该企业夜间不生产，不布点检测；
5、根据《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ706-2014)中6.1:对于只需判定噪声源是否达标的情况，若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值可以不进行背景噪声的测量及修正。


本项目西侧、北侧为共用墙，不具备监测条件。
由检测结果可知：本项目厂界昼间噪声值为：52~54dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）的限值要求。
4、固体废物监测
本次验收项目一般废物为：废边角料、废金属粉尘。
一般固废暂存于厂内一座10m2的一般固废暂存间内定期外售，一般固废暂存间的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
本次验收项目危废废物为：废油、废活性炭。
危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。
上述固废均能够妥善处置，不外排，本项目不需设置固废监测。
5、污染物排放总量核算
根据监测数据与环评报告，本项目污染物实际排放量与环评批复量见下表。
表22       本次验收项目废气污染物排放量核算汇总
	类型
	排放口编号
	污染因子
	排放速率均值kg/h
	排放时间h/a
	实际年排放量t/a
	验收期间工况%
	满负荷下实际年排放量t/a

	废气
	DA001
	非甲烷总烃
	0.00665
	2000
	0.0133
	90
	0.0148

	
	
	油雾
	0.000365
	2000
	0.00073
	90
	0.0008

	
	DA002
	颗粒物
	0.003
	2000
	0.006
	90
	0.0067


表23       本次验收项目废水污染物排放量核算汇总
	类型
	排放口编号
	污染因子
	污水处理厂浓度mg/L
	排放时间d/a
	实际年排放量t/a
	验收期间工况%
	满负荷下实际年排放量t/a

	废水
	DW001
	COD
	40
	250
	0.00234
	90
	0.0026

	
	
	氨氮
	2.0
	
	0.000115
	
	0.000128

	
	
	总磷
	0.4
	
	0.000023
	
	0.0000256

	本次验收生活污水及生产废水排放口无法形成径流，废水流量根据实际生产情况核算，满负荷废水排放量为0.256m3/d。


本次验收项目实际排放量与环评批复总量对比情况如下表所示。
表24             本次验收项目污染物总量对比    单位：t/a
	污染物
	本项目验收满负荷运行实际排放总量
	项目环评批复排放总量

	非甲烷总烃
	0.0148
	/

	油雾
	0.0008
	0.016

	颗粒物
	0.0067
	0.16

	COD
	0.0026
	0.0032

	氨氮
	0.000128
	0.0003

	总磷
	0.0000256
	/


6、环境管理检查
（1）环保手续与“三同时”执行情况
建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。
（2）环境管理制度及执行情况
建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。
（3）环保设施运转情况
检测期间各项环保设施运转正常。
（4）与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）以下简称《暂行办法》对比分析
表25            本项目与《暂行办法》第八条对比分析
	内容
	本项目情况
	对比结果

	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。
	相符

	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本次验收工程污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。
	相符

	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	根据本次验收工程实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的对比分析可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。
	相符，项目变动不属于重大变动

	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本次验收工程建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。
	相符

	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本次验收工程已办理排污许可证。
	相符

	分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本次验收工程已按环评要求建设环境保护设施，防治环境污染和生态破坏的能力能够满足工程需要。
	相符

	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。
	相符

	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本工程验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。
	相符

	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本次验收工程符合其他环境保护法律法规规章的规定。
	相符


由上表可知，本项目实际建设符合《暂行办法》中的相关要求，满足验收条件。




















表八
	验收监测结论：
[bookmark: _Toc501703566][bookmark: _Toc504492863]1、环境保护设施验收结论
①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。
②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）的对比分析可知：本项目变动情况不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。
③本次验收工程产生的废气主要为弹簧生产过程中回火工序产生的非甲烷总烃、油雾。回火废气经集气罩收集后，经油雾净化器+活性炭吸附活性炭吸附（TA001）处理后，通过15m高排气筒DA001有组织排放。
磨簧生产过程中产生的颗粒物废气，经集气罩收集后，经袋式除尘器处理（TA002）后，通过15m高排气筒DA002有组织排放。
本次验收项目运行期间，DA001排放口的非甲烷总烃排放浓度为5.07~5.29 mg/m3、排放速率为6.4×10-3~6.9×10-3kg/h，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃有组织浓度120mg/m3，DA002排放口颗粒物废气排放浓度为3.1~3.6 mg/m3，满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求（颗粒物10mg/m3）。
本次验收项目运行期间，厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度为0.42~0.99mg/m3。非甲烷总烃排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）无组织非甲烷总烃2.0mg/m3的限值要求。厂界无组织颗粒物废气排放浓度为208μg/m3～244μg/m3。颗粒物排放浓度满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求（颗粒物0.5mg/m3）。
④本次验收项目运行期间，废水污染物因子：COD 95~104mg/L、氨氮 4.45~4.7mg/L、悬浮物 34~45mg/L、总磷 0.30~0.42mg/L、总氮 7.94~8.6mg/L，废水排放满足辉县市共城污水净化有限责任公司收水标准限值要求。
⑤本项目厂界昼间噪声值为：52~54dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）的限值要求。
⑥本次验收项目一般废物为：废边角料、废金属粉尘。
一般固废暂存于厂内一座10m2的一般固废暂存间内定期外售，一般固废暂存间的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
本次验收项目危废废物为：废油、废活性炭。
危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。
⑦本项目折算为满负荷情况下，全厂污染物实际排放量为非甲烷总烃0.0148t/a、油雾0.0008t/a、颗粒物、0.0067t/a、COD0.0026t/a、氨氮0.000128t/a、总磷0.0000256t/a，环评总量控制指标为COD0.0032t/a、氨氮0.0003t/a。本项目实际排放总量未超出环评批复总量，本项目污染物排放量能够满足总量指标。
[bookmark: _Toc504492864][bookmark: _Toc501703567]2、环境管理检查结论
项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。





建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：辉县市大昌弹簧有限公司                               填表人（签字）：                                    项目经办人（签字）：
	建设项目
	项目名称
	辉县市大昌弹簧有限公司年产150吨弹簧项目
	项目代码
	豫新辉县工〔2014〕00155
	建设地点
	辉县市产业集聚区城西园区

	
	行业类别
	C3483弹簧制造
	建设性质
	新建  改扩建  技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	E 113°45′52.495″
N 35°29′2.121″

	
	设计生产能力
	弹簧150吨/a
	实际生产能力
	弹簧150吨/a
	环评单位
	河南省正德环保科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	辉县市环境保护局
	审批文号
	辉环监〔2015〕14号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2026.1
	竣工日期
	2025.7
	排污许可证申领时间
	2026.7.23

	
	环保设施设计单位
	辉县市大昌弹簧有限公司
	环保设施施工单位
	辉县市大昌弹簧有限公司
	本工程排污许可证编号
	914107823449251972001Z

	
	验收单位
	辉县市大昌弹簧有限公司
	环保设施检测单位
	河南环碳检测技术有限公司
	验收检测时工况
	90%

	
	投资总概算（万元）
	700
	环保投资总概算(万元)
	5
	所占比例（%）
	0.7

	
	实际总投资（万元）
	700
	实际环保投资(万元)
	10
	所占比例（%）
	1.4

	
	废水治理（万元）
	3
	废气治理（万元）
	4.8
	噪声治理（万元）
	1
	固体废物治理(万元)
	0.6
	绿化及生态（万元）
	0.6
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	250天

	运营单位
	辉县市大昌弹簧有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	914107823449251972
	验收时间
	2026年9月

	污染
物排
放达
标与
总量
控制（工
业建
设项
目详填）
	污染物
	原有排
放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水（万吨/年）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	0.0026
	0.0032
	
	0.0026
	0.0032
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	0.000128
	0.0003
	
	0.000128
	0.0003
	
	

	
	总磷
	
	
	
	
	
	0.0000256
	/
	
	0.0000256
	/
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	0.0067
	/
	
	0.0067
	/
	
	

	
	VOC
	
	
	
	
	
	0.0148
	/
	
	0.0148
	/
	
	


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量——吨/年
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回火废气
集气罩+油雾净化器+活性炭吸附
15m高排气筒
磨头废气
袋式除尘器
15m高排气筒
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生活废水
化粪池
辉县市共城污水净化有限责任公司
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冲床、磨床、连续式回火炉
基础减震、厂房隔声
达标排放
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冲床、磨床、连续

式回火炉

基础减震、厂房隔声 达标排放


废边角料、金属粉尘
一般固废间
定期外售
废油、废活性炭
危废贮存间
委托有资质单位处理



image7.emf
废边角料、金属粉尘 一般固废间 定期外售

废油、废活性炭

危废贮存间

委托有资质单位处理
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