新乡大发包装材料有限公司

年产300吨家具塑料包装材料项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2026年9月1日，新乡大发包装材料有限公司年产300吨家具塑料包装材料项目（一期）竣工环境保护验收检测报告和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：新乡市获嘉县亢村镇产业集聚区18号

性质：新建
产品、规模：一期：气泡膜产品50t/a（气泡膜40t/a；可降解气泡膜6.7t/a；气泡袋3.3t/a）、缠绕膜100t/a、胶带50t/a。
（二）建设过程及环保审批情况

《新乡大发包装材料有限公司年产300吨家具塑料包装材料项目环境影响报告表》由新乡市世青环境技术有限公司于2026年2月编制完成，于2026年2月26日由新乡市生态环境局以新环表审[2026]21号文进行批复。
（三）投资情况

项目实际总投资120万元，其中环保投资16万元，占比约为13.3%。

（四）验收范围

本次验收对《新乡大发包装材料有限公司年产300吨家具塑料包装材料项目（一期）》进行验收，主要为年产300吨家具塑料包装材料项目（一期）的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。
二、工程变动情况
本项目分期建设、分期验收，本次一期工程基本概况、项目主要组成、设备情况等内容与环评及批复基本一致，不一致的地方为：

环评批复项目生产过程中产生的边角料和不合格产品进入废料粉碎回收机进行粉碎后回用于生产，粉碎过程产生的粉碎废气颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器处理。实际建设中，本次一期工程边角料和不合格产品不再进行粉碎回收，直接作为一般固废暂存于一般固废间，定期外售，因此本次一期工程无粉碎工序、无粉碎废气颗粒物产生。
该变动不新增产品种类和生产工艺，不新增产污环节，不新增污染物种类及污染物排放量，对比《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，该变动不属于重大变动。
三、环境保护设施落实情况
（1）废水
本项目生活污水经化粪池处理后与循环冷却水排水一同通过厂区总排口进入获嘉县百奥污水处理有限公司（亢村污水处理厂）进一步处理。
（2）废气

本项目废气主要为加热挤出、抽真空、复合、制袋工序产生的非甲烷总烃，上述废气经集气罩收集后进入活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后的废气经15m高排气筒（P1）排放。

（3）噪声

本项目噪声设备主要为气泡膜机组、缠绕膜机组、制袋机、搅拌机、胶带分切机、胶带穿管机、复卷机、手动切台、自动切台、空气压缩机等，经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）的限值要求。

（4）固废

本项目产生的固废包括一般固废和危险废物。一般固废为气泡膜和缠绕膜分切过程产生的废边角料和不合格产品、胶带分切过程产生的废纸管和废胶带、原料拆包过程产生的废包装材料，一般固废收集至一般固废间暂存，定期外售。危险废物为废气治理产生的废活性炭、废催化剂，危险废物收集至危废贮存库暂存，定期委托有相应资质的单位安全处置。
本项目新建1座5m2的一般固废间和1座5m2的危废贮存库，对项目固废实现分类存放。一般固废间建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危废贮存库地面进行硬化防渗处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防风、防雨及防渗的“三防”措施。根据目前固废的实际产生情况，项目一期工程满负荷运行时一般固废产生量约为：废边角料和不合格产品2t/a、废纸管0.5t/a、废胶带3t/a、废包装材料1.5t/a。危险废物产生量约为：废活性炭1t/a、废催化剂0.5t/a。
四、环境保护设施调试效果
（一）污染物达标排放情况

根据《新乡大发包装材料有限公司年产300吨家具塑料包装材料项目（一期）竣工环境保护验收检测报告》，检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。检测结果表明：
1.废水
本项目厂区总排口水质为：COD142-178mg/L、BOD544.7-61.7mg/L、SS101-120mg/L、NH3-N12.2-14.5mg/L、TP1.74-1.96mg/L、TN21.4-23.8mg/L，均能够满足获嘉县百奥污水处理有限公司（亢村污水处理厂）收水标准COD350mg/L、BOD5230mg/L、SS280mg/L、NH3-N40mg/L、TP5mg/L、TN50mg/L的限值要求，同时也满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准COD500mg/L、BOD5300mg/L、SS400mg/L的限值要求。
2.废气
由监测数据可知，本项目加热挤出、抽真空、复合、制袋废气排气筒P1出口非甲烷总烃排放速率0.012~0.013kg/h、排放浓度为2.02~2.19mg/m3，非甲烷总烃去除效率为91.6~92.5%，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中有组织非甲烷总烃排放浓度60mg/m3的标准限值；还能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）其他行业有机废气排放口有组织非甲烷总烃排放浓度80mg/m3，去除率≥70%的标准限值；同时能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》及其补充说明中塑料制品业A级企业全厂非甲烷总烃排放浓度不高于20mg/m3的限值要求。
本项目厂界上风向、下风向非甲烷总烃浓度限值排放浓度为：0.32~0.89mg/m3，厂区内监控点处1h平均浓度为：1.02~1.18 mg/m3，监控点处任意一次平均浓度为：1.25~1.38mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中企业边界大气污染物非甲烷总烃4.0mg/m3的限值要求，同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃厂界外浓度限值排放2.0mg/m3的限值要求，还满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中非甲烷总烃厂区内监控点处1h平均浓度值6mg/m3、监控点处任意一次平均浓度值20mg/m3的限值要求。

3.噪声
由监测结果可知，验收监测期间，本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为：52~56dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65 dB（A）的限值要求。

4.污染物排放总量核算

本项目按照最不利条件折算为满负荷情况下，本次一期工程全厂大气污染物实际排放量非甲烷总烃0.0347t/a，满足环评批复中一期非甲烷总烃0.0748t/a的控制指标。本项目一期工程废水污染物实际排放量为COD 0.0019t/a、NH3-N 0.0001t/a、TP 0.00002t/a、TN 0.0007t/a，满足一期工程污染物环评批复允许排放量COD 0.0019t/a、NH3-N 0.0001t/a、TP 0.00002t/a、TN 0.0007t/a的控制指标。五、工程建设对环境的影响
本项目废气、废水和噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，固废处置措施合理，对区域环境影响可以接受。

六、验收结论
根据该项目竣工环境保护验收检测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施。各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。

综上所述，新乡大发包装材料有限公司年产300吨家具塑料包装材料项目（一期）工程不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，符合建设项目竣工环境保护验收合格条件，验收合格。

七、后续要求

企业对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。
八、验收人员信息
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