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表一
	建设项目名称
	河南晶瑞集团股份有限公司自动化生产线绿色改造升级项目

	建设单位名称
	河南晶瑞集团股份有限公司

	建设项目性质
	新建  √改扩建  技改  迁建

	建设地点
	新乡市获嘉县新焦路与西二路交叉口东南角

	主要产品名称
	高档玻璃酒具、器皿

	设计生产能力
	高档玻璃酒具、器皿31000吨/年

	实际生产能力
	高档玻璃酒具、器皿31000吨/年

	建设项目
环评时间
	2025.12
	开工建设时间
	2026.1

	调试时间
	2026.8.15~10.30
	验收现场检测时间
	2026.8.20~8.22

	环评报告表
审批部门
	新乡市生态环境局获嘉分局
	环评报告表
编制单位
	河南环科环保技术限公司

	环保设施设计单位
	泰州润达环保科技有限公司
	环保设施施工单位
	泰州润达环保科技有限公司

	投资总概算
	3000万
	环保投资总概算
	120万
	比例
	4%

	实际总概算
	3000万
	实际环保投资
	350万
	比例
	11.7%

	验收检测依据
	1.《中华人民共和国生态环境法典》；
2.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；
3.《河南省建设项目环境保护条例》；
4.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；
5.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；
6.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）；
7.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）；
8.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；
9.《河南晶瑞集团股份有限公司自动化生产线绿色改造升级项目环境影响报告表》，河南环科环保技术有限公司，2025.12；
10.《河南晶瑞集团股份有限公司自动化生产线绿色改造升级项目环境影响报告表》的批复（获环监[2025]12号），新乡市生态环境局获嘉分局，2025年12月30日；
11.《河南晶瑞集团股份有限公司自动化生产线绿色改造升级项目竣工验收检测》，河南环碳检测技术有限公司，2026年9月7日，报告编号：HT202608210；
12.排污单位名称：河南晶瑞集团股份有限公司；排污许可证编号：91410700MA44DH865F001U；管理类别：简化管理；有效期：自2026年08月13日至2031年08月12日止。

	验收检测评价标准、标号、级别、限值
	表1                污染物排放标准
	污染物
	标准名称
	污染因子
	标准限值

	[bookmark: _Hlk208504976]废气
	《玻璃工业大气污染物排放标准》GB26453—2022）
	颗粒物
	有组织排放口
	30mg/m3

	
	
	
	厂区内
	3mg/m3（在厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度）

	
	
	二氧化硫
	有组织排放口
	200mg/m3

	
	
	氮氧化物
	[bookmark: OLE_LINK144]有组织排放口
	500mg/m3

	
	
	[bookmark: OLE_LINK149]氨
	[bookmark: OLE_LINK143]有组织排放口
	8mg/m3

	
	
	基准排气量
	3000m3/t玻璃液

	
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）
	颗粒物
	有组织排放口
	10mg/m3

	
	
	
	厂界
	1mg/m3

	
	
	二氧化硫
	有组织排放口
	100mg/m3

	
	
	氮氧化物
	有组织排放口
	300mg/m3

	
	
	林格曼黑度
	有组织排放口
	1级

	
	
	氨
	有组织排放口
	8mg/m3

	
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）
	氨
	有组织
	4.9kg/h（15m高排气筒）

	
	
	
	厂界
	1.5mg/m3

	
	[bookmark: OLE_LINK224][bookmark: OLE_LINK256][bookmark: OLE_LINK304]《国家分级重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中日用玻璃A级企业
	颗粒物
	有组织排放口
	15mg/m3

	
	
	二氧化硫
	有组织排放口
	50mg/m3

	
	
	氮氧化物
	有组织排放口
	200mg/m3

	
	
	氨
	有组织排放口
	8mg/m3

	
	《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》
	颗粒物
	有组织
	10mg/m3

	
	
	
	厂界
	0.5mg/m3

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
	噪声
	昼间65 dB(A)

	
	
	
	夜间55 dB(A)

	固废
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求

	
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
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表二
	1、地理位置：
[bookmark: OLE_LINK250]本项目位于新乡市获嘉县新焦路与西二路交叉口东南角，项目占地面积20000m2，项目四周环境为：东侧紧邻河南昊立游乐设备有限公司，西侧隔路为新乡市腾飞纸业有限公司，北侧紧邻中石油加油站、新乡市新世纪体育游乐用品有限公司，南侧紧邻新乡嘉诺机械有限公司、新乡市永盛环保塑胶有限公司。距项目较近的敏感点为东北597m处的前李村。
经现场勘查，项目实际建设地点以及周围环境保护目标位置与环评及批复一致。项目厂区四周环境及环境敏感点见图1。

[image: ][image: ]本项目
比例：1:12000
新乡市永盛环保塑胶有限公司

新乡市腾飞纸业有限公司
新乡市新世纪体育游乐用品有限公司
前李村597m
中国石油加油站
河南昊立游乐设备有限公司
新乡嘉诺机械有限公司
彦当村611m
后李村747m

图1  项目厂区四周环境及环境敏感点图
2、工程建设内容：
表2                     项目基本概况一览表
	序号
	项目
	内容
	备注

	
	
	环评批复
	实际建设
	

	1
	项目名称
	河南晶瑞集团股份有限公司自动化生产线绿色改造升级项目
	河南晶瑞集团股份有限公司自动化生产线绿色改造升级项目
	一致

	2
	建设单位
	河南晶瑞集团股份有限公司
	河南晶瑞集团股份有限公司
	一致

	3
	产品方案
	高档玻璃酒具、器皿 31000吨/年
	高档玻璃酒具、器皿31000吨/年
	一致

	4
	项目地址
	新乡市获嘉县新焦路与西二路交叉口东南角
	新乡市获嘉县新焦路与西二路交叉口东南角
	一致

	5
	占地面积
	0（在现有厂区内改造，不新增占地面积）
	0（在现有厂区内改造，不新增占地面积）
	一致

	6
	劳动制度
	三班制（每班8小时），年工作300天
	三班制（每班8小时），年工作300天
	一致

	7
	定员
	员工100人（不新增职工，从原有职工内调配）
	员工100人（不新增职工，从原有职工内调配）
	一致


3、该项目主要组成情况见下表：
表3                        项目组成一览表
	序号
	项目
	建设内容
	数量、规模或要求
	是否与环评一致

	
	
	
	环评批复
	实际建设
	

	1
	主体工程
	电镀车间
	1座，1层，建筑面积700m2；
	1座，1层，建筑面积700m2；
	一致

	
	
	抛光车间
	
	
	

	
	
	生产车间
	[bookmark: OLE_LINK51]2座，1层，建筑面积20000m2；
	2座，1层，建筑面积20000m2；
	

	
	
	仓库
	成品库1座，1F，建筑面积10000m2
	成品库1座，1F，建筑面积10000m2
	

	
	
	
	原料库2座，1F，建筑面积5000m2
	原料库2座，1F，建筑面积5000m2
	

	
	
	
	硅质原料均化库1座，1F，建筑面积3000m2
	硅质原料均化库1座，1F，建筑面积3000m2
	

	2
	辅助工程
	办公楼
	1座，4F，建筑面积6000m2
	1座，4F，建筑面积6000m2
	一致

	
	
	宿舍楼
	1座，4F，建筑面积6000m2
	1座，4F，建筑面积6000m2
	

	3
	环保工程
	废水治理设施
	生活污水
	化粪池1座
	化粪池1座
	一致

	
	
	
	生产废水
	一体化污水处理装置1座（工艺：气浮+调节+化学还原沉淀+混凝沉淀+MVR蒸发+超滤+两级RO）（规模：7.2m3/d）
	一体化污水处理装置1座（工艺：气浮+调节+化学还原沉淀+混凝沉淀+MVR蒸发+超滤+两级RO）（规模：7.2m3/d）
	一致

	
	
	废气治理措施
	玻璃炉窑废气
	SNCR脱硝系统+旋风除尘器+SCR脱硝系统+SDS干法脱硫+布袋除尘器+高压电磁超低粉尘净化器+1根35m高排气筒
	SNCR脱硝系统+旋风除尘器+SCR脱硝系统+SDS干法脱硫+布袋除尘器+高压电磁超低粉尘净化器+1根38m高排气筒DA001
	[bookmark: OLE_LINK410]排气筒增高

	
	
	
	退火炉废气
	退火炉采取低氮燃烧后尾气经1根15m高排气筒排放
	退火炉采取低氮燃烧后尾气经1根15m高排气筒排放DA002
	一致

	
	
	
	打磨切割废气
	集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒
	集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒DA006
	一致

	
	
	
	破碎废气
	集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒
	集气罩+袋式除尘器+18m高排气筒DA005
	排气筒增高

	
	
	
	上料废气、称量输送废气
	上料口负压收集/输送带落料点集气罩收集+袋式除尘器+15m高排气筒
	上料口负压收集/输送带落料点集气罩收集+袋式除尘器+18m高排气筒DA007
	

	
	
	
	混料废气
	混合机呼吸口负压管道收集+袋式除尘器+15m高排气筒
	混合机呼吸口负压管道收集+袋式除尘器+18m高排气筒DA004
	

	
	
	噪声治理设施
	基础减振、厂房隔声
	基础减振、厂房隔声
	一致

	
	
	固废治理措施
	一般固废暂存间1座（70m2）
	一般固废暂存间1座（70m2）
	一致

	
	
	
	危废暂存间1座（80m2）
	危废暂存间1座（80m2）
	

	4
	公用工程
	给水
	园区供水管网
	园区供水管网
	一致

	
	
	排水
	国家电网供电
	国家电网供电
	一致

	
	
	天然气
	[bookmark: OLE_LINK252]当地天然气供气管网
	当地天然气供气管网
	一致


4、工程主要设备：
表4                     项目设备一览表
	序号
	设备名称
	环评文件
	本次排污许可申报
	一致性
（变动情况）

	
	
	型号
	数量
(台/套)
	型号
	数量(台/套)
	

	1
	闭模压机
	JBY-12KB
	11
	JBY-12KB
	11
	一致

	2
	开模压机
	JBY-12BB
	11
	JBY-12BB
	11
	一致

	3
	搅拌机
	JS750
	3
	JS750
	3
	一致

	4
	玻璃熔化炉窑
	90平方、池深1.65m，容量63.35m3，宽度5500mm，长度18000mm
	1
	90平方、池深1.65m，容量163.35m3，宽度5500mm，长度18000mm
	1
	一致

	5
	空气压缩机
	40m3
	2
	40m3
	2
	一致

	6
	退火炉
	2.6m×32m
	12
	2.6m×32m
	12
	一致

	7
	电子称量系统
	/
	1
	±10g
	1
	一致

	8
	理化检验室
	玻璃应力测试仪
	2
	玻璃应力测试仪
	2
	一致

	
	
	具塞滴定管、量筒、量瓶，天平，精密温度计，分度吸管等
	1
	具塞滴定管、量筒、量瓶，天平，精密温度计，分度吸管等
	1
	一致

	9
	配合料制备设备
	150T/d
	3
	150T/d
	3
	一致

	10
	配合料混合设备
	150T/d
	1
	150T/d
	1
	一致

	11
	自动控制系统
	供料道温度控制系统，计算机控制系统，退火炉分区自动控温系统
	1
	供料道温度控制系统，计算机控制系统，退火炉分区自动控温系统
	1
	一致

	12
	破碎机
	/
	1台
	/
	1台
	一致

	13
	吹制机
	/
	1台
	/
	1台
	一致

	14
	燃烧系统
	/
	2套
	/
	2套
	一致

	15
	台钻
	/
	4台
	/
	4台
	一致

	16
	抛光机
	/
	4台
	/
	4台
	一致

	17
	平面抛光机
	/
	8台
	/
	8台
	一致

	18
	切割机
	/
	1台
	/
	1台
	一致


5、本项目原辅材料消耗量见下表：
表5               本项目原辅材料及资源能源消耗量
	序号
	原料名称
	用量
	包装规格/储存方式
	备注

	
	
	环评（t/a）
	实际（t/a）
	
	

	1
	[bookmark: OLE_LINK191]石英砂
	22299
	22299
	封闭原料库堆放
	外购，粒状

	2
	纯碱
	8159
	8159
	
	[bookmark: OLE_LINK6]外购，粉状

	3
	硝酸钠
	251
	251
	
	外购，粉状

	4
	氢氧化铝
	27
	27
	
	外购，粉状

	5
	[bookmark: OLE_LINK241]方解石
	810
	810
	
	外购，粉状

	6
	碎玻璃
	0
	0
	
	本项目不再外购碎玻璃，由不合格产品破碎后的碎玻璃掺入原料使用

	7
	氧化铈
	24
	24
	
	外购，粒状，澄清剂

	8
	小苏打
	16
	16
	袋装
	脱硝及脱酸设施使用

	9
	15%氨水
	200
	200
	[bookmark: OLE_LINK233]20m3储罐
	

	10
	[bookmark: OLE_LINK208]天然气
	500万m3/a
	500万m3/a
	/
	/

	11
	水
	1.5万m3/a
	[bookmark: OLE_LINK349]1.5万m3/a
	/
	/

	10
	电
	720万kW·h/a
	720万kW·h/a
	/
	/


6、生产工艺流程示意图如下：
本项目环评批复和验收生产工艺流程基本一致，如下所示。
一、工艺流程简述（图示）：


注：G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废
图4        生产工艺及产污环节流程图
生产工艺流程详细说明如下：
玻璃制品生产线由称量配料系统、玻璃窑炉成型系统、退火炉、燃料燃烧系统组成。原料含水率、成分等指标经原料厂家检验分析后运送至本厂内，原料进厂后，按一定的比例经均匀混合后送入窑炉头仓，再经过投料机将混合料加入玻璃窑炉内，在天然气的加热下进行熔化。熔化时炉芯温度可达1550℃连续熔化形成玻璃液，经流液洞、上升道、主料道、辐射式全加热供料道进入供料机。由供料机提供料滴，将料液倒入模具进行吹制/压制成型，然后将成型的半成品经输送系统进入退火炉处理。退火的主要作用为防止玻璃器皿急剧降温后产生冷爆，经升温、保温、缓冷、快冷四个阶段完成产品退火。退火后的产品经检验合格后进行包装入库，残次品收集后回用于配料系统。
本项目主要生产工序包括称量配料系统、玻璃窑炉成型系统和退火炉、打磨。
1、配料系统配料
根据配方将各种原料加入搅拌机中，混合均匀后与碎玻璃一同用提升机送入窑头料仓，由自动加料机根据炉内熔化液面自动进行加料。一条生产线使用一套上料系统。
本项目是将各种玻璃原料（如石英砂、纯碱等）采用高精度电子称量系统按比例（配方）通过配合料混合设备（建有硅质原料均化库）均匀地混合，本项目为干法混合，不添加水或水蒸气。然后将原料送入玻璃熔化炉窑融化，经过成型-退火-打磨等工艺生产出玻璃产品。配料系统是将玻璃原料准确计量、均匀混合生产出合格配合料，然后送入玻璃熔化炉窑头仓。配料系统可分为上料系统、储料系统、称量系统、混合系统、输送系统，输送机将原料输送到原料仓。
（1）上料系统
上料系统采用吨包上料将投至到原料仓。
（2）料仓储料
配料车间使用排仓式储料，料仓的出口处有活化漏斗，料仓的活化漏斗出口处通过软连接至喂料机的入口处，系统将根据料仓物料流动情况来决定活化漏斗的启动情况，保证物料供给的正常。
（3）称量系统
秤量部分采用电子称量系统（动态精度优于1/500），秤量系统采用“减量法”秤量方式，排料采用电磁振动给料机。预混机同其他物料同时排料，碎玻璃均匀的撒在混合料上。
（4）物料的混合控制
配合料皮带将物料通过中间复合秤放入混合机内，完成物料的混合操作。混合料由混合机排入料仓经流槽至混合料皮带机送入窑头料仓。为减少铁的含量，避免影响产品的色度，本项目配合料制备系统采用无铁生产技术，设备均为不锈钢材质。
2、玻璃熔窑加工成型
[bookmark: OLE_LINK245][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK347][bookmark: OLE_LINK246]本项目采用纯氧玻璃熔窑对玻璃进行熔制。全氧燃烧技术是直接以纯氧助燃，火焰温度提升200℃以上，燃烧效率提高，无需蓄热室换向，减少粉尘飞扬和配合料损失，节省原料成本。且无氮气参与，从源头减少NOx排放（降幅达90%），SOx和颗粒物排放降低70%，符合严苛环保标准。废气量减少60%~80%，热量损失大幅降低，综合节能25%以上，烟气总量减少，烟气处理设备规模缩小，投资及运行成本降低。
使用全氧燃烧技术的熔窑，不再需要换火，也没有了空气助燃熔窑中的蓄热室结构。全氧燃烧技术能够大幅度的减少生产过程中能源的消耗以及废气的排放，提高玻璃的质量。全氧燃烧的熔窑的废气量要比空气助燃的熔窑少，且烟气温度比较高，其可以被用来产生蒸汽、预热配合料或者碎玻璃、热力发电、制备全氧燃烧所需要的氧气或者预热氧气及燃烧气。从目前已经进行的大量的实验室研究结果看，利用全氧燃烧窑的高温废气直接预热配合料，其节能效果更加明显。利用全氧燃烧窑的高温废气可以将配合料预热到510℃，全氧燃烧加上配合料预热较传统的空气助燃工艺可以降低能耗37%。
混合料在窑头经加料机送入熔池，经加热、熔化、澄清均化后，经流液洞、上升道、主料道、辐射式全加热供料道进入供料机。本项目采用整体顶砖结构及纵向冷却的新型供料道，且供料道温度参数采用智能仪表进行实时控制，同时和主计算机保持实时通讯。供料道均化段末端同一断面各点的玻璃液温度差不大于5℃。供料机将料液倒入开闭模机进行压制成型，然后将成型的半成品经输送系统进入退火炉处理。
3、退火
退火的主要作用为防止玻璃器皿急剧降温后产生冷爆，经升温、保温、缓冷、快冷四个阶段完成产品退火。退火后的产品经理化检验室检验，玻璃产品标准要求的自检项目指标包括外形、尺寸、崩边、裂纹、玻璃渣、气泡、破皮气泡、杂粒、波浪口、滴头、透明疙瘩、耐热冲击温度、耐水性能、内应力、膨胀系数等，检验合格的产品进行包装入库，残次品收集破碎后回用于配料系统。
本项目退火炉采用保温、热风循环、网带炉内返回、分区自动控温等技术，通过自动控制系统控制工艺参数，温度控制精度±2℃。
4、打磨切割
[bookmark: OLE_LINK217]为了提升玻璃产品的边缘光滑度和整体美观及功能性，使用台钻、切割机、抛光机、平面抛光机对玻璃制品进行精细打磨，实现玻璃边缘的平滑处理。本项目打磨切割采取湿式和干式相结合的方式。该工序会产生粉尘、噪声、废水。
5、检验包装
人工对成品进行，目视检验，检验合格的产品包装待售。不合格产品，经破碎机破碎后回用，该工序会产生不合格产品，破碎过程会产生破碎粉尘。
综上所述，本项目不采用国家明令淘汰和限制的技术和设备，不在熔窑底部架设燃料输送管道和设置燃料加热、换向等装置，以保证安全生产和产品卫生。
本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。
[bookmark: _Hlk67875992]表6                 项目营运期产污环节一览表
	污染因素
	产污环节
	污染物
	防治措施

	废水
	打磨废水
	COD、SS
	进入厂区污水处理站处理后回用

	废气
	上料废气
	颗粒物
	袋式除尘器+18m高排气筒DA007

	
	称量输送废气
	颗粒物
	

	
	[bookmark: OLE_LINK47]混料废气
	颗粒物
	袋式除尘器+18m高排气筒DA004

	
	破碎废气
	颗粒物
	袋式除尘器+18m高排气筒DA005

	
	玻璃炉窑废气
	颗粒物、SO2、NOX、氨、林格曼黑度
	[bookmark: OLE_LINK82]SNCR脱硝系统+旋风除尘器+SCR脱硝系统+SDS干法脱硫+布袋除尘器+高压电磁超低粉尘净化器+1根38m高排气筒DA001

	
	[bookmark: OLE_LINK48]退火炉废气
	颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度
	低氮燃烧+1根15m高排气筒DA002

	
	[bookmark: OLE_LINK49]打磨切割废气
	颗粒物
	袋式除尘器+15m高排气筒DA006

	噪声
	[bookmark: OLE_LINK255]抛光机、切割机设备等
	噪声
	基础减振、厂房隔声等

	固废
	一般固废
	玻璃炉窑
	炉渣
	收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售

	
	
	
	废耐火材料
	

	
	
	废气脱硫设施
	[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK354]脱硫钠盐
	

	[bookmark: _Hlk209632920]
	
	原料拆包
	[bookmark: OLE_LINK84]废包装材料
	

	
	
	袋式除尘器
	废滤袋
	

	
	
	袋式除尘器
	[bookmark: OLE_LINK86]除尘器收集粉尘
	收集后回用

	
	
	检验包装
	不合格产品
	收集后经破碎机破碎后回用

	
	危险废物
	[bookmark: OLE_LINK85]废气治理设施
	[bookmark: OLE_LINK357]废催化剂
	收集至危险废物暂存库后，定期委托有资质单位处置
































表三
	主要污染源、污染物处理和排放：
1、废水
项目废水主要为打磨废水，打磨废水进入厂区污水处理站处理后回用。


图3  废水治理流程示意图
2、废气
本工程玻璃炉窑废气经收集后一起进入“SNCR脱硝系统+旋风除尘器+SCR脱硝系统+SDS干法脱硫+布袋除尘器+高压电磁超低粉尘净化”处理，处理后尾气经38m高排气筒DA001排放；退火炉采取低氮燃烧后尾气经1根15m高排气筒排放DA002；破碎、打磨切割、上料、称量输送、混料废气分别收集后，分别经袋式除尘器处理后经3根18m高+1根15m高排气筒排放。


图4  废气治理流程示意图
3、噪声
[bookmark: OLE_LINK15]项目噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求。
[image: ]
图5  噪声治理流程示意图
4、固废
[bookmark: _Hlk95831120]本项目工程营运期固废包括一般固废和危险废物。其中一般固废主要为炉渣、废耐火材料、脱硫钠盐、废包装材料、废滤袋、除尘器收集粉尘、不合格产品；危险固废为废气处理装置产生的废催化剂。已经按照环保要求建设一般固废暂存间1座（70 m2），对产生的一般固废收集至一般固废暂存间后定期外售，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。已建设危废暂存间1座（80 m2），危险废物暂存间暂存后定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

图6  固废治理流程示意图
5、环保设施“三同时”落实情况
本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。
表7                      项目环保治理设施一览表
	污染
因素
	产污环节
	污染物
	环评批复
	实际建设

	
	
	
	防治措施内容、数量
	投资(万元)
	防治措施内容、数量
	投资(万元)

	废水
	打磨废水
	COD、SS
	厂区污水处理站1座（依托现有）
	/
	厂区污水处理站1座（依托现有）
	/

	废气
	玻璃炉窑废气
	颗粒物、SO2、NOX、氨、林格曼黑度
	SNCR脱硝系统+旋风除尘器+SCR脱硝系统+SDS干法脱硫+布袋除尘器+高压电磁超低粉尘净化器+1根35m高排气筒
	100
	SNCR脱硝系统+旋风除尘器+SCR脱硝系统+SDS干法脱硫+布袋除尘器+高压电磁超低粉尘净化器+1根38m高排气筒
	321.5

	
	退火炉废气
	颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度
	低氮燃烧+1根15m高排气筒
	
	低氮燃烧+1根15m高排气筒
	

	
	混料废气
	颗粒物
	[bookmark: OLE_LINK244]混合机呼吸口负压管道收集+袋式除尘器+15m高排气筒
	
	混合机呼吸口负压管道收集+袋式除尘器+18m高排气筒
	

	
	破碎废气
	颗粒物
	集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒
	
	集气罩+袋式除尘器+18m高排气筒
	

	
	打磨切割废气
	颗粒物
	集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒
	
	集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒
	

	
	上料废气、称量输送废气
	颗粒物
	上料口负压收集/输送带落料点集气罩收集+袋式除尘器+15m高排气筒
	
	上料口负压收集/输送带落料点集气罩收集+袋式除尘器+18m高排气筒
	

	
	其他未被收集的无组织废气
	颗粒物、氨
	物料全部储存在密闭仓库，生产过程位于密闭生产车间，生产过程中产生的废气均有效收集并处理，氨水储罐呼吸口设置水吸收箱，保证集气装置收集效率，尽量减少无组织排放
	
	物料全部储存在密闭仓库，生产过程位于密闭生产车间，生产过程中产生的废气均有效收集并处理，氨水储罐呼吸口设置水吸收箱，保证集气装置收集效率，尽量减少无组织排放
	

	噪声
	闭模压机、环保风机、开模压机、玻璃熔化炉窑、风机等
	设备噪声
	基础减振、厂房隔声
	5
	基础减振、厂房隔声
	5

	固废
	玻璃炉窑
	炉渣
	一般固废暂存间1座（70m2）（依托现有）
	/
	一般固废暂存间1座（70m2）（依托现有）
	/

	
	
	废耐火材料
	
	
	
	

	
	废气脱硫设施
	脱硫钠盐
	
	
	
	

	
	原料拆包
	废包装材料
	
	
	
	

	
	袋式除尘器
	废滤袋
	
	
	
	

	
	袋式除尘器
	除尘器收集粉尘
	收集后回用
	
	收集后回用
	

	
	检验包装
	不合格产品
	经破碎机破碎后回用
	
	经破碎机破碎后回用
	

	
	废气治理设施
	废催化剂
	危废暂存间1处（80m2）（依托现有）
	
	危废暂存间1处（80m2）（依托现有）
	

	环境风险
防范措施
	（1）建立健全安全生产责任制实行定期性安全检查，定期对氨水贮罐各管道、阀门进行检修，及时发现事故隐患并迅速给以消除。选用密闭性能良好的截断阀。
（2）增强安全意识，加强安全教育，增强职工安全意识，认真贯彻安全法规和制度，防止人的错误行为，制定相应的应急措施。
（3）除设有就地检测液位、压力、温度的仪表位，需考虑在仪表室内设置远传仪表和报警装置。当储罐内液面超过容积的85%和低于15%或压力达到设计压力时，立即能发出报警信号，以便采取应急措施。
（4）氨水储罐四周设置围堰及稀释水池，防止氨水泄漏外流影响周围环境。
（5）配备事故排水系统：设置高压水炮及消防应急泵，将泄漏的氨水用大量水冲洗，稀释收集后排入厂区事故水池。
（6）在氨水储罐20m以内，严禁堆放易燃、可燃物品。
	5
	（1）建立健全安全生产责任制实行定期性安全检查，定期对氨水贮罐各管道、阀门进行检修，及时发现事故隐患并迅速给以消除。选用密闭性能良好的截断阀。
（2）增强安全意识，加强安全教育，增强职工安全意识，认真贯彻安全法规和制度，防止人的错误行为，制定相应的应急措施。
（3）除设有就地检测液位、压力、温度的仪表位，需考虑在仪表室内设置远传仪表和报警装置。当储罐内液面超过容积的85%和低于15%或压力达到设计压力时，立即能发出报警信号，以便采取应急措施。
（4）氨水储罐四周设置围堰及稀释水池，防止氨水泄漏外流影响周围环境。
（5）配备事故排水系统：设置高压水炮及消防应急泵，将泄漏的氨水用大量水冲洗，稀释收集后排入厂区事故水池。
（6）在氨水储罐20m以内，严禁堆放易燃、可燃物品。
	13.5

	管理
	按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治方案以及绩效分级评级指南等要求安装相关环保监控、监测设备。
	10
	已经按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治方案以及绩效分级评级指南等要求安装相关环保监控、监测设备。
	10

	
	
	
	
	

	合计
	/
	120
	/
	350


6、厂区平面布置及监测点位图
[image: ]
[bookmark: OLE_LINK2]图7-2  本项目厂区平面及检测点位图
7、项目变动情况
本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析：
表8                 本项目与《通知》的对比分析
	通知内容
	本项目情况
	对比结果

	性质
	1、建设项目开发、使用功能发生变化的。
	无变动
	不属于

	规模
	2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	不涉及废水第一类污染物
	

	
	4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	无变动
	

	地点
	5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	无变动
	不属于

	生产工艺
	6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
（3）废水第一类污染物排放量增加的；
（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	无变动
	不属于

	环境保护措施
	8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	合并粉尘排气筒数量，减少3根排气筒，并增加部分排气筒高度。
	不属于

	
	11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	无变动
	不属于


根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。
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表四
	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：
1、项目环境影响报告表主要结论
（1）项目符合国家产业政策
[bookmark: OLE_LINK206]河南晶瑞集团股份有限公司投资3000万元，在新乡市获嘉县新焦路与西二路交叉口东南角，建设河南晶瑞集团股份有限公司自动化生产线绿色改造升级项目。经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目符合第一类鼓励类第十九条第17款，属于鼓励类。本项目已通过获嘉县发展和改革委员会备案，项目代码为：2506-410724-04-02-813676。
（2）项目选址可行
本项目位于新乡市获嘉县新焦路与西二路交叉口东南角，根据《获嘉县产业集聚区（北区）规划用地布局图（2016-2020）》，项目所占用地为工业用地（详见附图二），根据《获嘉县先进制造业开发区发展规划》（2022-2035年）-用地功能布局图（详见附图四），本项目选址均属于二类工业用地，用地符合规划要求。符合获嘉县产业集聚区用地规划要求。
距离本项目建设所在地最近的饮用水水源地为获嘉县照镜镇地下水井群（共2眼井），该井群一级保护区范围：以取水口为圆心半径50m围成的区域。本项目距离该水源地一级保护区2957m，不在其保护区范围内。
项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，对周围环境及敏感点影响较小，与周围无明显制约关系。评价认为本项目选址可行。
（3）污染物可以实现达标排放或合理处置
①废气达标排放
[bookmark: OLE_LINK232][bookmark: OLE_LINK210]本项目废气包括有组织废气和无组织废气。其中有组织废气为玻璃炉窑废气、退火炉天然气燃烧废气、上料、称量输送废气、混料废气、破碎废气、打磨切割废气；无组织废气为氨水储罐呼吸口废气和未收集的废气。
[bookmark: OLE_LINK293]玻璃炉窑废气采用“SNCR脱硝系统+旋风除尘器+SCR脱硝系统+SDS干法脱硫+布袋除尘器+高压电磁超低粉尘净化器”处理，处理后经现有1根35m高排气筒DA001排放。
[bookmark: OLE_LINK286][bookmark: OLE_LINK352]玻璃炉窑废气经治理后的排放浓度能够满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）排放限值颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物500mg/m3、基准排气量3000m3/t玻璃液的限值要求，和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）中颗粒物10mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物300mg/m3、林格曼黑度1级的排放限值要求。同时能够满足《国家分级重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中日用玻璃A级企业PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于15、50、200mg/m3的要求。氨的逃逸浓度为3.5mg/m3，能够满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）、《国家分级重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中日用玻璃A级企业中NH3逃逸不高于8mg/m3（基准氧含量8%）的要求。
[bookmark: OLE_LINK295][bookmark: OLE_LINK291]退火炉废气排气筒DA002废气污染物颗粒物、SO2、NOX排放浓度能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物300mg/m3、林格曼黑度1级）的要求，同时能够满足《国家分级重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中日用玻璃A级企业（基准氧含量8%）PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于15、50、200mg/m3的要求。
上料、称量输送、混料、破碎、打磨切割废气分别收集经各袋式除尘器治理后颗粒物排放浓度能够满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1原料称量、配料、碎玻璃及其他通风生产设施颗粒物30mg/m3和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求，同时满足《国家分级重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中日用玻璃A级企业指标颗粒物15mg/m3的排放限值要求。
[bookmark: OLE_LINK323][bookmark: OLE_LINK329]厂界氨（氨气）、颗粒物无组织排放能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》企业边界大气污染物浓度限值0.5mg/m3的标准要求。氨能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界氨排放浓度不高于1.5mg/m3的标准要求。
②噪声达标排放
本项目高噪声设备主要为闭模压机、环保风机、开模压机、玻璃熔化炉窑等设备，高噪声设备经减振、隔音后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
③固体废物处理措施可行
本项目工程营运期固废包括一般固废和危险废物。其中一般固废主要为炉渣、废耐火材料、脱硫钠盐、废包装材料、废滤袋、除尘器收集粉尘、不合格产品；危险固废为废气处理装置产生的废催化剂。
项目依托现有一般固废间1座（70m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，炉渣、废耐火材料、脱硫钠盐、废包装材料、废滤袋在一般固废暂存间暂存后，定期外售；不合格产品集中收集，经破碎机破碎后作为原料回用于生产，除尘器收集粉尘回用生产。
废气治理设施产生的废催化剂为危险废物，项目依托现有危废暂存间1座（80m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。危险废物收集至危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。
[bookmark: OLE_LINK390][bookmark: OLE_LINK389][bookmark: OLE_LINK391][bookmark: OLE_LINK392][bookmark: OLE_LINK393][bookmark: OLE_LINK218][bookmark: OLE_LINK394][bookmark: OLE_LINK395]根据目前固废的实际产生情况，项目满负荷运行时的生产过程中固废产生量约为炉渣5.5t/a、废耐火材料600t/8a、废包装材料2.5t/a、脱硫钠盐13.505t/a、废滤袋0.3t/3a、除尘器收集粉尘17.574t/a、不合格品7800t/a、废催化剂2.4t/a。项目不会造成固体废物污染。
（五）地下水、土壤：
本项目可能对地下水、土壤有影响的污染物主要为危险废物。本项目危险废物主要为废催化剂均采用密闭包装的形式，放置在托盘上，于危废暂存间暂存，确保不渗漏，定期委托有资质的危废处理单位安全处置。
综上，评价认为项目建成后运行不会对地下水、土壤环境造成影响，不再进行地下水及土壤环境影响分析。
（六）环境风险
[bookmark: OLE_LINK270][bookmark: OLE_LINK271]根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），经查阅《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，项目涉及的风险物质为15%氨水。根据上表数据及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C计算得出，本项目风险物质总量与临界量比值：Q=0.9849＜1，因此项目环境风险评价工作等级为简单分析。建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施的基础上，本项目的环境风险可防控。

5、总量控制指标
[bookmark: OLE_LINK276]本项目属于改建项目，本项目污染物排放量为颗粒物1.6375t/a、SO22.6832t/a、NOX13.1758t/a，现有工程以新代老削减量为颗粒物1.64t/a、SO28.46t/a、NOX18.15t/a，本项目建成后全厂不新增污染物排放量，因此无需区域内替代。
6、环保投资
本项目环保投资总计120万元，环保投资占项目总投资的4%。
[bookmark: _Toc306089685]三、总结论
河南晶瑞集团股份有限公司自动化生产线绿色改造升级项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。

2、审批部门的决定
审批意见：                                          获环监〔2025〕12号

新乡市生态环境局获嘉分局
关于《河南晶瑞集团股份有限公司自动化生产线绿色改造升级项目环境影响报告表》的批复
河南晶瑞集团股份有限公司：

你单位上报的由河南环科环保技术有限公司环评工程师王林浩编制完成的《河南晶瑞集团股份有限公司自动化生产线绿色改造升级项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评事项已在获嘉县人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：
一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，符合获嘉县产业集聚区规划环评要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资3000万元，在河南省新乡市获嘉县新焦路与西二路交叉口东南角建设河南晶瑞集团股份有限公司自动化生产线绿色改造升级项目。
二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。
三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保对策、措施及环保设施投资概算，并按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》日用玻璃A级企业绩效指标要求进行建设，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。
（一）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：
1.废水：本项目不新增生活污水，生产过程中产生的切割废水经厂区污水处理站处理后回用，不得外排。
2.废气：对污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少无组织排放。
称量上料输送工序产生的颗粒物经上料口负压收集/输送带落料点集气罩收集+袋式除尘器+15米高排气筒DA006（现有）排放；混料工序产生的颗粒物经混合机呼吸口负压管道收集+袋式除尘器+15米高排气筒DA007（现有）排放；破碎工序产生的颗粒物经集气罩收集+袋式除尘器+15米高排气筒DA005（现有）排放；打磨切割工序产生的颗粒物经集气罩收集+袋式除尘器+15米高排气筒DA009（新增）排放。颗粒物排放须满足《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453—2022)要求，还应满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。
退火工序采用低氮燃烧技术，尾气经15米高排气筒DA002	（现有）排放；玻璃炉窑产生的废气经“SNCR脱硝系统+旋风除尘器+SCR脱硝系统+SDS干法脱硫+布袋除尘器+高压电磁超低粉尘净化器”处理后，由35米高排气筒DA001(现有）排放。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨排放须满足《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453—2022)和《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066—2020)要求，氨还须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求，烟气黑度须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066—2020)要求；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨还应满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》日用玻璃A级企业绩效指标要求，颗粒物还应满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。
3、噪声：厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)第3类标准要求。
4、固废：固体废物全部妥善处置，各类固体废物贮存、处置应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，避免对环境造成二次污染。
（二）认真落实《报告表》提出的监测计划，按照国家有关规定设置规范的污染物排放口并设立明显标志。
四、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可手续，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。
五、如果今后国家或我省颁布新的环境保护标准，你单位应按新标准执行。
六、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。


 新乡市生态环境局获嘉分局
2025年12月30日
3、本项目落实环评批复情况
表10                 本项目落实环评批复情况
	 新乡市生态环境局获嘉分局对本项目环评批复情况
	落实情况

	一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，符合获嘉县产业集聚区规划环评要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资3000万元，在河南省新乡市获嘉县新焦路与西二路交叉口东南角建设河南晶瑞集团股份有限公司自动化生产线绿色改造升级项目。
	已落实

	二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。
	已落实

	三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保对策、措施及环保设施投资概算，并按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》日用玻璃A级企业绩效指标要求进行建设，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。
	已落实

	（一）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：
	1.废水：本项目不新增生活污水，生产过程中产生的切割废水经厂区污水处理站处理后回用，不得外排。
	已落实

	
	2.废气：对污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少无组织排放。
称量上料输送工序产生的颗粒物经上料口负压收集/输送带落料点集气罩收集+袋式除尘器+15米高排气筒DA006（现有）排放；混料工序产生的颗粒物经混合机呼吸口负压管道收集+袋式除尘器+15米高排气筒DA007（现有）排放；破碎工序产生的颗粒物经集气罩收集+袋式除尘器+15米高排气筒DA005（现有）排放；打磨切割工序产生的颗粒物经集气罩收集+袋式除尘器+15米高排气筒DA009（新增）排放。颗粒物排放须满足《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453—2022)要求，还应满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。
退火工序采用低氮燃烧技术，尾气经15米高排气筒DA002	（现有）排放；玻璃炉窑产生的废气经“SNCR脱硝系统+旋风除尘器+SCR脱硝系统+SDS干法脱硫+布袋除尘器+高压电磁超低粉尘净化器”处理后，由35米高排气筒DA001(现有）排放。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨排放须满足《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453—2022)和《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066—2020)要求，氨还须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求，烟气黑度须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066—2020)要求；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨还应满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》日用玻璃A级企业绩效指标要求，颗粒物还应满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。
	已落实

	
	3、噪声：厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)第3类标准要求。
	已落实

	
	4、固废：固体废物全部妥善处置，各类固体废物贮存、处置应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，避免对环境造成二次污染。
	已落实

	（二）认真落实《报告表》提出的监测计划，按照国家有关规定设置规范的污染物排放口并设立明显标志。
	已落实

	四、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可手续，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。
	已落实

	五、如果今后国家或我省颁布新的环境保护标准，你单位应按新标准执行。
	已落实

	六、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。
	已落实



















表五
	验收检测质量保证及质量控制：
1、验收执行标准
①废气
营运期废气执行《玻璃工业大气污染物排放标准》GB26453—2022）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）、《国家分级重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中日用玻璃A级企业、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》，具体标准值见下表。
表11                  废气污染物排放标准
	污染物
	标准名称
	污染因子
	标准限值

	废气
	《玻璃工业大气污染物排放标准》GB26453—2022）
	颗粒物
	有组织排放口
	30mg/m3

	
	
	
	厂区内
	3mg/m3（在厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度）

	
	
	二氧化硫
	有组织排放口
	200mg/m3

	
	
	氮氧化物
	有组织排放口
	500mg/m3

	
	
	氨
	有组织排放口
	8mg/m3

	
	
	基准排气量
	3000m3/t玻璃液

	
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）
	颗粒物
	有组织排放口
	10mg/m3

	
	
	
	厂界
	1mg/m3

	
	
	二氧化硫
	有组织排放口
	100mg/m3

	
	
	氮氧化物
	有组织排放口
	300mg/m3

	
	
	林格曼黑度
	有组织排放口
	1级

	
	
	氨
	有组织排放口
	8mg/m3

	
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）
	氨
	有组织
	4.9kg/h（15m高排气筒）

	
	
	
	厂界
	1.5mg/m3

	
	《国家分级重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中日用玻璃A级企业
	颗粒物
	有组织排放口
	15mg/m3

	
	
	二氧化硫
	有组织排放口
	50mg/m3

	
	
	氮氧化物
	有组织排放口
	200mg/m3

	
	
	氨
	有组织排放口
	8mg/m3

	
	《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》
	颗粒物
	有组织
	10mg/m3

	
	
	
	厂界
	0.5mg/m3


②废水
本项目不新增生活污水，生产过程中产生的切割废水经厂区污水处理站处理后回用，不外排。
③噪声
营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。
表13            工业企业厂界环境噪声排放标准         单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


2、分析方法、方法来源和所用仪器设备
本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表：
表14             检测分析方法及检测仪器一览表
	序号
	检测项目
	依据标准
	检出限

	1
	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染 物采样方法
GB/T 16157-1996及修改单
	/

	
	
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
 HJ 836-2017
	1.0mg/m3

	
	
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 
HJ 1263-2022
	168μg/m3

	2
	二氧化硫
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法
 HJ 57-2017
	3mg/m3

	3
	氮氧化物
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法
 HJ 693-2014
	NO：3mg/m3
NO2：3mg/m3

	4
	烟气黑度
	固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法
HJ 1287-2023
	/

	5
	氨
	环境空气和废气  氨的测定 纳氏试剂分光光度法
 HJ 533-2009
	有组织：0.25mg/m3
无组织：0.01mg/m3

	6
	厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 
GB 12348-2008
	/


3、检测质量控制与质量保证
质量保证与质量控制严格按照国家相关标准要求进行，实施全过程质量保证，具体质控要求如下：
3.1所有检测及分析仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。
3.2检测人员均经考核合格，并持证上岗。
3.3所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制，检测数据严格实行三级审核。






























表六
	验收检测内容：
检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。
表15                 验收检测内容一览表
	检测类别
	检测点位
	检测项目
	检测频次

	废气
	有组织废气
	日用玻璃熔窑烟囱治理设施出口DA001
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、氨
	检测2天，3次/天

	
	
	退火工序废气排气筒出口DA002
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
	

	
	
	称量上料、混料废气治理设施进口1#、进口2#、出口DA004
	颗粒物
	

	
	
	破碎、打磨废气治理设施进、出口DA005
	
	

	
	
	打磨切割废气治理设施进、出口DA006
	
	

	
	
	吨包上料废气治理设施进、出口DA007
	
	

	
	无组织废气
	厂界上风向1#，下风向2#、3#、4#
	颗粒物、氨
	检测2天，3次/天

	
	
	厂区内车间外1m处
	颗粒物
	

	
	
	厂区内（氨储罐周边）
	氨
	

	噪声
	四厂界外1m
	等效连续A声级
	检测2天，昼、夜各1次

	
	
	最大声级
	检测2天，夜间1次
















表七
	验收检测期间生产工况记录：
验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。
表16                    验收期间工况负荷表
	检测时间
	产品名称
	设计生产规模
	实际生产规模
	运行负荷（%）

	2026.08.21
	高档玻璃酒具、器皿
	103.3t/d
	102.3t/d
	99

	2026.08.22
	高档玻璃酒具、器皿
	103.3t/d
	101.2t/d
	98

	2026.08.23
	高档玻璃酒具、器皿
	103.3t/d
	102.3t/d
	99


验收检测结果
一、环境保护设施调试效果
1、污染物达标排放监测结果
（1）废气监测结果与评价
项目废气有组织排放检测结果见下表。




[bookmark: _Toc522713131]表17                                     有组织废气检测结果                           单位：mg/m3
	采样日期
	采样
点位
	测次
	废气量
(m3/h)
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	基准排气量（m3/t）
	玻璃液小时出料量（t/h）
	实测氧含量（%）

	
	
	
	
	实测
浓度
(mg/m3)
	基准排放浓度(mg/m3)
	排放
速率
(kg/h)
	实测
浓度
(mg/m3)
	基准排放浓度(mg/m3)
	排放
速率
(kg/h)
	实测
浓度
(mg/m3)
	基准排放浓度(mg/m3)
	排放
速率
(kg/h)
	
	
	

	2026-8-21
	日用玻璃熔窑烟囱治理设施出口DA001
	1
	2.46×104
	4.2
	8.2
	0.10
	10
	20
	0.25
	46
	90
	1.1
	3000
	4.2
	19.4

	
	
	2
	2.38×104
	4.9
	9.3
	0.12
	8
	15
	0.19
	47
	89
	1.1
	3000
	4.2
	19.6

	
	
	3
	2.30×104
	4.7
	8.6
	0.11
	12
	22
	0.28
	51
	93
	1.2
	3000
	4.2
	19.5

	
	
	均值
	2.38×104
	4.6
	8.7
	0.11
	10
	19
	0.24
	48
	91
	1.1
	3000
	4.2
	19.5

	2026-8-22

	日用玻璃熔窑烟囱治理设施出口DA001
	1
	2.39×104
	4.5
	8.5
	0.11
	11
	21
	0.26
	54
	102
	1.3
	3000
	4.2
	19.3

	
	
	2
	2.46×104
	4.7
	9.2
	0.12
	10
	20
	0.25
	51
	100
	1.3
	3000
	4.2
	19.5

	
	
	3
	2.50×104
	4.4
	8.7
	0.11
	11
	22
	0.28
	47
	93
	1.2
	3000
	4.2
	19.5

	
	
	均值
	2.45×104
	4.5
	8.8
	0.11
	11
	21
	0.27
	51
	99
	1.2
	3000
	4.2
	19.4


表17                                          有组织废气检测结果                         单位：mg/m3
	采样日期
	采样点位
	测次
	废气量
(m3/h)
	氨
	烟气黑度（级）
	基准排气量（m3/t）
	玻璃液小时出料量（t/h）
	实测氧含量（%）

	
	
	
	
	排放浓度
(mg/m3)
	基准排放浓度(mg/m3)
	排放速率
(kg/h)
	
	
	
	

	2026-8-21
	日用玻璃熔窑烟囱治理设施出口DA001
	1
	2.46×104
	1.44
	2.81
	0.035
	<1
	3000
	4.2
	19.4

	
	
	2
	2.38×104
	1.23
	2.32
	0.029
	<1
	3000
	4.2
	19.6

	
	
	3
	2.30×104
	1.32
	2.41
	0.030
	<1
	3000
	4.2
	19.5

	
	
	均值
	2.38×104
	1.33
	2.51
	0.032
	<1
	3000
	4.2
	19.5

	2026-8-22
	日用玻璃熔窑烟囱治理设施出口DA001
	1
	2.39×104
	1.35
	2.56
	0.032
	<1
	3000
	4.2
	19.3

	
	
	2
	2.46×104
	1.20
	2.34
	0.030
	<1
	3000
	4.2
	19.5

	
	
	3
	2.50×104
	1.41
	2.80
	0.035
	<1
	3000
	4.2
	19.5

	
	
	均值
	2.45×104
	1.32
	2.57
	0.032
	<1
	3000
	4.2
	19.4


[bookmark: OLE_LINK3]验收监测期间，玻璃炉窑废气经治理后的排放浓度颗粒物8.2~9.3mg/m3、0.10~0.12kg/h；SO215~22mg/m3、0.19~0.28kg/h；NOx89~102mg/m3、1.1~1.3kg/h；氨2.32~2.81、0.029~0.035kg/h；烟气黑度<1级，能够满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）排放限值颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物500mg/m3、基准排气量3000m3/t玻璃液的限值要求，和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）中颗粒物10mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物300mg/m3、林格曼黑度1级的排放限值要求。同时能够满足《国家分级重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中日用玻璃A级企业PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于15、50、200mg/m3的要求。
表17                                      有组织废气检测结果                           单位：mg/m3
	采样日期
	采样
点位
	测次
	废气量
(m3/h)
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	烟气黑度（级）
	基准氧含量（%）
	实测氧含量（%）

	
	
	
	
	实测
浓度
(mg/m3)
	折算
浓度(mg/m3)
	排放
速率
(kg/h)
	实测
浓度
(mg/m3)
	折算
浓度(mg/m3)
	排放
速率
(kg/h)
	实测
浓度
(mg/m3)
	折算
浓度(mg/m3)
	排放
速率
(kg/h)
	
	
	

	2026-8-20
	退火工序废气排气筒出口DA002
	1
	4.12×103
	4.1
	6.8
	0.017
	ND
	/
	/
	4
	7
	0.016
	<1
	9
	13.8

	
	
	2
	4.23×103
	4.3
	6.7
	0.018
	ND
	/
	/
	4
	6
	0.017
	<1
	9
	13.3

	
	
	3
	4.20×103
	4.1
	6.9
	0.017
	ND
	/
	/
	3
	5
	0.013
	<1
	9
	13.9

	
	
	均值
	4.18×103
	4.2
	6.9
	0.018
	/
	/
	/
	4
	7
	0.017
	<1
	9
	13.7

	2026-8-21

	退火工序废气排气筒出口DA002
	1
	4.29×103
	4.4
	7.0
	0.019
	ND
	/
	/
	3
	5
	0.013
	<1
	9
	13.5

	
	
	2
	4.06×103
	4.0
	6.1
	0.016
	ND
	/
	/
	5
	8
	0.020
	<1
	9
	13.1

	
	
	3
	4.18×103
	4.2
	6.5
	0.018
	ND
	/
	/
	4
	6
	0.017
	<1
	9
	13.3

	
	
	均值
	4.18×103
	4.2
	6.5
	0.018
	/
	/
	/
	4
	6
	0.017
	<1
	9
	13.3

	备注：ND表示未检出。


[bookmark: OLE_LINK5]验收监测期间，退火炉废气排气筒DA002废气污染物颗粒物6.1~7.0mg/m3、0.016~0.019kg/h；SO2未检出、NOX5~8mg/m3、0.013~0.020kg/h；烟气黑度<1级，能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物300mg/m3、林格曼黑度1级）的要求，同时能够满足《国家分级重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中日用玻璃A级企业（基准氧含量8%）PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于15、50、200mg/m3的要求。










表七
	[bookmark: OLE_LINK21]表17               有组织废气检测结果         单位：mg/m3
	采样日期
	采样点位
	测次
	废气量
(m3/h)
	颗粒物

	
	
	
	
	排放浓度
(mg/m3)
	排放速率
(kg/h)

	2026-8-20
	破碎、打磨废气治理设施进口DA005
	1
	2.94×103
	70
	0.21

	
	
	2
	3.03×103
	72
	0.22

	
	
	3
	2.99×103
	70
	0.21

	
	
	均值
	2.99×103
	71
	0.21

	
	破碎、打磨废气治理设施出口DA005

	1
	3.14×103
	5.5
	0.017

	
	
	2
	3.20×103
	5.7
	0.018

	
	
	3
	3.19×103
	5.4
	0.017

	
	
	均值
	3.18×103
	5.5
	0.017

	
	打磨切割废气治理设施进口DA006
	1
	3.05×103
	76
	0.23

	
	
	2
	3.14×103
	74
	0.23

	
	
	3
	3.09×103
	71
	0.22

	
	
	均值
	3.09×103
	74
	0.23

	
	打磨切割废气治理设施出口DA006
	1
	3.25×103
	4.5
	0.015

	
	
	2
	3.34×103
	4.7
	0.016

	
	
	3
	3.20×103
	4.4
	0.014

	
	
	均值
	3.26×103
	4.5
	0.015

	
	吨包上料废气治理设施进口DA007
	1
	3.42×103
	81
	0.28

	
	
	2
	3.61×103
	75
	0.27

	
	
	3
	3.59×103
	79
	0.28

	
	
	均值
	3.54×103
	78
	0.28

	
	吨包上料废气治理设施出口DA007
	1
	3.62×103
	6.4
	0.023

	
	
	2
	3.80×103
	6.7
	0.025

	
	
	3
	3.78×103
	6.5
	0.025

	
	
	均值
	3.73×103
	6.5
	0.024

	2026-8-21
	称量上料、混料废气治理设施进口1#DA004
	1
	1.35×103
	71
	0.096

	
	
	2
	1.47×103
	65
	0.096

	
	
	3
	1.43×103
	67
	0.096

	
	
	均值
	1.42×103
	68
	0.097

	
	称量上料、混料废气治理设施进口2#DA004
	1
	2.91×103
	69
	0.20

	
	
	2
	2.87×103
	68
	0.20

	
	
	3
	2.96×103
	68
	0.20

	
	
	均值
	2.91×103
	68
	0.20

	
	称量上料、混料废气治理设施出口DA004
	1
	3.81×103
	5.4
	0.021

	
	
	2
	3.75×103
	5.2
	0.020

	
	
	3
	3.95×103
	5.5
	0.022

	
	
	均值
	3.84×103
	5.4
	0.021

	
	破碎、打磨废气治理设施进口DA005
	1
	3.02×103
	69
	0.21

	
	
	2
	3.00×103
	74
	0.22

	
	
	3
	3.10×103
	76
	0.24

	
	
	均值
	3.04×103
	73
	0.22

	
	破碎、打磨废气治理设施出口DA005
	1
	3.29×103
	5.7
	0.019

	
	
	2
	3.34×103
	5.8
	0.019

	
	
	3
	[bookmark: OLE_LINK1]3.25×103
	5.4
	0.018

	
	
	均值
	3.29×103
	5.6
	0.018

	2026-8-22
	称量上料、混料废气治理设施进口1#DA004
	1
	1.42×103
	69
	0.098

	
	
	2
	1.43×103
	72
	0.10

	
	
	3
	1.47×103
	70
	0.10

	
	
	均值
	1.44×103
	70
	0.10

	
	称量上料、混料废气治理设施进口2#DA004
	1
	2.98×103
	71
	0.21

	
	
	2
	2.86×103
	73
	0.21

	
	
	3
	2.91×103
	68
	0.20

	
	
	均值
	2.92×103
	71
	0.21

	
	称量上料、混料废气治理设施出口DA004

	1
	3.98×103
	5.7
	0.023

	
	
	2
	3.91×103
	5.7
	0.022

	
	
	3
	3.87×103
	5.6
	0.022

	
	
	均值
	3.92×103
	5.7
	0.022

	
	打磨切割废气治理设施进口DA006
	1
	3.26×103
	74
	0.24

	
	
	2
	3.19×103
	70
	0.22

	
	
	3
	3.35×103
	73
	0.24

	
	
	均值
	3.27×103
	72
	0.24

	
	打磨切割废气治理设施出口DA006
	1
	3.49×103
	4.7
	0.016

	
	
	2
	3.39×103
	4.4
	0.015

	
	
	3
	3.46×103
	4.6
	0.016

	
	
	均值
	3.45×103
	4.6
	0.016

	
	吨包上料废气治理设施进口DA007
	1
	3.64×103
	75
	0.27

	
	
	2
	3.59×103
	78
	0.28

	
	
	3
	3.67×103
	79
	0.29

	
	
	均值
	3.63×103
	77
	0.28

	
	吨包上料废气治理设施出口DA007
	1
	3.80×103
	6.7
	0.025

	
	
	2
	3.76×103
	6.4
	0.024

	
	
	3
	3.92×103
	6.6
	0.026

	
	
	均值
	3.83×103
	6.6
	0.025


验收监测期间，本项目破碎打磨、打磨切割、吨包上料、称量上料、混料废气分别经“袋式除尘器”处理后颗粒物排放浓度为：称量上料、混料废气治理设施出口DA004颗粒物5.2~5.7mg/m3，排放速率0.020~0.023kg/h；破碎、打磨废气治理设施出口DA005颗粒物5.4~5.8mg/m3，排放速率0.017~0.019kg/h；打磨切割废气治理设施出口DA006颗粒物4.4~4.7mg/m3，排放速率0.014~0.016kg/h；吨包上料废气治理设施出口DA007颗粒物6.4~6.7mg/m3，排放速率0.023~0.026kg/h，能够满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1原料称量、配料、碎玻璃及其他通风生产设施颗粒物30mg/m3和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求，同时满足《国家分级重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中日用玻璃A级企业指标颗粒物15mg/m3的排放限值要求。
表18             无组织废气检测结果               单位：mg/m3
	采样日期
	频次
	采样点位
	颗粒物(μg/m3)
	氨
(mg/m3)
	气象参数

	
	
	
	
	
	气温(℃)
	气压(kPa)
	风速(m/s)
	风向
	天气

	2026-8-21
	1
	上风向1#
	228
	0.04
	28.4
	99.7
	1.6
	西南
	多云

	
	
	下风向2#
	280
	0.05
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	286
	0.05
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	277
	0.06
	
	
	
	
	

	
	2
	上风向1#
	222
	0.04
	30.2
	99.7
	1.7
	西南
	多云

	
	
	下风向2#
	262
	0.06
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	267
	0.07
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	263
	0.06
	
	
	
	
	

	
	3
	上风向1#
	219
	0.05
	31.6
	99.7
	1.7
	西南
	多云

	
	
	下风向2#
	278
	0.06
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	254
	0.07
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	280
	0.06
	
	
	
	
	

	2026-8-22
	1
	上风向1#
	214
	0.05
	27.2
	99.8
	1.9
	西南
	多云

	
	
	下风向2#
	266
	0.06
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	275
	0.07
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	283
	0.06
	
	
	
	
	

	
	2
	上风向1#
	224
	0.06
	30.4
	99.8
	2.1
	西南
	多云

	
	
	下风向2#
	260
	0.07
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	267
	0.07
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	264
	0.08
	
	
	
	
	

	
	3
	上风向1#
	222
	0.07
	33.5
	99.8
	2.1
	西南
	多云

	
	
	下风向2#
	279
	0.08
	
	
	
	
	

	
	
	下风向3#
	274
	0.08
	
	
	
	
	

	
	
	下风向4#
	281
	0.07
	
	
	
	
	


表18             无组织废气检测结果               单位：mg/m3
	采样日期
	频次
	采样点位
	颗粒物(μg/m3)
	气象参数

	
	
	
	
	气温(℃)
	气压(kPa)
	风速(m/s)
	风向
	天气

	2026-8-21
	1
	厂区内车间外1m处
	254
	28.4
	99.7
	1.6
	西南
	多云

	
	2
	厂区内车间外1m处
	279
	30.2
	99.7
	1.7
	西南
	多云

	
	3
	厂区内车间外1m处
	282
	31.6
	99.7
	1.7
	西南
	多云

	2026-8-22
	1
	厂区内车间外1m处
	258
	27.2
	99.8
	1.9
	西南
	多云

	
	2
	厂区内车间外1m处
	278
	30.4
	99.8
	2.1
	西南
	多云

	
	3
	厂区内车间外1m处
	287
	33.5
	99.8
	2.1
	西南
	多云


表18             无组织废气检测结果               单位：mg/m3
	采样日期
	频次
	采样点位
	氨
(mg/m3)
	气象参数

	
	
	
	
	气温(℃)
	气压(kPa)
	风速(m/s)
	风向
	天气

	2026-8-21
	1
	厂区内（氨储罐周边）
	0.12
	28.4
	99.7
	1.6
	西南
	多云

	
	2
	厂区内（氨储罐周边）
	0.13
	30.2
	99.7
	1.7
	西南
	多云

	
	3
	厂区内（氨储罐周边）
	0.15
	31.6
	99.7
	1.7
	西南
	多云

	2026-8-22
	1
	厂区内（氨储罐周边）
	0.14
	27.2
	99.8
	1.9
	西南
	多云

	
	2
	厂区内（氨储罐周边）
	0.14
	30.4
	99.8
	2.1
	西南
	多云

	
	3
	厂区内（氨储罐周边）
	0.16
	33.5
	99.8
	2.1
	西南
	多云


验收监测期间，本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：厂界颗粒物0.214~0.286mg/m3、氨0.04~0.08mg/m3，厂区内颗粒物0.254~0.287mg/m3，厂区内（氨储罐周边）氨0.12~0.16mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业颗粒物无组织0.5mg/m3和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）氨厂界1.5mg/m3的限值要求。
（4）噪声检测结果与评价
表20                   噪声检测结果                  dB(A)
	检测日期
	检测点位
	检测结果

	
	
	昼间
	夜间

	
	
	等效连续A声级
	等效连续A声级
	最大声级

	2026-8-21
	西厂界外1m
	50
	41
	51

	
	北厂界外1m
	53
	42
	53

	2026-8-22
	西厂界外1m
	52
	43
	53

	
	北厂界外1m
	50
	44
	52

	标准限值
	65
	55
	/

	结果判定
	达标
	达标
	/

	备注：1、2026-8-21昼间多云，西南风，风速1.6m/s；夜间多云，西南风，风速1.7m/s；
2、2026-8-22昼间多云，西南风，风速1.9m/s；夜间多云，西南风，风速2.1m/s；
3、由于该企业东、南厂界邻厂，不布点检测；
4、根据《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ706-2014)中6.1:对于只需判定噪声源是否达标的情况，若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值可以不进行背景噪声的测量及修正。


[bookmark: OLE_LINK23]由检测结果可知：本项目西、北各厂界昼间噪声值为50~53dB(A)，夜间噪声值为41~53dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求。
2、总量控制指标
验收监测期间，生产负荷为98~99%，DA001颗粒物8.2~9.3mg/m3、0.10~0.12kg/h；SO215~22mg/m3、0.19~0.28kg/h；NOx89~102mg/m3、1.1~1.3kg/h；氨2.32~2.81、0.029~0.035kg/h；烟气黑度<1级。DA002废气污染物颗粒物6.1~7.0mg/m3、0.016~0.019kg/h；SO2未检出、NOX5~8mg/m3、0.013~0.020kg/h；烟气黑度<1级。DA004颗粒物5.2~5.7mg/m3，排放速率0.020~0.023kg/h；DA005颗粒物5.4~5.8mg/m3，排放速率0.017~0.019kg/h；DA006颗粒物4.4~4.7mg/m3，排放速率0.014~0.016kg/h； DA007颗粒物6.4~6.7mg/m3，排放速率0.023~0.026kg/h。
表21                 本项目废气污染物实际排放量
	排放口
	污染物
	最大排放速率(kg/h)
	工作时间（h/a）
	核算排放量（t/a）
	验收工况(%)
	满负荷实际排放总量（t/a）
	环评批复全厂量（t/a）

	DA001
	颗粒物
	0.12
	7200
	0.8640 
	98%
	0.8816 
	/

	
	SO2
	0.28
	7200
	2.0160 
	
	2.0571 
	

	
	NOx
	1.3
	7200
	9.3600 
	
	9.5510 
	

	
	氨
	0.035
	7200
	0.2520 
	
	0.2571 
	

	DA002
	颗粒物
	0.019
	7200
	0.1368 
	
	0.1396 
	

	
	SO2
	0.006435
	7200
	0.0463 
	
	0.0472 
	

	
	NOx
	0.02
	7200
	0.1440 
	
	0.1469 
	

	DA004
	颗粒物
	0.023
	7200
	0.1656 
	
	0.1690 
	

	DA005
	颗粒物
	0.019
	3600
	0.0684 
	
	0.0698 
	

	DA006
	颗粒物
	0.016
	3600
	0.0576 
	
	0.0588 
	

	DA007
	颗粒物
	0.026
	7200
	0.1872 
	
	0.1910 
	

	合计
	颗粒物
	/
	1.4796 
	
	1.5098 
	1.6375

	
	SO2
	
	2.0623 
	
	2.1044 
	2.6832

	
	NOx
	
	9.5040 
	
	9.6980 
	13.1758

	
	氨
	
	0.2520 
	
	0.2571 
	0.364


由上表可知，验收期间本次项目建成后全厂各项污染物排放总量小于环评批复量及本期允许排放量。
二、环境管理检查
1、环保手续与“三同时”执行情况
建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。
2、环境管理制度及执行情况
建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。
3、环保设施运转情况
检测期间各项环保设施运转正常。
4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析
表22            本项目与暂行办法第八条对比分析
	内容
	本项目情况
	对比结果

	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。
	相符

	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。
	相符

	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。
	不涉及

	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。
	不涉及

	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目已办理排污许可证。
	相符

	分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目不属于分期建设、分期验收项目。
	相符

	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。
	不涉及

	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。
	不涉及

	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。
	不涉及

	








表八
	验收检测结论：
[bookmark: _Toc501703566][bookmark: _Toc504492863]1、环境保护设施验收结论
①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。
②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。
③验收检测期间，玻璃炉窑废气经治理后的排放浓度颗粒物8.2~9.3mg/m3、0.10~0.12kg/h；SO215~22mg/m3、0.19~0.28kg/h；NOx89~102mg/m3、1.1~1.3kg/h；氨2.32~2.81、0.029~0.035kg/h；烟气黑度<1级，能够满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）排放限值颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物500mg/m3、基准排气量3000m3/t玻璃液的限值要求，和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）中颗粒物10mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物300mg/m3、林格曼黑度1级的排放限值要求。同时能够满足《国家分级重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中日用玻璃A级企业PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于15、50、200mg/m3的要求。
退火炉废气排气筒DA002废气污染物颗粒物6.1~7.0mg/m3、0.016~0.019kg/h；SO2未检出、NOX5~8mg/m3、0.013~0.020kg/h；烟气黑度<1级，能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物300mg/m3、林格曼黑度1级）的要求，同时能够满足《国家分级重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中日用玻璃A级企业（基准氧含量8%）PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于15、50、200mg/m3的要求。
本项目破碎打磨、打磨切割、吨包上料、称量上料、混料废气分别经“袋式除尘器”处理后颗粒物排放浓度为：称量上料、混料废气治理设施出口DA004颗粒物5.2~5.7mg/m3，排放速率0.020~0.023kg/h；破碎、打磨废气治理设施出口DA005颗粒物5.4~5.8mg/m3，排放速率0.017~0.019kg/h；打磨切割废气治理设施出口DA006颗粒物4.4~4.7mg/m3，排放速率0.014~0.016kg/h；吨包上料废气治理设施出口DA007颗粒物6.4~6.7mg/m3，排放速率0.023~0.026kg/h，能够满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1原料称量、配料、碎玻璃及其他通风生产设施颗粒物30mg/m3和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求，同时满足《国家分级重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中日用玻璃A级企业指标颗粒物15mg/m3的排放限值要求。
本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：厂界颗粒物0.214~0.286mg/m3、氨0.04~0.08mg/m3，厂区内颗粒物0.254~0.287mg/m3，厂区内（氨储罐周边）氨0.12~0.16mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业颗粒物无组织0.5mg/m3和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）氨厂界1.5mg/m3的限值要求。
[bookmark: _Hlk115196716]⑤验收检测期间，东、南厂界邻厂，不具备检测条件，本项目西、北各厂界昼间噪声值为50~53dB(A)，夜间噪声值为41~53dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求。
[bookmark: _Hlk115196736]⑥本项目工程营运期固废包括一般固废和危险废物。其中一般固废主要为炉渣、废耐火材料、脱硫钠盐、废包装材料、废滤袋、除尘器收集粉尘、不合格产品；危险固废为废气处理装置产生的废催化剂。
项目依托现有一般固废间1座（70m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，炉渣、废耐火材料、脱硫钠盐、废包装材料、废滤袋在一般固废暂存间暂存后，定期外售；不合格产品集中收集，经破碎机破碎后作为原料回用于生产，除尘器收集粉尘回用生产。
废气治理设施产生的废催化剂为危险废物，项目依托现有危废暂存间1座（80m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。危险废物收集至危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。
根据目前固废的实际产生情况，项目满负荷运行时的生产过程中固废产生量约为炉渣5.5t/a、废耐火材料600t/8a、废包装材料2.5t/a、脱硫钠盐13.505t/a、废滤袋0.3t/3a、除尘器收集粉尘17.574t/a、不合格品7800t/a、废催化剂2.4t/a。项目不会造成固体废物污染。
项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。
[bookmark: _Toc501703567][bookmark: _Toc504492864]2、环境管理检查结论
项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。



建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
	建设项目
	项目名称
	河南晶瑞集团股份有限公司自动化生产线绿色改造升级项目
	项目代码
	2506-410724-04-02-813676
	建设地点
	新乡市获嘉县新焦路与西二路交叉口东南角

	
	行业类别（分类管理名录）
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK239]C3054日用玻璃制品制造
	建设性质
	新建（迁建） √改扩建   □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	E 113°42′.689″
N 35°16′0.938″

	
	设计生产能力
	高档玻璃酒具、器皿31000吨/年
	实际生产能力
	高档玻璃酒具、器皿31000吨/年
	环评单位
	河南环科环保技术限公司

	
	环评文件审批机关
	新乡市生态环境局获嘉分局
	审批文号
	获环监[2025]12号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2026.1
	竣工日期
	2026.7.25
	排污许可证申领时间
	2026.8.13

	
	环保设施设计单位
	泰州润达环保科技有限公司
	环保设施施工单位
	泰州润达环保科技有限公司
	本工程排污许可证编号
	91410700MA44DH865F001U

	
	验收单位
	河南晶瑞集团股份有限公司
	环保设施检测单位
	河南环碳检测技术有限公司
	验收检测时工况
	98%～99%

	
	投资总概算（万元）
	3000
	环保投资总概算(万元)
	120
	所占比例（%）
	4%

	
	实际总投资
	3000万元
	实际环保投资(万元)
	350
	所占比例（%）
	11.7%

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理（万元）
	321.5
	噪声治理（万元）
	5
	固体废物治理(万元)
	/
	绿化及生态（万元）
	0
	其他（万元）
	28.5

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	300天

	运营单位
	河南晶瑞集团股份有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91410700MA44DH865F
	验收时间
	2026年8月-9月

	污染
物排
放达
标与
总量
控制（工
业建
设项
目详填）
	污染物
	原有排
放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水（万t/a）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	总磷
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	总氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	/
	1.5098 
	1.6375
	/
	1.5098 
	1.6375
	/
	/

	
	SO2
	/
	/
	/
	/
	/
	2.1044 
	2.6832
	/
	2.1044 
	2.6832
	/
	/

	
	NOx
	/
	/
	/
	/
	/
	9.6980 
	13.1758
	/
	9.6980 
	13.1758
	/
	/

	
	氨
	/
	/
	/
	/
	/
	0.2571 
	0.364
	/
	0.2571 
	0.364
	/
	/

	


填表单位（盖章）：河南晶瑞集团股份有限公司           填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：
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